탐지된 공동에 대한 굴착(시추) 계획(안)

□ 굴착(시추) 계획(안)

◯ 도로함몰 특별관리 대책일환으로 시행한 무상동공 조사 결과 탐지된 동공에 대해 굴착으로 인한 동공 파손을 줄이고, 동공규모 확인을 위해 보건환경연구원에서 보유한 토양표품채취기(시추기)를 사용 굴착(시추)

◯ 굴착(시추)후 공동 확인용 장비(내시경카메라, 지하공동형상화장비)를 투입하여 동공의 규모(깊이, 크기 등)등을 확인하고 자함

□ 굴착(시추) 일정

◯ 일    시 : ‘15.02.27(금) 10:00

◯ 장    소 : 종로구 계동 현대건설본사 앞 율곡로

◯ 동공규모 : 0.5m×1.0m×0.2m(No29번-A등급)

※ 북부사업소에서 공동확인을 위한 굴착실시 예정

□ 굴착(시추) 작업

⓵ 아스콘포장 코어(품질시험소 보유)

⓶ 보건환경연구원 보유한 토양표품채취기(시추기) 굴착(시추)

⓷ 공동확인용 장비(내시경카메라, 지하공동형상화장비) 투입

- 도로공동 탐사장비 제조구매 계약업체 보유장비

⓸ 공동(내시경카메라) 및 규모 확인(지하공동형상화장비)

□ 향후계획

◯ 확인된 공동에 대한 규모(크기, 형상 등), 발생원인 등에 대한 자료 습득

◯ 포터블 시추기 제작(형태 등) 자료 습득

◯ 동공촬영용 장비(내시경촬영기 등)의 사양 확인