❍굴착현황 및 현황사진대지(1)

①7-2구간 P160-12B

②7-2구간 P160-12B

*기둥보강높이 현황

구 분		터파기 깊이	기둥보강높이	증·감사항	비 고
7-2구간 P160-12B	당초	1.0m	5.5m	증 1.5m
	변경	2.5m	7.0m