폴리수산화염화황산알루미늄

(Poly Aluminum Hydroxy Chloro Sulfate, HiBPAHCS 2020)

시험항목	단위	규격기준	검사결과	시험방법
성상	-	무색내지 엷은 황갈색 의 투명한 액체		환경부고시 제2013-188호
확인시험	-	확인시험법에 따라 시험시 적합
비중(20℃)		1.20이상
pH		3.5-5.5
Al2O3	wt%	10 ～ 13%
염기도	wt%	70% 이상
SO42-	wt%	1.3～3.0%
염화물	wt%	9.0～14%
암모니아성질소	wt%	0.01%이하
Fe	wt%	0.01% 이하
As	mg/kg	5ppm이하
Pb	mg/kg	10ppm이하
Cd	mg/kg	2ppm이하
Cr	mg/kg	10ppm이하
Mn	mg/kg	25ppm이하
Hg	mg/kg	0.2ppm이하

폴리염화알루미늄(SGPACl03, Poly Aluminum Chloride)

시험항목	품질기준	시험결과	시험방법
성상	기준 적합여부		수처리제의기준과규격 및 표시기준 (환경부 고시 제2013-188호)
확인시험	확인시험법 적합여부
비중(20℃)	1.19 이상
pH	3.5∼5.0
산화알루미늄(Al2O3)	15 ∼ 18%
염기도	35% 이상
황산이온(SO42-)	3.5% 이하
암모니아성질소 (NH3-N)	0.01% 이하
철(Fe)	0.01% 이하
비소(As)	5mg/kg 이하
납(Pb)	10mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	2mg/kg 이하
크롬(Cr)	10mg/kg 이하
망간(Mn)	25mg/kg 이하
수은(Hg)	0.2mg/kg 이하