신구조문대비표

쪽

현 행

개 정 안

p.8～9

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

1. 설치현황

[표]

2. 운영대상 현황

[표]

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

1. 설치현황

별지1 참고

2. 운영대상 현황

별지1 참고

p.11

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

3. 지하수수질측정망 중․장기 설치 및 확대 세부추진 계획

나. 연차별 지하수 측정망 확대지점

○ 국가측정망

[표]

○ 지역측정망

[표]

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

3. 지하수수질측정망 중․장기 설치 및 확대 세부추진 계획

나. 연차별 지하수 측정망 확대지점

○ 국가측정망

별지2 참고

○ 지역측정망

별지2 참고

p.19～21

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

1) 지점현황(’15년말 기준)

[표]

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

1) 지점현황(’16년말 기준)

별지1 참고

p. 28

4) 시료채취 및 시험방법

[지하수수질전용측정망 시료채취량 등]

※ 총 69개 항목

※ ‘신규지하수 오염물질 조사연구’(국립환경과학원, '09～'11) 결과에 따라 선정한 다음의 “지하수 수질기준 후보물질”은 모든 측정망을 대상으로 3년간 조사를 실시

- '13下～'16上(망간, 아연), '14下～'17上(철, 바륨, MTBE), '15下～'18上(암모니아성질소, 보론), '16下～'19上(클로로폼, 사염화탄소, 1,2-다이클로로에탄, 아질산성질소, 불소)

4) 시료채취 및 시험방법

[지하수수질전용측정망 시료채취량 등]

※ 총 69개 항목

※ 지하수 수질기준 후보물질(12항목)은 수질기준 반영전까지 지속모니터링 실시

<12항목: 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아연, 망간, 철, 바륨, MTBE, 암모니아성질소, 붕소, 아질산성질소, 불소>

p.30～31

5) 조사결과의 기재

나) 주양이온/음이온 및 이온물질

○ 암모니아성 질소는 소수점이하 넷째자리에서 반올림
하여 소수점 이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 불소, 규소, 리튬 및 아질산성질소는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

다) 금속류

○ B, Cr, Fe, Al에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서

반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ Cd, As, Se, Cu, Zn, Pb, Mn, Hg, Zn, Mn은 소수점이하

넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L

단위로 기록

마) 유기오염물질

○ 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-다이클로로에테인 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록하며, 정량한계값도 함께 제출

5) 조사결과의 기재

나) 주 양이온/음이온 등 이온성 물질

○ 암모니아성 질소, 불소는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 규소, 리튬 및 아질산성질소는 소수점이하 셋째자리에서

반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

다) 금속류

○ 크롬, 알루미늄에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서

반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 카드뮴, 비소, 세레늄, 구리, 납, 수은, 철, 붕소는 소수점

이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지

mg/L 단위로 기록

○ 아연, 망간은 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여

소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

마) 유기오염물질

○ 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-다이클로로에테인, MTBE 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록하며, 정량한계값도 함께 제출

p.33

나. 타기관 관측망

1) 설치현황

o 국가지하수관측망(국토교통부)

계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
402	3	3	4	3	2	2	4	2
경기	강원	충남	충북	전북	전남	경북	경남	제주
55	52	39	31	38	54	63	43	4

나. 타기관 관측망

1) 설치현황(개소)

o 국가지하수관측망(국토교통부)

계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
412	3	3	4	3	2	2	4	2
경기	강원	충남	충북	전북	전남	경북	경남	제주
55	53	31	47	39	53	64	43	4

p.34～35

2. 지역지하수수질측정망

가. 선정기준 및 현황

1) 오염우려지역(유역(지방)환경청 운영)

[오염우려지역 측정망 현황]

2) 일반지역(시․군․구 운영)

[일반지역 측정망 현황]

2. 지역지하수수질측정망

가. 선정기준 및 현황

1) 오염우려지역(유역(지방)환경청 운영)

[오염우려지역 측정망 현황]

2) 일반지역(시․군․구 운영)

[일반지역 측정망 현황]

별지1 참고

p.41

다. 조사항목

o 신규지하수 오염물질 조사연구(국립환경과학원) 결과에 따라 ’12년부터 지하수 후보물질을 선정하여 유역(지방)환경청에서 모니터링 실시(오염우려지역, 농촌지하수관측망 일부지점)

※ ‘신규지하수 오염물질 조사연구’(국립환경과학원, '09～'15) 결과에 따라 선정한 다음의 “지하수 수질기준 후보물질”은 3년간 조사를 실시

- '13下～'16上(망간, 아연), '14下～'17上(철, 바륨, MTBE), '15下～'18上(암모니아성질소, 보론), '16下～'19上(클로로폼, 사염화탄소, 1,2-다이클로로에탄, 아질산성질소, 불소)

다. 조사항목

o 신규지하수 오염물질 조사연구(국립환경과학원) 결과에 따라 ’12년부터 지하수 후보물질을 선정하여 유역(지방)환경청에서 모니터링 실시(오염우려지역, 농촌지하수관측망 일부지점)

<12항목: 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아연, 망간, 철, 바륨, MTBE, 암모니아성질소, 붕소, 아질산성질소, 불소>

p.46

없음

바. 조사결과의 기재

3) 지하수 후보물질 항목 (신규)

○ 아질산성질소에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 암모니아성질소, 불소, 붕소, 철에 대해서는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 바륨, 아연, 망간, 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, MTBE에 대해서는 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

p.51～149

Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점현황

Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점현황

별지3～4 참고

p.247

Ⅶ. 행정사항

2. 재검토기한

o 환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

Ⅶ. 행정사항

2. 재검토기한

o 환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.