KOLAS 화학적 시험방법의 유효성 확인을 위한 지침-신구조문대비표

현 행	개 정 안		규제심사 대상여부 검토
KOLAS 화학적 시험방법의 유효성 확인을 위한 지침	KOLAS 화학적 시험방법의 유효성 확인을 위한 지침
1. 개요	1.----
시험기관에서 시험방법을 적용하기에 앞서, (중략) -----------------------------------기술적 가능성(참고 3 ~ 5.4.5.3) 간의 균형을 (중략)------ -------------의 최근 간행물이다.	시험기관에서 시험방법을 적용하기에 앞서, (중략) -----------------------------------기술적 가능성(7.2.2.2 ~ 7.2.2.3) 간의 균형을 (중략)------ ------------의 최근 간행물이다.		개정된 국제표준에 따라 조항변경
2.1 --- 분석대상물질 ----- 2.2 -- 장비응답값--- 2.4.1 -- ‘시험기관 간 재현성(intra-laboratory reproducibility)’----	2.1 --- 분석물질 ----- 2.2 -- 장비감응값--- 2.4.1 -- ‘시험기관 내 재현성(intra-laboratory reproducibility)’ 또는 ‘시험기관 간 재현성(inter-laboratory reproducibility)’...
2.4.2 ...첨가시료(Spiked samples).	2.4.2 소량첨가시료(Spiked samples)...
2.8 측정 불확도	2. 8 ----------
측정불확도는 시험방법이 아니라 (중략) ISO는 MU의 추정에 대한 지침을 발간했으며(ISO/IEC, 2008), Eurachem/CITAC은 이러한 지침을 분석측정에 적용하는 방법에 대한 해설을 제시했다 (Eurochem/CITAC, 2000 ). 현재 이 문서들은 시험기관에게 합리적인 MU의 추정에 반영할 수 있는 더 실용적인 예시와 더 간편한 방법을 제공하기 위해 작성된 여러 문서들(ILAC, 2002; APLAC, 2003;UKAS, 2000; ISO/TS, 2004; Magnusson 외, 2003; Eurolab, 2007; Nordtest,2005)로 보완되어 있다. www.kolas.go.kr 웹사이트에서도 우수한 사례를 찾아볼 수 있다. KOLAS-G-005 (시험분야 측정불확도 추정에 관한 지침)을 KOLAS 웹사이트 (www.kolas.go.kr )에서 열람이 가능하다.(이하생략).	--------------------------------------------(중략) ------------------------------------------------(KS Q ISO/IEC 21748, 2015), Eurachem/CITAC------------------------------------------------------------------------------- (EURACHEM / CITAC Guide CG 4 2012). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ILAC, 2002;UKAS, 2000; ISO/TS, 2004; Magnusson 외, 2003; Eurolab, 2007; Nordtest, 2005)로 보완되어 있다. www.knab.go.kr ------------------------------------------------------------- . KOLAS-G-005 ----------------------------------------------------------- (www.knab.go.kr)에서 열람이 가능하다.(이하생략).		인용 국제표준 최신화, 자구수정 용어 명확화 인용 표준 현행화 기타 관련 정보 현행화
부 칙	부 칙
제1조(시행일) 이 고시는 고시 한 날부터 시행한다,	제1조(시행일) ----------------- --------------------- .
<신 설>	제2조(재검토기한) 「훈령・예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제394호)에 따라 이 고시 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023년 09월 14일까지로 한다.	재검토 기한 설정
제2조(폐지고시) 이 기준의 시행과 동시에 종전의 측정결과의불확도추정및표현을위한지침(기술표준원 고시 제2008-242호 : 2008. 05. 26)은 폐지하며, 종전의 지침에 따른 기타 행위는 이 기준에 의하여 행한 것으로 본다	제3조(경과조치) 종전의 「KOLAS 화학적 시험방법의 유효성 확인을 위한 KOLAS 지침(기술표준원 고시 제2012-0084호(2012.2.17.)」에 의한 공인기관 인정 및 그 밖의 행위는 이 추가기술요건에 의하여 행한 것으로 본다.		경과조치 규정
<참고문헌>	<참고문헌>
1) APLAC (2003) Interpretation and Guidance on the Estimation of Uncertainty of Measurement in Testing, APLAC TC 005, APLAC, March 2003, www.ianz.govt.nz/aplac.	(삭제)		참고문헌 삭제
2) ~18)	1번 삭제에 따른 번호 2) ~ 17)	내용 동일