신규 구급차 문제점

1. 무전기  및 스피커 위치

- TRS무전기가 조수석 아래 위치하고 있어 운전원이 조작하기에 불편함

- 무전기 스피커 미고정으로 추후 고장발생 우려

무전기 위치	스피커

※ 스피커가 고정이 안되서 위치가 자주 바뀌는 상황발생

2. 대쉬보드위 및 척추고정판보관함

- MDT, CCTV 및 네비게이션, 차량 컨트롤박스등 무리한 장착으로 인한 운행시 안전운행 지장초래

- 긴척추고정판 보관함 위아래사이가 너무 좁아 고정밸트 착용후 적재시 불편함 호소

대쉬보드사진	척추고정판

2. 주들 것 바퀴 및 고정장치 문제

- 환자를 차량으로 이동시 주들 것 바퀴로 인한 고정장치와의 간격발생

정상고정시	비정상작동

- 주들 것 바퀴가 고정이 안되서 주들 것 하차시 고정판에 걸려 대원이 바퀴를 잡고 내려야 하는 경우 발생

4. 그 외 문제점

- 주들 것 조작시  차량 뒤범퍼와의  충돌로 인한 차량 손상 발생우려

- 도색후 고무몰딩 매립 불량

범퍼	고무몰딩

- 구급차량 전면 블랙박스 고장발생(2회)

※1회 기기교환, 2회 배선수리 및 기계교환

블랙박스수리

끝.