고      시

국토해양부고시 제2011 - 231호

“ 동일축상의 복합 원형절단기와 노면일치용 유압고정장치를 이용한 맨홀보수공법(SMT공법) ”을 신기술로 지정하였기에 건설기술관리법시행령 제41조 제1항의 규정에 의거  아래와 같이 고시합니다.

2011년   5월  13일

국 토 해 양 부 장 관

1. 신기술개발자

신청인	법인명(성명)	삼서건설(주) (대표자 나남열)
	법인번호(주민번호)	**************
	주 소	(우)369-822 충북 음성군 대소면 삼정리 722-12
	전화번호	043-881-2494	팩스번호	043-877-7259
	법인명(성명)	삼서공업(주) (대표자 나남열)
	법인번호(주민번호)	**************
	주 소	(우)369-822 충북 음성군 대소면 삼정리 722-12
	전화번호	043-877-8272	팩스번호	043-877-7259

2. 신기술의 개요

ㅇ 지정번호 : 제 622호

ㅇ 명    칭 : 동일축상의 복합 원형절단기와 노면일치용 유압고정장치를 이용한 맨홀보수공법(SMT공법)

ㅇ 기술분야 : 도로 및 공항

ㅇ 내용요약

이 신기술은 동일축상의 복합 원형절단기(대·중·소 규격)로 맨홀주변의 작업조건에 따라 원형절단기의 규격을 선택하여 노면을 수직으로 원형절단하고, 유압고정장치 및 공기조절튜브로 노면과 맨홀틀을 일치시키며, 이동식 혼합장치로 현장에서 상온 아스팔트콘크리트를 생산하여 맨홀보수 부위에 포설하는 맨홀보수공법이다.

기술의 범위는 다음과 같다.

동일축상의 복합 원형절단기(대·중·소 규격)로 노면을 수직으로 원형절단하고, 유압고정장치 및 공기조절튜브로 노면과 맨홀틀을 일치시키며, 이동식 혼합장치로 현장에서 상온 아스팔트콘크리트를 생산하여 맨홀보수 부위에 포설하는 맨홀보수공법

3. 신기술개발자에 대한 보호내용

가. 보호기간 : 고시일부터 5년

나. 보호내용 : 건설기술관리법령 참조

ㅇ 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음

ㅇ 유사한 외국도입기술보다 신기술의 우선사용을 권고함

ㅇ 발주청에게 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음

ㅇ 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을 우선 적용하게 할 수 있음

4. 기  타

◦ 본건 신기술의 구체적 내용은 한국건설교통기술평가원(www.kicttep.re.kr)에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.

환경부공고 제 2012-446호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 시행규칙 제6조제3항에 따라 아래의 신기술에 대한 신기술인증 평가결과를 다음과 같이 공고합니다.

2012년 9월 3일

환  경  부  장  관

신기술인증 평가결과

1. 기술명 : 소형화한 포장 원형절단기와 조립식 지지장치를 이용한 맨홀 보수기술

가. 기술 보유자

1) 성 명 : 태평림건설주식회사

2) 소재지 : 서울특별시 구로구 구로동로42길 58번지(구로동 505-10)

3) 전화번호 : 02-866-2152

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제376호

2) 기술의 개요

소형 원형절단기로 기존 포장을 절단 제거하고, 조립식 지지장치를 이용하여 맨홀을 인상 지지·고정시킨 상태에서 고유동성 초속경 콘크리트를 타설하여 높이를 조절함으로서, 대형 장비와 별도의 높이 조절재를 사용하지 않아 에너지가 절감되는 친환경 맨홀 인상 보수기술

3) 신기술 범위

소형화한 포장 원형절단기와 높이 조절이 가능한 조립식 지지장치를 이용하는 맨홀 인상 보수기술

- 적용범위 : D250 ∼1108 mm

4) 신기술의 유효기간 : 2012. 9. 3 ～ 2015. 9. 2

2. 위 신기술에 대한 환경기술평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 환경기술평가실(☏ 02-3800-463)에 문의하시기 바랍니다.

환경부공고 제2014-479호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조제1항 및 같은 법 시행령 제18조의5제1항에 따라 아래의 신기술에 대한 평가 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2014년 7월 25일

환  경  부  장  관

신기술인증 평가 결과

1. 기술명 : 영구자석 부착식 원형컷터기 및 일체식 높이･경사조절장치를 이용한 맨홀 보수공법

가. 기술 보유자

1) 법 인 명 : (주)우암건설 / (주)드림이앤지

2) 회사 소재지 : 인천 남동구 남동서로 236번길 40 예성아이라이프 312호 / 인천 남동구 남동서로 362번길 31

3) 회사 전화번호 : 032-832-7400 / 032-822-2226

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제444호

2) 기술의 개요

◦ 맨홀 인상 및 보수공사에서 영구자석 원형컷터기를 맨홀뚜껑에 고정시킨 후 시공할 맨홀 주변의 노면을 컷팅하고 맨홀인상 보수장치를 이용해 인상할 맨홀 철개를 클램핑하여 인상하고 알루미늄드럼 고무팩커를 설치한 후, 초속경 모르타르를 이용해 하부와 상부를 타설하여 신속한 교통개방이 가능한 기술

3) 신기술 범위

◦ 영구자석 원형컷터기를 이용하여 센터 지지가 용이하고 경사지 및 복개맨홀의 노면 컷팅 작업이 가능한 기술

◦ 맨홀인상 보수장치를 이용하여 노면과 맨홀철개와의 높이 및 경사 조절이 가능한 기술

◦ 채움재를 혼합하는 공정에서 집진기를 연결할 수 있는 초속경 모르타르 혼합장치를 이용하여 비산분진을 포집하는 기술

4) 신기술의 유효기간 : 발급일로 부터 5년(2014.7.25~2019.7.24)

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 환경기술평가실(☏ 02-3800-479)에 문의하시기 바랍니다.

환경부공고 제2014-695호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조제1항 및 같은 법 시행령 제18조의5제1항에 따라 아래의 신기술에 대한 평가 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2014년 11월 26일

환  경  부  장  관

신기술인증 평가 결과

1. 기술명 : 수평 및 수직 작동 유압실린더를 이용한 포장 제거장치와 높이조절용 거푸집을 이용한 맨홀 보수 기술

가. 기술 보유자

1) 회사명 : (주)평강산업개발 / 미래피앤씨(주)

2) 소재지 : 인천광역시 부평구 경인로 795 / 충북 진천군 덕산면 신척서길 36

3) 전화번호 : 032-506-2111 / 043-537-1577

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제452호

2) 기술의 개요

○ 보수 맨홀틀 주변 포장체의 최소 깊이를 원형 절단하고 수평 및 수직 작동 유압실린더를 이용하여 기존포장과 맨홀틀을 동시에 굴착 제거한 다음, 가설 맨홀틀 거푸집을 이용하여 높이를 조절하고, 영구 맨홀틀을 재설치한 상태에서 중간 채움층 몰탈을 분할 연속 타설하는 저소음, 저진동, 에너지 절감형 맨홀 인상 보수 기술임

3) 신기술 범위

○ 수평 및 수직 작동하는 유압실린더를 이용하여 기존포장과 맨홀틀을 동시에 굴착, 제거한 다음 가설 맨홀틀 거푸집을 이용하여 높이를 조절하는 친환경 맨홀 인상 보수 기술

4) 신기술의 유효기간 : 발급일로 부터 5년(2014.11.26~2019.11.25)

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 환경기술평가실(☏ 02-3800-477)에 문의하시기 바랍니다.

환경부공고 제2015-86호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조제1항 및 같은 법 시행령 제18조의5제1항에 따라 아래의 신기술에 대한 평가 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2015년 2월 16일

환  경  부  장  관

신기술인증 평가 결과

1. 기술명 : 엔드밀(End Mill) 절삭 장비와 마그네틱 높이 조절 장치를 이용한

맨홀 인상 보수 기술

가. 기술 보유자

1) 법 인 명 : ㈜보은건설/㈜태강티앤씨

2) 회사 소재지 : 인천광역시 부평구 경인로 1056 2층(부개동)/서울특별시 구로구 중앙로 10-14 309호(동양오피스텔)

3) 회사 전화번호 : 032-504-0044/02-2169-2155

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제458호

2) 기술의 개요

◦ 엔드밀을 설치한 절삭 장비로 기존포장을 선형으로 절삭, 제거하고 2조의 마그네틱 높이조절 장치로 맨홀틀을 고정, 거치하여 높이를 조절함으로써 소음과 에너지 소비를 저감하고 안전성과 효율성을 향상시킨 친환경 맨홀 인상 보수 기술

3) 신기술 범위

◦ 엔드밀을 설치한 기존포장 선형절삭 장비와 2조의 마그네틱 높이 조절 장치를 이용한 맨홀인상 보수기술

◦ 적용범위 : Φ250mm~Φ1,108mm

4) 신기술의 유효기간 : 발급일로 부터 5년(2015.2.16~2020.2.15)

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 기술평가실(☏ 02-3800-465)에 문의하시기 바랍니다.

환경부공고 제2016-16호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조제1항 및 같은 법 시행령 제18조의5제1항에 따라 아래의 신기술에 대한 평가 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2016년 1월 11일

환 경 부 장 관

신기술인증 평가결과

1. 기술명 : 거푸집 일체형 접이식 장치와 현장 제조 아스팔트 혼합물을 이용한 맨홀인상 보수기술

가. 기술 보유자

1) 법 인 명 : 주식회사 다현산업 / 이동균

2) 회사 소재지 : 충청북도 음성군 삼성면 대덕로 289 / 서울특별시 금천구 금하로 816,

3) 회사 전화번호 : 043-883-0602

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제491호

2) 기술의 개요

◦ 신청기술은 원형 커팅기로 기존포장을 절단, 제거하고 거푸집 일체형 접이식 높이 조절 장치를 맨홀에 거치하여 거푸집과 일체화시켜 1차로 높이를 조절하고 가변형 높이조절 레버를 이용하여 2차로 높이를 미세 조정하여 정밀하게 인상한 다음, 높이 조절층과 표층에 각각 초속경 콘크리트와 현장 전용플랜트에서 제조한 아스팔트 혼합물을 타설하는 친환경 맨홀인상 보수 기술임

3) 신기술 범위

◦ 거푸집 일체형 접이식 장치를 이용한 인상 높이 조절 기술

◦ 현장 제조 아스팔트 혼합물을 이용하여 표층을 형성하는 맨홀인상 보수 기술

4) 신기술의 유효기간 : 발급일로부터 5년(‘16.1.8~’21.1.7)

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 기술평가실(☏ 02-3800-464)에 문의하시기 바랍니다.