<첨부 #2>

신기술 사후평가서(6회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	저융점 섬유(L.M.F)시트에 함침용 우레탄을 도포한 절연도막 방수공법 (지정번호 : 527호)
발 주 기 관	영등포아리수정수센터	점 검 일 자 (점검차수)	2014. 10. 16. (6회 차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 ■ 미발생
➊ 4회차 : 가. 공사개요 ○공사명 : 영등아리수정수센터 제1정수장 여과지 옥상방수공사 ○공사기간 : 2011년08월31일 ～ 2011년11월28일 ○도급액 : 221,540,000 나. 점검결과 작성 ○하자발생여부 : 하자 발생 없음 ○시공품질 변화여부 등 점검한 내용 - 탈색 및 상부 규사 탈락여부, 벽체 코너부 – 이상없음 - 시트 상호간 죠인트 부위 - 이상없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				■ 추천 □ 미추천
○ 죠인트부위에 대한 접합성능이 뛰어나고 내구성이 우수하며 바탕면 조건에 거의 영향을 받지 않고 시공이 가능함 ○ 시트 상호간 죠인트 부위에 대한 정밀시공이 필요함
금회점검시 문제점 및 개선요구사항
○ 죠인트부위 주기적 순찰 및 점검 필요
기타 참고사항

점검자 : 영등포아리수정수센터 보수과 지방시설주사   고재연 (인)

점검자 : 영등포아리수정수센터 보수과 지방시설주사보 김왕주 (인)

점검 사진

위 치	제1정수장 여과지 옥상(전체적으로 양호)	점검내용	시트 상호간 죠인트 부위 양호