신기술 활용 심의 요청서

’17년 노후 송․배수관 정비공사(비굴착갱생공법)

2016. 12.

상수도사업본부

(급수부)

목     차

1. 신기술 활용 심의 요청서 및 공사 설명서

2. 공사현황

- ’17년 노후 송․배수관 정비공사(비굴착갱생공법)

3. 비굴착갱생공법 현황(심의대상)

4. 신기술 설명서(공법 설명서) - 별도송부

- 비굴착갱생 공법소개서

- 비굴착갱생공법 지침서(시방서)

1. 신기술 활용 심의 요청서 및 공사 설명서

[별지 제1호 서식]
신기술 활용 심의 요청서
	안건번호	제 호
	구 분	심 의
	건 명	’17년 노후 송배수관 정비공사 (비굴착 갱생공법)
	발주청	상수도사업본부
	제출년월일	2016	년	12	월		일
※ "구분"란은 심의․자문으로 구분 표시 첨부 : ｢서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 시행규칙｣ 제2조에 따른 구비서류

공 사 설 명 서
공 사 명	’17년 노후 송배수관 정비공사 (비굴착 갱생공법)		발주청	상수도사업본부
공사위치	’17년 노후 송배수관 정비 대상 구간
공사기간	2017. 04 ~ 2017. 12		요청구분	유사 신기술 보유업체를 대상으로 하는 지명경쟁입찰에 따른 신기술 활용 심의
공사금액	-	천원	금회 공사비		-	천원
공사개요 및 심의사유	○ 자문 사유 - 노후 송배수관 정비공사에 있어 공사구간이 지하매설물 및 교통량이 많아 공사로 인한 시민불편 최소화를 위해 상수도관 모재가 양호한 것을 대상으로 경제성, 시공성 및 환경성을 고려하여, 상수도관을 철거하고 신설하는 것보다 기존관을 활용한 비굴착 관 갱생 신기술을 적용 정비하고자 하는 사업으로. 신기술로 지정받은 갱생공법들은 모두 노후관 기능개선 목적을 달성 할 수 있고, 갱생방법이나 단가 등의 차이가 있을 뿐 유사하므로 우리본부에서는 신기술 보유업체만을 대상으로 하는 지명경쟁입찰 방식으로 시행하고자 해당 유사 신기술공법에 대해서 시방서 등 적정성에 대한 심의을 받고자 함.

신기술 공법 (심의 대상)	○ ’17년 심의 신기술 공법(SLW) - 지정번호 : 건설신기술 제731호 - 신기술명 : 신축 붐이 정착된 윈치와 SLW 크레아 수지를 이용한 노후 상수도관 갱생공법
	○ ’16년 자문 신기술 공법(기 자문완료) - 지정번호 : 환경신기술 제400호(PIC-C공법) ∙ 보호기간 : 2013.05.29.~2018.05.28
	○ ’15년 자문 신기술 공법(기 자문완료) - 지정번호 : 환경신기술 제393호(APC공법) ∙ 보호기간 : 2013.2.25.~2018.2.24 - 지정번호 : 환경신기술 제434호(DSL공법) ∙ 보호기간 : 2014.3.25.~2019.3.24. - 지정번호 : 환경신기술 제378호(HPR공법) ∙ 보호기간 : 2012.10.4.~2017.10.3. - 지정번호 : 환경신기술 제273호(PPR공법) ∙ 보호기간 : 2009.1.23.~2017.1.22. - 지정번호 : 환경신기술 제406호(SCSL공법) ∙ 보호기간 : 2013.7.25.~2016.7.24

3. 비굴착 갱생공법 현황

비굴착 갱생공법 현황(심의대상)

□ 검토배경

- 노후 송배수관 정비공사에 있어 공사구간이 지하매설물 및 교통량이 많아 공사로 인한 시민불편 최소화를 위해 상수도관 모재가 양호한 것을 대상으로 경제성, 시공성 및 환경성을 고려하여, 상수도관을 철거하고 신설하는 것보다 기존관을 활용한 비굴착갱생 신기술을 적용 정비하고자 하는 사업으로.

신기술로 지정받은 갱생공법들은 모두 노후관 기능개선 목적을 달성 할 수 있고, 갱생방법이나 단가 등의 차이가 있을 뿐 유사하므로

우리본부에서는 신기술 보유업체만을 대상으로 하는 지명경쟁입찰 방식으로 시행하고자 해당 유사 신기술공법에 대해서 시방서 등 적정성에 대한 심의을 받고자하는 사항임.

□ 심의대상 공법 : SLW공법

□ 비굴착갱생 공법 적용 대상

- ’17년 노후송배수관 정비공사(비굴착 관 갱생)

□ 심의대상 공법 현황

【SLW 공법】

공 법	SLW 공법
보호기간	2014.4.29 ~ 2019.4.28
신기술 등록	제731호(건설)
특징	스프레이 도장공법
	관내부 표면처리후 1~5mm의 도막두께 형성
재질	폴리우레아
신기술 보유자	성림산업㈜
적용관경	D = 80～1,200