신림선 3공구 현장 특별안전점검 결과 지적사항

□ 점검대상 : 신림선 도시철도 민간투자사업 3공구

□ 점검일시 : 2017. 7. 4.(화) 10:00

□ 점 검 자 : 신교통2과장, 공사관리관, 감리단장, 현장소장

□ 점검결과

연번	지적사항	점검사진	비 고
1	○ 신림선 3공구 공사장(111 정거장, 110E환기구) 공사안내 게시 내용(공사기간)이 다르게 표시되어 있어 바르게 정비 요함
2	○ 111정거장 펜스 자작나무 디자인 일부가 미 부착되어 정비 요함
3	○ 110E 환기구 토공굴착 건설기계와 작업원의 근접으로 인한 사고 예방 요함(시인성 있는 접근금지 문구 표시, 협착 방지 등)
4	○ 110E 환기구 토공굴착지 측벽에 상단에 H형강 조각 강재가 적치되어 있어 낙하 위험 우려로 정비 요함
5	○ 110E 환기구 토공굴착 토류판과 높이 차가 2m 이상 되나 토류판 바로 밑의 토사 미정비 토류판 미 설치로 토사 낙하 우려