신설 예정지 조사현황

□ 소방용수시설 신설 예정지 목록 – 예비포함

연번	위 치 (상 호 명)	설치구분			인 근 상수도 배 관 구 경 (mm)	도 로 넓 이 (광로,대로,중로,소로1,소로2)	도로구분 (차도,인도, 기타)	도로포장 구분
		지상식 소화전	지하식 소화전	비상소화장치				아스콘	콘크리트	보도블럭	비포장
계		1	1					1		1
1	구로구 도림로10길9 앞 (구로3동792-94 풍천민물장어 앞)		○		100	소로	차도	○
2	구로구. 디지털로 227길 앞 (가리봉동 131-14 호성유통)	○			300	대로	인도			○
			이하		빈칸

※ 작성방법- 우선을 맨 위로, 예비는 그 다음줄에 기입하여 주십시요

- 위 치(상호명) : 동, 번지, 상호명을 정확히 기재

- 인근 상수도 배관구경(mm) : 배관망도 참조

- 도로넓이 : 광로(40m이상), 대로(25～40m), 중로(12～25m), 소로1(8～12m),

소로2(4～8m)

- 도로구분 및 도로포장 구분 : 설치지점 기준