신월빗물저류배수시설 안전사고 관련 긴급 공사장 현장점검

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고
서울제물포터널 민간투자사업(2공구)	터널굴착 및 보강,구조물 설치	- 비상연락망 업데이트 상태 터널내 비상시 방송 설비 가동상태 - 수방자재 확보 상태 점검(마대, 천막, 비닐,PP로프 양수펌프 등)	- 비상연락망 정비 완료 시험방송 결과 이상 없슴 - 수방자재 보완확보 완료
남산 예장자락 재생사업 (공원 및 주차장)	□ 주차장 가시설 띠장 설치 및 터파기 □ 주차장 1구역 기둥 철근조립 □ 소파로 맨홀 설치 및 배수관 부설 □ 지열 천공작업	□ 풍수해 대비 단계별 현장 근무계획 수립 □ 현장 내 가배수로 정비 □ 연결교량 절토사면 토사유출 방지 □ 천공상태 이상유무 확인	□ 단계별 현장 근무내용 - 1단계(호우주의보): 1개반(2명) 교대근무, 재해취약시설 정비 강화 - 2단계(호우경보 이상): 2개반(2명, 4시간) 교대근무, 수방자재·장비 확보, 유관기관 협조체제 강화 □ 현장내 가배수로 정비 완료 □ 연결교량 절토사면 천막 설치 완료 □ 작업시 안전관리 철저
양평1유수지CSOs 저류조 설치공사	-조경데크 설치공사 -건축 미장 및 수장 공사	- 수방자재, 장비(양수기)확보 여부 - 작업자 안전교육 여부 - 현장내 주차중인 차량 호우 예보시 대피 여부 - 자재 적재물 방치 - 저류조 내부 외부인 출입통제 (시건장치)	- 수방자재 및 양수기 확보되어 있음 - 작업자 안전교육 실시 하였음 - 호우예보시 차량 외부 반출 유도 조치 - 자재 적재물 이동 조치 - 출입문 설치 및 시건장치 조치

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고
중랑물 재생센터 3차총인 처리시설 설치사업	○ 3차총인 및 유입펌프장 철근조립 및 거푸집설치	○ 여름철 수방대책, ○ 현장내 가배수로 현황 ○ 센터내 기존배수로 현황	○ 풍수해대비 계획서 작성상태 양호 - 수방자재 비치상태 양호 ○ 현장내 가배수로 수시점검 및 청소시행 ○ 센터내 기존배수로 수시점검 및 청소시행 ○ 강우시 대피방법 등 작업자 안전교육 기실시 및 재교육 예정
서남물재생센터3차(총인) 처리시설 설치공사	-총인3계열유입수로중간슬라브 철근조립 및 대형거푸집설치 -유입펌프장외벽면정리 및 방수 -유입박스1,2단버팀보설치 -농축시설지붕층철근가공 및 외부 비계대각재보강	-구조물내부및외부도로양수작업상태확인 -가설전기전선거치상태및접지상태점검 -강우로인한관로구간및가시설배면지반 상태점검 -시스템비계 설치구간 지반상태 점검	-기존배수관으로양수작업유도 -주행차량으로인한손상방지를위해전선거 치상태조정 -포트홀및인장균열발생구간되메우기 및 다짐실시 -비계설치구간지반침하에따른잭베이스 보강작업실시
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	-	- 도로 배수상태 - 빗물받이 - 안전시설	- 배수상태 양호 - 물고임구간 포장예정 - 퇴적된 쓰레기 청소 - 안전휀스 설치 양호

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고
서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	- 구조믋작업 (유입분수관, By-pass 유출박스) - 기게/전기 기자재설치	- 현장내 배수로 및 양수기 가동상태 점검	특이사항 없음
탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업	∙1처리장 - A블럭 구조물공사 - B블럭 구조물공사 ∙2처리장 - 구조물공사	∙공사장 주변 배수로 상태 점검 ∙공사장내 설치된 양수기 상태 점검 ∙토사적치장 토사유출방지 시설점검 ∙공사장 주변 빗물받이 청소 ∙수방자재 및 예비양수기 점검	∙이상없음 ∙이상없음 ∙이상없음 ∙빗물받이 내부 및 주변청소 ∙이상없음
신월빗물저류조시설 등 방재시설 확충공사	전면작업중지	수방대비 및 재해 재난 특별 교육	-수방대비 및 재해,재난 특별고욕실시

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고
난지물재생센터 환경개선사업	작업중시상태
난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업	작업중시상태
국회대로지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사	·터파기 및 집토작업 ·가시설설치	수방비축자재 점검 침사지 설치상태 점검 양수기 설치상태 점검 가배수로 정비상태 점검 일일 일기예보(강우 현황) 확인자 및 전파방법 일일 강우확인자 및 전파방법 교육 작업자에 대한 안전 교육 (강우시 대피 방법 매뉴얼교육등) 공정별 비상연락 유지 및 신속 대피 계획등 강우시 작업중지 및 현장내 자재 안전 조치 방법 교육 지하차도 굴착 공사장 위험 시설물 점검 및 안전조치 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 제거상태 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 제거상태	- 수방자재 비축상태 양호 - 침사지설치 및 접근 차단시설 양호 - 양수기 가동상태 양호 - 굴착중 가배수로 정비상태 양호 - 일일 강우현황 확인자 지정상태 양호 (강수량일지 비치 및 유지) - 전파방법(공종별 작업자전파) 교육상태 양호 - 안전대피 매뉴얼 교육 점검상태 양호 - 유해위험방지계획서 점검 양호 - 안전조회시 안전조치방법 수시 교육 - 합동점검 시행 - 도로쓰레기 유입된 빗물받이 청소 - 빗물받이 상태 양호

공사명	현재 작업내용	점검사항	조치(예정)내용	비고
반포천유역 분리터널 건설공사	- TBM 장비 악세사리류 조립 - 유입BOX 3span 내부 거푸집 해체 - 유입BOX 2span 외부 거푸집 설치	- 작업자 안전교육 (강우시대피방법등) - 수방자재 및 장비확인 - CCTV 설치 확인 - 호우에 대비한 배수로 확인	- 교육완료 - 수방자재 및 양수기 설치상태 확인 - 확인완료 - 확인완료
서울제물포터널 민간투자사업 (1공구)	○본선개착구간 - 구조물 토공 굴착 - 구조물 가시설 공사 ○본선터널구간 터널 굴착 및 버럭반출 지중환기소 라이닝 구조물 작업	일일 일기예보 (강우현황) 확인자 및 전파 방법	관리감독자 확인 및 TBM시 근로자 전파 확인
		수방자재	PP포대 1000EA, 모래마대 1200EA, 비닐 42롤, 천막 30EA, PP로프 1100m, 양수용 호스 500m 확보
		양수기 확보	양수기4“(17EA),3”(6EA), 2“(30EA), 총 53EA
		작업자에 대한 안전교육	TBM시 비상대피 방법 교육 실시 확인
		비상연락체계 유지 및 신속 대피계획	비상상황 대피계획 수립 및 모의훈련 실시 확인
		굴착공사장 위험시설물 점검 및 안전조치	흙막이 시설 및 주변 구조물 이상여부 점검 확인
		가배수로 정비 및 토사 유출 방지 점검	현장내 배수로 설치 및 양수실시 확인
		빗물받이 유입, 도로침수 예방점검	주변 빗물받이 점검 및 퇴적물 제거 조치 실시