‘19년 신정교 정기점검(집중점검) 점검내역 및 현황사진

□ 점검구간 : 신정교 본선 / B-램프 /A-램프

□ 점검일시 : 2019. 3. 26(화) 14:30~17:00

□ 점 검 자 : 강구조교량팀, 강남일반교량팀

□ 점검내역

○ 점검구간 : P9~A2 / A, B 램프

연 번	위 치	점 검 결 과	사진 번호
1	- A2	- 토공부 포장균열	1
2	- P10, P9 신축이음 주변	- 신축이음 주변 후타제 파손	2,4
3	- B램프 A4	- 연석 파손	3
4	- A램프 P2~A3	- 포장층 하부 체수 용출	5
5	- A램프 P1~P2	- 배수구 주변 누수 및 백태	6
6	- B-램프 P9 지점부	- 지점부 거더단부 도장박리	7
7	- B-램프 P9 지점부 강박스 입구 하부	- 강박스 입구 하부 비둘기 서식 및 배설물 퇴적	8
8	- B-램프 P9 지점부 강박스 점검문	- 점검구 덮개판(점검문) 구멍 (비둘기 진입, 메공 바람)	9
9	- B-램프 LP1~A4구간	- 강박스 외부 거더 도장박리	10
10	- B-램프 A4 신축이음하부	- 신축이음하부 빗물받이 토사퇴적 (청소 필요)	11
11	- B-램프 A4 지점부	- 지점부 거더단부 도장박리	12

○ 점검구간 : P9~A2 / A, B 램프

연 번	위 치	점 검 결 과	비 고
1	- 본선 A1~ P9	- 받침장치 편기, 부식, 몰탈파손 ▪ 편기 34개소 ▪ 받침몰탈 파손 28개소 ▪ 부식 10개소

붙 임 : 1. 점검결과 사진대지 1부

2. 받침장치 점검현황 및 사진대지 1부.

점 검 사 진

사진1	A2 토공부 포장 균열	사진2	P10(상류측) 신축이음 주변 포트홀

사진3	B램프 A4 연석 파손	사진4	P9(상류측) 신축이음 주변 포트홀

사진5	A램프 P2~A3 포장층 하부 체수 용출	사진6	A램프 P1~P2 배수구 주변 누수 및 백태

점 검 사 진

사진7	지점부 거더단부 도장박리(B램프 P9)	사진8	강박스 입구하부 비둘기 서식 (B-램프 P9)

사진9	점검구 덮개 구멍(비둘기진입) (메공 필요, B램프 P9)	사진10	외부 거더 도장박리 (B램프 LP1~A4구간)

사진11	빗물받이 토사 퇴적(B-램프 A4)	사진12	거더단부 도장박리(B-램프 A4)

신정교 받침 편기 현황 및 사진대지

<받침 편기 위치도 및 현황>

연번	받침위치		높이(cm)		편기량
			h1(좌측)	h2(우측)
1	P1	Sh21	8.8	7.7	1.10
2	P2	Sh12	6.8	10.3	3.50
3		Sh14	9.5	10.4	0.90
4		Sh15	6.5	9.0	2.50
5	P4	Sh1	6.0	8.4	2.40
6		Sh4	6.2	8.2	2.00
7		Sh5	6.4	8.6	2.20
8		Sh7	6.6	8.7	2.10
9		Sh8	6.2	9.0	2.80
10		Sh9	7.5	9.4	1.90
11		Sh10	9.6	6.2	3.40
12		Sh13	9.0	5.8	3.20
13		Sh14	9.1	8.7	0.40
14		Sh17	9.6	6.8	2.80
15	P5	Sh4	7.0	9.0	2.00
16		Sh9	6.7	9.9	3.20
17		Sh12	8.5	8.0	0.50
18		Sh13	9.0	6.6	2.40
19		Sh17	9.7	7.8	1.90
20	P6	Sh9	9.2	8.2	1.00
21		Sh18	6.0	9.7	3.70
22	P7	Sh1	10.4	8.9	1.50
23		Sh2	9.2	8.0	1.20
24		Sh3	8.5	9.0	0.50
25		Sh4	9.3	9.6	0.30
26		Sh5	10.5	10.3	0.20
27		Sh6	10.2	9.0	1.20
28		Sh9	9.9	7.1	2.80
29		Sh10	8.8	8.4	0.40
30		Sh12	8.7	9.2	0.50
31		Sh13	8.4	9.0	0.60
32	P8	Sh7	8.0	6.8	1.20
33	P9	Sh1(시)	8.0	7.0	1.00
34		Sh1(종)	6.0	7.0	1.00

현 황	본선 P1 받침장치 편기	현 황	본선 P2 받침장치 편기

현 황	본선 P4 받침장치 편기	현 황	본선 P5 받침장치 편기

현 황	본선 P6 받침장치 편기	현 황	본선 P7 받침장치 편기

현 황	본선 P8 받침장치 편기	현 황	본선 P9 받침장치 편기

신정교 받침 몰탈파손 현황 및 사진대지

<받침 몰탈파손, 박락 위치도 및 현황>

연 번	받침위치		연 번	받침 위치
1	A1	Sh1	15	P3	Sh2
2		Sh2	16		Sh7
3		Sh3	17		Sh9
4		Sh4	18		Sh10
5		Sh5	19		Sh18
6		Sh6	20	P5	Sh9
7		Sh7	21		Sh10
8		Sh8	22		Sh18
9		Sh9	23	P6	Sh11
10		Sh10	24	P8	Sh9
11		Sh15	25		Sh21
12		Sh16	26	P9	Sh9
13		Sh17	27		Sh12
14	P1	Sh21	28		Sh13

현 황	본선 A1 받침장치 몰탈 파손	현 황	본선 A1 받침장치 몰탈 파손

현 황	본선 P1 받침장치 몰탈 파손	현 황	본선 P3 받침장치 몰탈 파손

현 황	본선 P5 받침장치 몰탈 파손	현 황	본선 P6 받침장치 몰탈 파손

현 황	본선 P8 받침장치 몰탈 박락	현 황	본선 P9 받침몰탈 박락

받침 부식 현황 및 사진대지

<받침 부식 위치도 및 현황>

연 번	받침 위치
1	본선	A1	Sh1
2		P1	Sh21
3		P3	Sh9
4			Sh16
5			Sh18
6		P5	Sh9
7			Sh10
8			Sh14
9			Sh18
10	램프A	A3	Sh1
11			Sh2

현 황	본선 P8 받침장치 몰탈 박락	현 황	본선 P9 받침몰탈 박락

현 황	본선 P3 받침장치 부식	현 황	램프A 받침장치 부식

현 황	본선 P5 받침장치 부식	현 황	본선 P5 받침장치 부식