품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 신정4보금자리주택건설공사                              점검일 : 2015. 10. 6 ~ 10. 7

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용을 인식할수 있도록 개개인별 확인을 득하시기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 가자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 현장에서 작성 관리하고 있는 균열관리대장에 균열부분 보수 완료 후 보수기간, 보수일, 보수회사, 보수공법 등을 추가 작성 하여 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 : ① Roof Drain을 매설하도록 조치요망 ex) 방수카다로그의 도면 참조요망 ② 향후 방수시공시 치켜올림이 바닥마감선에서 최소 10㎝ 이상 확보되도록 할 것 ◦ 실내 : 1. 발코니 복도 ① 방수치켜올림 10㎝ 확보요망 ② 내측 경량콘크리트 패널 부위는 시방서 A08030-9에 의거 취약부 보강을 시공할 것 ◦ 실내 : 2. 지하 외벽측 ① 침투방수 시공보완(상부 1m 부위) ② 하단부 Trench 단면은 첨부(사진, 도면) 참조하여 시공요망 ◦ 외부 : 토사 만나는 부위 방수치켜올림 단부 시공은 복합방수 단면도에 준하여 시공(토사위는 방수높이 10㎝ 이상 확보요망) (건축시공 정희원위원) ◦ 옥상난간 구조(107동) : 옥상난간의 형태가 ‘ㅡ’로 길이가 길어 수평하중을 받을 수 있는 조치가 필요함 ◦ 침실과 발코니사이 방수턱(107동) : 방수턱이 엇갈려 설치됨 턱을 이어서 설치하여 효과를 높일 수 있도록 조치 할 것 ◦ 화장실 난방코일 보호(107동) : 화장실 난방코일이 얇게 묻혀 있어 후속작업시 손상이 우려 됨 ⇒ 몰탈에 충분히 묻힐 수 있도록 조치 할 것 ◦ 조적벽체 안정성(107동 지하 공영창고) : 107동 B1층 제연휀룸 및 공영창고 부분의 높이가 6m 이상이며, 배관의 간격이 좁아 보강블럭조 및 1.0B 벽체의 안정성이 우려됨 ⇒ 벽체와 수평배관이 교차하는 부분에 부실을 보완할 수 있는 Bond Beam으로 처리하는 등 Bond Beam과 샛기둥을 적용 하는 방안 검토 요망 (건축시공 김광만 위원) ◦ 107동 17층 계단 con’c 타설 미채움부위 적정히 조치 할 것. ◦ 지하주차장 인방 미설치 블록에 대하여 적정히 조치 할 것. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“신정4보금자리주택건설공사”의 시공자인 한일건설(주)와 감리자인 ㈜선엔지니어링종합건축사사무소      에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.