[별지 제4호 서식(1)]

공인시험기관 인정신청서 ( □ 신규, □ 추가, ■ 갱신 )				처리기간 : 90일
① 기 관 명	서울특별시 품질시험소 Seoul Metropolitan Government (Quality Inspection Office)	② 사업자등록번호 (고유번호)		204-83-01171
③ 대 표 자	차 광 재 (Cha Kwang Jae)	④ 법인등록번호 (주민등록번호)		(**************)
⑤ 법인주소	서울특별시 서초구 우면동 15번지 15, Umyon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-900, Korea		전화번호	02)3462-6716~7
			FAX번호	02)3462-7720
⑥ 사업장 소재지	“상 동“		전화번호	02)3462-6716~7
			FAX번호	02)3462-7720
			전자우편	changoun@seoul.go.kr
⑦ 신청분야	"별 첨"
국가표준기본법 제23조와 공인기관인정제도운영 요령 제18조에 따라 국제공인시험기관으로 인정받고자 신청합니다. 2011년 2월 일 신청인 차 광 재 (서명 또는 인) 한국인정기구장 귀하
구 비 서 류					수수료
1. 인정신청분야 및 범위 2. 대표자 서약서 3. 일반현황 4. 인력현황 5. 시험설비 보유현황 6. 시험실의 환경조건 및 유지관리 현황 7. 항목별 시험방법 및 절차서 목록 8. 숙련도시험 참가실적 9. 내부감사 및 경영검토 실적 10. 품질경영매뉴얼 및 절차서 11.인정과 관련된 컨설팅 및 기술 지도를 받은 내용 12. 신청시험항목에 대한 측정불확도 추정실적 1) 대표자는 법률적으로 책임질 수 있는 실질적인 대표자(사장, 대표이사)이어야 한다. 2) 사업장 소재지는 주된 시험기관(시험실)의 소재지를 기록한다. 3) 기관명, 대표자, 법인주소, 사업장 소재지는 한글 및 영문을 병기한다.					50,000원

1. 인정 신청분야 및 범위

대분류 : 1. 역학시험

중분류 : 1.006. 토질 및 관련제품

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS F 2306:2000	흙의 함수비 시험 방법	함수량
KS F 2308:2006	흙의 밀도 시험 방법	비중

중분류 : 1.016. 건설 및 건자재

규 격 번 호	규 격 명	시 험 범 위
KS F 2353:2010	다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도시 험방법(파라핀으로 피복한 공시체)	밀도
KS F 2367:2006	다져진 역청 포장용 혼합물 시료의 두께 (또는 높이) 측정 방법	두께
KS F 2446:2000	다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도시험방법(표면건조 포화상태의 공시체)	밀도

4. 인력현황

인 력 현 황

(1) 대표자

직 위	성 명	학 력	입사년도	전 화	FAX
소 장	차 광 재			02) 3462-4150	02)3462-7720

(2) 품질책임자

구 분	성 명	학 력	입사년도	전 화	FAX	E-mail
정
부

(3) 기술책임자

분 야	구분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.006 토질 및 관련제품 1.016 건설 및 건자재	정	이동명	대졸	1978	토목기사
	부	윤재권	고졸	1978

(4) 시험․검사요원 명단

분 야	구 분	성 명	학 력	입사년도	자격증
1.006 토질 및 관련제품 1.016 건설 및 건자재	토질시험분야	오화철	대졸	1993	토목기사
		장국현	대졸	1997	건설안전기사
		김대식	고졸	1987	기계제도기능사2 방화관리자2
		김득원	대졸	2003	토목기사

5. 시험․검사설비 보유현황

시험․검사설비 보유현황

(1) 시험․검사설비현황 ( 5종 17점) : 금번 신청분야만 작성

시험․검사분야	기기 또는 설비 명칭	사양, 분해능 또는 정밀․정확도	수량
토질 및 관련제품	전기식 지시저울	1/10g	1대
	전기식 지시저울	1/1000g	1대
	온도계	0.1℃	1대
	피크노미터	100㎤	10대
	항온건조로	디지탈부착	1대
건설 및 건자재	전기식 지시저울	1/10g	1대
	디지털 버어니어 켈리퍼스	1/10㎜	2대

6. 시험실의 환경조건 및 유지관리현황

시험실의 환경조건 및 유지관리현황

(1) 실험실현황

실험실	온도(℃)	습도(%)	조도(Lux)	소음 진동(dB)	배기 시설	항온항습/공조	EMC
토질	20±15	65±20	200이상		보유	보유

(2) 실험실, 시험․검사설비 배치도

토질 시험실

7. 항목별 시험방법 및 절차서 목록

시험방법 및 절차서 목록

가. 토질 및 관련제품

KS F 2306 : 2000,  KS F 2308 : 2006

나. 건설 및 건자재

KS F 2353 : 2010,  KS F 2367 : 2006  KS F 2446 : 2000

8. 숙련도시험 참가실적

숙련도시험 참가실적

(1) 숙련도시험 주관기관 : KOLAS

(2) 숙련도시험 참가일자

가. 아스팔트혼합물 숙련도시험   : 2009년 10월(KOLAS 측정심사)

나. 흙의 밀도 숙련도시험        : 2011년 02월(LC-10-0045)

(3) 숙련도시험 분야

가. 대분류 : 역학시험, 화학시험

나. 중분류

○ 토질 및 관련제품   : 완료

○ 건설 및 건자재     : 완료

다. 소분류(시험항목) : 생략

(4) 숙련도시험 결과 : 이상치 발견되지 아니함

12.  신청항목에 대한 측정불확도 추정실적

측정불확도 추정실적

(1) 추정실적 :

1.006 토질 및 관련제품

규격 번호	규 격 명	실적
KS F 2306:2000	흙의 함수비 시험 방법
KS F 2308:2001	흙의 밀도 시험 방법	2

1.016 건설 및 건자재

규격 번호	규 격 명	실적
KS F 2353:2000	다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도시험방법(파라핀으로 피복한 공시체)
KS F 2367:1991	다져진 역청 포장용 혼합물 시료의 두께 (또는 높이) 측정 방법	1
KS F 2446:2000	다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도시험방법(표면건조 포화상태의 공시체)