Topic : ☐ 대기환경 ☐ 수질환경 ☑ 실내환경 ☐ 산업보건 ☐ 환경독성 ☐ 환경위생 ☐ 건강영향 ☐ 노출 및 위해도평가

신축공동주택의 실내공기 오염물질 특성 연구

Estimation of pA Study on the Characteristics of Indoor Air Pollutants in Newly-Built Collective Housing

김광래1, 박명규1, 정석만1, 민병철1, 임학명1, 손지환1, 권승미1, 어수미1, 신용승1, 이재영2

1서울특별시보건환경연구원 생활환경연구부, 2서울시립대학교 환경공학부

(발표자 : kimkr@seoul.go.kr)

[서론] 환경부는 2016년 12월 23일부터 신축공동주택에 사용되는 건축자재에 대해 사후표본조사에서 사전적합확인 제도로 개정하여 시행하였다. 또한 2018년도에는 사전확인 건축자재에 대해서도 검사결과 기준 초과시 적합 최소 근거를 마련하는 등 새집증후군 예방을 위한 신축공동주택의 실내공기질 관리 강화로 국민 건강 피해가 예방될 것으로 기대된다.

본 연구는 2012년부터 2018년까지 서울시내 100세대 이상 신축공동주택 실내공기질 권고기준 오염물질의 실태를 파악하였고 이를 통해 신축공동주택의 실내공기질 관리방안 등 정책에 기초자료를 제공하고자 실시하였다.

[연구방법] 2012년부터 2018년까지 서울시에 법적 적용대상인 신축된 공동주택을 대상으로 실내공기질공정시험기준(ES02130.c) 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법에 따라 채취하였다. 시료 분석은 실내공기질공정시험기준(ES02601.1b, ES02602.1b)에 따라 Formaldehyde와 휘발성유기화합물을 측정하였다.

[연구결과 및 고찰] 조사된 물질은 Toluene, Xylene, Ethylbenzene, Stylene, Formaldehyde, Benzen 순으로 농도가 높았다. 또한 초과율은 Stylene, Xylene, Ethylbenzene, Toluene, Formaldehyde 순이었고, 1급 발암물질인 Benzen의 기준초과는 없었다. 각 오염물질별 평균농도 범위는 Formaldehyde 32∼60㎍/㎥, Benzene 3∼6㎍/㎥, Toluene 262∼441㎍/㎥, Ethylbenzene 55∼134㎍/㎥, Xylene 112∼266㎍/㎥, Stylene 61∼113㎍/㎥ 이었다.

Fig. . The Concentrations of Indoor Air Pollutants at Newly-Built Collective Housing(Yearly)

[결론] 2012년부터 2018년까지 7년간 서울시내에 신축된 공동주택에서의 실내공기오염물질 분석 및 평가한 결과 친환경 및 오염물질 방출시험 기준 적합 건축 자재를 사용하였더라도 반드시 입주 전 베이크-아웃을 실시하여 적정 실내공기질을 유지하는 것이 오염물질로부터 노출을 최소화시켜 새집증후군을 예방할 것으로 판단된다.