신축이음장치 비교표(영동6교)

구 분	제 1 안	제 2 안	제 3 안	제 4 안
공법종류	New Wave Finger joint NO.80 (b=40cm t=18cm)	NEW F/J A-Type(#80) (b=38cm t=15cm)	YK-GSF(B) #80 (b=33cm t=20cm)	PNA F/J(NO.80) (b=33cm t=15cm)
공통대가 적용여부	제 10호표	제28호표	제77호표	제89호표
단면도
개 요	- 횡방향 신축이음장치 - 신축량 : 50~160mm - 재질 : 스틸 - 길이 : 1.8m	- 횡방향 신축이음장치 - 신축량 : 50~160mm - 재질 : 스틸 - 길이 : 1.8m	- 횡방향 신축이음장치 - 신축량 : 50~160mm - 재질 : 스틸 - 길이 : 1.8m	- 횡방향 신축이음장치 - 신축량 : 50~160mm - 재질 : 스틸 - 길이 : 1.8m
시 공 순 서	포장절단→콘크리트 깨기→핑거 설치→ 보강철근가공 /조립→콘크리트 타설→양생	포장절단→콘크리트 깨기→핑거 설치→ 보강철근가공 /조립→콘크리트 타설→양생	포장절단→콘크리트 깨기→핑거 설치→ 보강철근가공 /조립→콘크리트 타설→양생	포장절단→콘크리트 깨기→핑거 설치→ 보강철근가공 /조립→콘크리트 타설→양생
두 께	200MM	200MM	200MM	150MM
장 점	◇ 톱니형 앵커 채용으로 응력을 하부로 균등 하게 전달 안정성양호 ◇ 밀폐형 고무 차수장치로 충격저하 및 소음 저감효과 ◇ 상부 핑거판과 측판이 강판으로 일체화 내구성 및 시공성 우수	◇ 핑거단부를 그라인딩 처리하여 충격력 저감효과, 압찹고무를 부착 주행성양호 ◇ 공장제작제품으로 현장조립이나 추가공정 없어 유지보수 공사시 시공성 우수 ◇ 상부 핑거판과 측판이 H형강을 가공 일체화 내구성 및 시공성 우수	◇ 내오존,내화,내마모가 강한 특수고무가 측판과 접착이 되어 방수성이 좋음 ◇ 공장제작제품으로 현장조립이나 추가공정 없어 유지보수 공사시 시공성 우수 ◇ 상부 핑거판과 측판이 강판으로 일체화 내구성 및 시공성 우수	◇ 배수장치(고무)의 이탈 및 파손을 최소화한 이탈방지형 결합구를 채용 ◇ 상부핑거와 지지판의 일체화로 BLOCK OUT 두께를 최소화 기존구조물 손상을 최소화 ◇ 공장제작제품으로 현장조립이나 추가공정 없어 유지보수 공사시 시공성 우수 ◇ 상부 핑거판과 측판이 강판으로 일체화 내구성 및 시공성 우수
단 점	◇ 본체가 일체형으로 배수장치 파손시 후타콘크리트를 깨어 본체 전체를 교체	◇ 본체가 일체형으로 배수장치 파손시 후타콘크리트를 깨어 본체 전체를 교체	◇ 본체가 일체형으로 배수장치 파손시 후타콘크리트를 깨어 본체 전체를 교체	◇ 본체가 일체형으로 배수장치 파손시 후타콘크리트를 깨어 본체 전체를 교체
시공실적	판교JC교 외 2개교 , 강일IC교 외 다수.	서창JC교, 상서교보수, 영동교 외 다수.	노량대교외 다수	성내천 교량보수공사,성내유수지교 외 다수
순공사비	M당 / 1,274,297원	M당 / 1,325,095	M당 / 1,386,099원	M당 / 1,269,295 원
선정안