신축이음장치 비교표

구 분	웨이브핑거(JHW)	New Finger	DS-NFJ
업체명	진형건설	부흥시스템	디에스엘
형 식
개 요	- 방수커플링 일체형 고무씰을 적용하여 누수가 없음	- 본체와 합성고무의 일체화로 제작되어 고무의 마모가 없음	-주행면이 강재로 되어있어 내구성 우수
신축량	50~160mm	50~160mm	50~160mm
장 점	1. 상판이 강재로 되어있어 수명이 반영구적임 2. 앵커에 철근시공이 간편하고 정밀하여 공사 기간을 단축 3. 방수커플링 일체형 고무씰을 적용하여 연결부 누수가 없음 4. 강재와 고무가 조립식으로 제작비가 저렴하다	1. 상판이 강재로 되어있어 수명이 반영구적임 2. 내구성이 강한 강재를 사용하여 치륜충격 및 마모성에 대한 내구성이 우수 3. 시공 후 미관이 양호	1. 본체와 합성고무와의 일체화로 제작되어 마모가 되지 않음. 2. 상부면이 강재로 되어있고 고무가 내장되어 있어 고무의 찢어짐, 접착면의 갈라짐 등이 없이 제품의 파손이 거의 없음
단 점	1.신축량에 제한이 있음	1. 연결부 처리 미흡	1. 연결부 처리 미흡
적용성	- 구조가 간단하여 여러 교량의 변위에 대응력 우수 현재 목동교(신교)에 설치된 타입의 제품임	- RC교, PC교등 모든 교량에 사용가능 함	- RC교, PC교등 모든 교량에 사용가능 함
경제성	No. 80 : 950,000 원	No. 80 : 957,000 원	No. 80 1,085,000 원
	No.100 : 1,150,000 원	No. 100 : 1,155,000 원	No.100 : 1,305,000 원
적 용	◎	-	-