■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별표 4의2]

신축 공동주택의 실내공기질 권고기준

현 행 <개정 2016.12.22.>	시행일:2019.7.1. <개정 2018.10.18.>
1. 폼알데하이드 210㎍/㎥ 이하	1. 폼알데하이드 210㎍/㎥ 이하
2. 벤젠 30㎍/㎥ 이하	2. 벤젠 30㎍/㎥ 이하
3. 톨루엔 1,000㎍/㎥ 이하	3. 톨루엔 1,000㎍/㎥ 이하
4. 에틸벤젠 360㎍/㎥ 이하	4. 에틸벤젠 360㎍/㎥ 이하
5. 자일렌 700㎍/㎥ 이하	5. 자일렌 700㎍/㎥ 이하
6. 스티렌 300㎍/㎥ 이하	6. 스티렌 300㎍/㎥ 이하
7. 라돈 200Bq/㎥ 이하	7. 라돈 148Bq/㎥ 이하