석면안전관리법 시행령 개정에 따른

(실내공기중 석면농도측정)관련 추가 안내사항

석면안전관리법 시행령이 개정(2017.2.28.)으로, 2018년 1월 1일부터

석면건축물 소유주(안전관리인)께서는 2년 주기로 실내 공기 중 석면농도를 측정하고 기록·보존하여야 합니다.    (위반시 500만원 이하 과태료)

실내공기 중 석면농도측정은 언제까지 받아야하나요?

Q1

A1 2018년 12월 31일까지 첫 번째 측정을 하여야 합니다.

☞ 단, 공공건축물(석면안전관리법 시행규칙 별표 1의2 제1호)은 2018년 9월 30일까지 측정하여야합니다.

실내공기 중 석면농도 측정방법과 측정기관은?

Q2

A2 석면환경센터, 석면조사기관, 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 측정대행업등록자에 의뢰하여 측정합니다.

석면관리종합정보망(http://asbestos.me.go.kr) 에서 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다.

- 실내공기 중 석면농도 측정방법 : 고객마당->자료실54번 참고)

- 실내공기 중 석면농도 측정업체명단 : 고객마당->자료실53번 참고)

실내공기 중 석면농도 측정을 위한 시료채취 지점/수는?

Q3

A3 ✔ 시료채취 지점 수, 시료채취 위치는 세부 측정방법에 따라 측정하려는 대상 시설의 구조와 용도, 시설의 이용 빈도 및 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 결정합니다.

✔ 시료채취는 해당시설이 실제 운영하고 있는 시간 내에 실제 운영환경에서 실시합니다.

(※ 황사특보 및 미세먼지 주의·경보 발령 시에는 시료 채취를 실시하지 않습니다)

✔ 시료채취위치에 시료채취기구가 설치된 사진을 결과보고서에 첨부해야합니다.

[석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정]

석면자재면적(m2)	500 이하	500 초과∼1,000 이하	1,000 초과∼2,000 이하	2,000 이상
최소 시료채취지점 수	3	4	5	6

※ 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 전수 측정을 원칙으로 한다.

※ 실내외 공기는 침기와 환기 절차에 의해 상시 교환이 일어나기 때문에 실외공기를 동시에 측정해서 실내공기측정값 검토 시 활용할 수 있다. 따라서 필요시에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m 이상 떨어져서 실외공기시료를 채취해야 하며, 시료채취당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경인자에 관한 정보를 기록한다.

(시료채취위치의 예 : 뒷면을 참조하세요)

[시료채취위치의 예]

대상시설		시료채취위치의 예	비고
공공건축물*		사무실, 복도, 로비 등 주요활동공간
다중 이용 시설**	지하역사	승강장, 대합실, 연결통로 등	환승역사의 경우 점포가 있는 연결통로 (승강장은 반드시 포함)
	지하도 상가	주 보행공간 등
	철도역사․여객자동차터미널․항만시설의 대합실, 공항시설의 여객터미널	대합실, 승강장 등	승강장이 외기에 노출되어 있을 경우, 대합실만 해당
	도서관	주 열람실, 개방형 서고 등
	박물관 및 미술관	주 관람 및 전시실 등
	의료기관	로비, 대기공간 등
	산후조리원	로비, 대기공간 등
	노인요양시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등
	어린이집	보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등
	대규모 점포	층별 주요 활용공간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지점 필히 포함
	장례식장	로비 등 주요 활용공간
	영화상영관	상영관, 대합실 등
	학원	강의실, 로비 등
	전시시설	주 관람실 및 전시실 등
	인터넷컴퓨터게임시설 제공 영업시설	주요 활동공간
	실내주차장	층별 주차공간 및 여유공간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지점 필히 포함
기타 건축물***	문화 및 집회시설	주요 활용공간
	의료시설	로비, 대기공간 등
	노인 및 어린이시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등(노인) 보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등(어린이)

* 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제1호

** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제3호

** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제4호