- 성동구 마을자치지원센터 -

2022년 정기 위험성평가

2022. 11. 00.

성동구 마을자치지원센터

			목 차

1. 위험성평가 실시규정	1

2. 공정별 유해·위험 정보	12

2-1. 공정 특성

2-2. 공정흐름도

3. 공정별 위험성평가표	14

3-1. 분야별 위험성평가표

3-2. 공정별 위험성평가표

4. 개선실행계획서	2

감소대책 수립 및 실행

『위험성평가』실시규정

2022. 11. 00.

성동구 마을자치지원센터

방침 및 추진목표

안전보건방침

● 근로자의 안전과 건강을 최우선으로 하여 무재해 사업장을 이룩한다.

● 안전보건법규를 준수하고 위험성평가 활동을 지속적으로 실시한다.

● 우리 회사 안전보건관리는 위험성평가로 완성한다.

추 진 목 표

● 산업재해 발생 제로(zero)화

- 지속적인 안전보건개선 활동 실시

- 작업장 안전보건관리 철저

● 작업장 위험요인을 분석 검토하여 감소대책 추진 및 실시

● 매년 위험성평가 실시

- 감소대책을 수립하여 유해위험요인 50% 이상 감소

- 개선 후 남아있는 위험성에 대해 근로자에게 교육, 게시, 전달

- 근로자에 대해 안전보건(위험성평가) 교육 실시

사업장명 : 성동구 마을자치지원센터    안전보건관리책임자 :         (서명)

위험성평가 실시규정

승인
기안

성동구 마을자치지원센터	문서번호 :
제 정 : 2022. 11. 05	개 정 :

제1조(목적) 이 실시규정은 성동구 마을자치지원센터 현장 작업장 전체의 유해·위험요인을 파악하고 위험성을 추정․결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 실시함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 실시규정은 동구 마을자치지원센터에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

제3조(조직의 구성) 위험성평가 조직의 구성은〈표 1〉과 같이 한다.

〈표 1〉위험성평가 조직

				안전보건관리책임자 ( )
				성 명			위험성평가 담당자
							성명
관리감독자							관리감독자
직위 :							직위 :
성명							성명
관리감독자							관리감독자
직위 :							직위 :
성명							성명

제4조(역할과 책임) 위험성평가 조직의 역할과 책임은〈표 2〉와 같이 한다.

<표 2> 조직의 역할과 책임

조 직	역할과 책임(권한)
안전보건관리 책임자 ( )	《위험성평가의 총괄 관리》 ○ 안전보건관리책임자의 의지 구현 - 방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 실시규정 작성 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 ○ 무재해 운동 참여
관리감독자	《위험성평가 실시》 ○ 유해․위험요인을 파악하고 위험성 추정 및 결정 ○ 위험성 감소대책의 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시시기, 절차와 내용 ○ 책임과 권한 인지 및 이행
근로자(작업자)	《위험성평가 참여》 ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소
위험성평가 담당자 (관리감독자 및 근로자와 겸직가능)	《위험성평가의 실행 관리 및 지원》 ○ 위험성평가 실시계획 수립 및 실행 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ○ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

※ 구체적인 실시 방법은 작업장의 규모에 따라 조정할 필요가 있지만, 중소규모의 작업장에서는 인력의 사정을 감안하여 1인 2역의 업무분담을 할 수 있다.

제5조(평가대상) 근로자에게 안전·보건상 영향을 주는 다음 사항 등을 평가대상으로 한다.

① 마을자치지원센터 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 모든 위험시설

② 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질

③ 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등)

④ 발생할 수 있는 비상조치 작업

제6조(실시시기) 마을자치지원센터 위험성평가 실시 시기는 다음과 같다.

① 최초 평가 : 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체작업을 대상으로 한다.

② 정기평가 : 최초 평가 후 사업장 전반에 대해 매년(1회/년) 정기적으로 실시한다.

③ 수시평가 : 해당 계획의 실행을 착수하기 전 또는 작업 개시(재개) 전에 실시한다.

가. 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 때

나. 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경)

다. 건설물, 기계･기구, 설비 등의 정비 또는 보수 작업시

제7조(실시방법) 위험성평가 실시 방법은 다음과 같다.

① 안전보건관리책임자가 위험성평가 실시를 총괄 관리한다.

② 위험성평가 전담직원을 지정하는 등 위험성평가를 위한 체제를 구축한다.

③ 작업내용 등을 상세하게 파악하고 있는 관리감독자에게 유해· 위험요인의 파악, 위험성의 추정·결정, 위험성 감소대책의 수립·실행을 하게 한다.

④ 유해· 위험요인을 파악하거나 감소대책을 수립하는 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 작업에 종사하고 있는 근로자를 참여하게 한다.

⑤ 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여하게 한다.

⑥ 위험성평가를 실시하기 위한 필요한 회의 및 교육 등을 실시한다.

제8조(추진절차) 위험성평가 절차는 〈그림 1〉과 같이 한다.

위험성평가는 【1단계】사전준비 ⇒ 【2단계】유해·위험요인 파악 ⇒【3단계】위험성 추정 ⇒【4단계】위험성 결정 ⇒【5단계】위험성 감소대책 수립 및 실행의 절차에 따라 실시한다. ※ 위험성평가는 1회성으로 완료되는 것이 아니므로, 위험성이 허용 가능한 수준이 될 때까지 다음 순서를 반복함

① 1단계 : 사전준비[평가대상 작업(공정) 선정 및 안전보건정보 조사]

☞ 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정

☞ 위험성평가 담당자는 위험성평가에 필요한 정보를 수집하여 정리

② 2단계 : 유해․위험요인 파악(도출)

☞ 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 유해․위험요인을 상세히 파악

③ 3단계 : 위험성 추정

☞ 유해․위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성을 조합

위험성(Risk)   =   사고발생의 가능성  ×  사고결과의 중대성

※ 위험성 추정은 가능성<표 3>과 중대성<표 4>을 조합 또는 곱하거나 더하여 산출할 수 있음.

<표 3> 가능성(빈도)

구분	가능성		내용(예시)
최상	매우높음	5	ㅇ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시･표지가 있어도 불비(不備)가 많으며, 안전수칙･작업표준 등도 없음
상	높음	4	ㅇ 피해가 발생할 가능성이 높음 가드･방호덮개, 기타 안전장치가 없거나 상당한 불비(不備)가 있고, 비상정지장치, 표시･표지는 웬만큼 설치되어 있으며, 안전수칙･작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함
중	보통	3	ㅇ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 가드･방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 가드가 낮거나 간격이 벌어져 있는 등 불비(不備)가 있고, 위험영역 접근, 위험원과의 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙･작업표준 등은 있지만 일부 준수하기 어려운 점이 있음
하	낮음	2	ㅇ 피해가 발생할 가능성이 낮음 가드･방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역에의 출입이 곤란한 상태이고, 안전수칙･작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나, 피해의 가능성이 남아 있음
최하	매우낮음	1	ㅇ 피해가 발생할 가능성이 없음 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음

<표 4> 중대성(강도)

구분	중대성		내 용
최대	사망	4	○ 사망재해
대	장해발생	3	○ 휴업 1월 이상인 재해
중	병원치료	2	○ 휴업 1월 미만인 재해
소	비치료	1	○ 휴업이 수반되지 않는 재해

<표 5> 위험성 추정

		중대성(강도)
		최대(4)	대(3)	중(2)	소(1)
가능성 (빈도)	최상(5)	매우높음 (20)	높음 (15)	약간높음 (10)	낮음 (5)
	상(4)	매우높음 (16)	약간높음 (12)	보통 (8)	낮음(4)
	중(3)	약간높음 (12)	약간높음 (9)	낮음 (6)	매우낮음 (3)
	하(2)	보통 (8)	낮음 (6)	낮음 (4)	매우낮음 (2)
	최하(1)	낮음 (4)	매우낮음 (3)	매우낮음 (2)	매우낮음 (1)

④ 4단계 : 위험성 결정

☞ 위험성 수준은 유해․위험요인의 발생 가능성과 중대성을 평가하여 3단계의 낮음(1~2), 보통(3~4), 높음(6~9)로 구분하였고, 위험성 수준이 높은 순서대로 우선적으로 개선할 수 있도록 우선순위 결정

<표 6> 위험성 결정

위험성 크기		허용 가능 여부	개선방법
16～20	매우 높음	허용 불가능	즉시 개선
15	높음		신속하게 개선
9～12	약간 높음		가급적 빨리 개선
8	보통		계획적으로 개선
4～6	낮음	허용 가능	필요에 따라 개선
1～3	매우 낮음		현재 상태 유지

⑤ 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행

☞ 위험성 수준이 높음 또는 보통으로 판정된 위험성에 대해서는 위험성 감소대책을 수립․실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소대책 수립․실행

※ 남아 있는 유해･위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 알림

⑥ 6단계 : 기록

☞ 위험성평가를 수행한 결과를 관계자들에게 교육하거나 공유하기 위하여 기록

제9조(주지방법) 안전보건관리책임자는 구성원들이 알 수 있도록 위험성평가 방침, 추진목표 및 그 밖의 주지사항을 회의 또는 행사 등에서 홍보․주지시키고, 읽을 수 있도록 사내에 공지한다.

제10조(유의사항) ① 위험성평가 담당자는 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미달하고 있는 경우에는 안전보건관리책임자에게 보고한 후 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

[감소대책 수립 시 주의사항]

1. 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인

2. 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인

3. 작업성․생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인

4. 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용하도록 함.

(기술면, 비용면, 운영면 등을 고려한 현실성은 다음 단계에서 검토)

② 안전보건관리책임자는 제1항에 따른 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 담당자에게 조치 재검토를 지시할 수 있다.

③ 안전보건관리책임자는 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

제11조(기록) ① 위험성평가 기록은 KRAS를 통해 온라인으로 관리하고 필요시, 출력하여 안전보건관리책임자에게 승인 받는다.

② 위험성평가 기록은 성동구 마을자치지원센터 안전보건 기록관련 규정에 준하여 보관하되 3년 이상 보관한다.

③ 위험성평가 기록물은 연 1회 정도 정기적으로 검토하고, 수정․보완이 필요한 경우에는 근로자의 의견을 반영한 후에 변경 여부를 결정하며, 모든 근로자가 알 수 있도록 배부 또는 게시한다.

위험성평가 회의 결과

회의일시		2022년 11월 00일 00 : 00 ～ 00 : 00
회의장소		성동구 마을자치지원센터 회의실
□ 회의내용
● 위험성평가 추진을 위한 계획수립의 적정성 ● 위험성평가 실시에 따른 책임과 역할 부여 ● 위험성평가와 관련한 관심사항 토론 등
□ 참석자 명단
소속/직책	성 명		서명	소속/직책	성 명	서명

위험성평가 교육 결과

교육일시		2022년 11월 00일 00 : 00 ～ 00 : 00
교육장소		성동구 마을자치지원센터 회의실
□ 교육내용
●「위험성평가」를 위한 사업주의 방침과 추진목표 ●「위험성평가」를 위한 사전준비 및 유해 · 위험요인 파악 방법 ● 유해 · 위험요인에 대한 위험성 추정 및 결정방법 ● 위험성 감소대책 수립 및 실행의 절차와 기록유지 방법
□ 참석자 명단
소속/직책	성 명		서명	소속/직책	성 명	서명

위험성평가 예산편성 및 집행

▣ 예산편성 내역

구 분	편성액	편성내역
합 계
현장 안전시설 개선비용
개인보호구 및 안전장구 구입비용
안전보건교육 실시비용(내/외부)
작업환경 측정 및 근로자 건강검진 실시비용
재해예방 기술지도비용
안전관련 행사비용
안전보건표지 비용
관련회의 및 토론회 개최 비용
기타비용

사전안전보건정보

현장	➡	조별 안전교육	➡	청소도구 준비	➡	작업시행 및 완료

작업명 (공정명)	공정설명	사용 설비·기계	유해·위험요인
가로청소	도로변을 심야 또는 새벽에 청소	- 청소도구	떨어짐, 넘어짐, 끼임, 충돌, 베임, 감전, 근골격계질환 등
폐기물 운반	도로변 또는 공공시설 장소 청소 후 쓰레기운반	- 청소도구	떨어짐, 넘어짐, 끼임, 충돌, 베임, 근골격계질환 등
폐기물 분리	적환장 폐기물 분리	- 망치 등 수공구	떨어짐, 넘어짐, 끼임, 충돌, 베임, 근골격계질환 등
폐기물 파쇄	폐기물을 운반 지게차로 이동 파쇄기로 파쇄 및 분류(고철)	- 지게차 - 파쇄기 - 수공구	떨어짐, 넘어짐, 끼임, 충돌, 베임, 소음난청, 감전, 근골격계질환 등

2. 공정 유해 ▪ 위험 정보 (공정특성,공정흐름도)

2-1 공정특성_성동구 마을자치지원센터

부서명	성동구 마을자치지원센터	관리감독자		박용운
담당자		근로자 수		7 (현업 : 3명)
작업내용	민·관 협력 중간조직지원 운영
작업장소	실내: 성동구 무학로6길 50, 삼성쉐르빌상가 219호		실외:
유해 위험요소	근골격계 질환 , 공기매개 감염 협착, 끼임 넘어짐 (걸림, 미끄러짐, 헛디딤 )
기타 위험작업
기타 문제점 및 특이사항

2-2  공정흐름도_성동구 마을자치지원센터

※ 유해화학물질의 취급량은 소량의 경우 월단위로 작성 가능 ( 관리대상물질을 기재하고 생활용품의 경우는 제외)

공정(팀)	마을자치지원센터		공정 유해·위험정보 (작업내용: 공공행정 사무업무)						참여자	10명
원(재)료	해당없음								근로자수	10명
공 정 (작 업 )순 서		기계기구 및 설비			유해 화학물질			기 타 안 전 ·보 건 정 보
		기계기구및설비명		수 량	화 학 물 질 명	취급량/일	취급시간
사무실 출근 ↓ 공공 행정업무 ↓ 문서작성 ↓ 문서보관 ↓ 퇴근		세단기						3년간 재해발생사례 ( ) 건 앗차사고 사례 □ ( )건 근로자 구성 및 경력특성1년미만 미숙련자□ ( )명, 여성근로자□ ( )명 고령근로자 □ ( )명, 비정규직 근로자□ ( )명 외국인 근로자 □ ( )명 장애근로자 □ ( )명 교대작업 유무 (유□, 무■) 운반수단 (기계□, 인력■ ) 안전작업허가증 필요작업 유무 (유□, 무■ ) 중량물 인력취급시 단위중량 ( 5㎏ ) 및 취급형태 (들기 ■, 밀기 □ 끌기■) 작업환경측정 측정유무 (측정□, 미측정□, 해당무■) 작업에 대한 특별안전교육 필요유무 (유□, 무■)
		이동대차
		전기 포트
		열선 히터 (전열기구)
		전자레인지

3. 공정별 위험성 평가표 (유해▪위험요인) --- KRAS

3-1 분야별_ 성동구 마을자치지원센터

No.	분야	유해·위험요인 (※ 해당 유해·위험요인 ■표기)
1	기계 (설비)적 요인	□	1.1	협착위험 부분 (끼임, 감김)	□	1.2	위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘)	□	1.3	기계 (설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분
		□	1.4	충돌위험 부분	□	1.5	넘어짐 (미끄러짐,걸림, 헛디딤)	□	1.6	추락위험 부분 (개구부 등)
2	전기적 요인	□	2.1	감전 (안전전압초과)	□	2.2	아크	□	2.3	정전기
3	화학 (물질)적 요인	□	3.1	가스	□	3.2	증기	□	3.3	에어로졸·흄
		□	3.4	액체·미스트	□	3.5	고체 (분진)	□	3.6	반응성 물질
		□	3.7	방사선	□	3.8	화재 / 폭발 위험	□	3.9	복사열 / 폭발 과압
4	생물학적 요인	□	4.1	병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염	□	4.2	유전자 변형물질 (GMO)	□	4.3	알러지 및 미생물
		□	4.4	동물	□	4.5	식물
5	작업특성 요인	□	5.1	소음	□	5.2	초음파·초저주파음	□	5.3	진동
		□	5.4	근로자 실수 (휴먼에러)	□	5.5	저압 또는 고압 상태	□	5.6	질식위험·산소결핍
		□	5.7	중량물 취급작업	□	5.8	반복작업	□	5.9	불안정한 작업자세
		□	5.10	작업 (조작)도구
6	작업환경 요인	□	6.1	기후 / 고온 / 한랭	□	6.2	조명	□	6.3	공간 및 이동통로
		□	6.4	주변 근로자	□	6.5	작업시간	□	6.6	조직 안전문화

공정명	마을자치지원센터		위험성 평가						평가일시:	2022-11-25
세부작업 내용	유해·위험요인파악		관련근거	현재의 안전·보건조치	평가 척도 (5×4)	현재위험성			위험성 감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	위험발생상황 및 결과	법적기준			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
사무업무 (컴퓨터) 문서작성 문서보관 중량물 (문서보관 박스)등 ↓ 이동대차 이용 세단기 사용	1.5 넘어짐 (미끄 러짐, 걸림, 헛디딤)	계단이용 중 몸균형 상실에 의한 넘어질 위험.	기준규칙 제3조 (전도의 방지)	계단이용중 안전수칙에 대한 교육	5×4	2	3	6
	2.1 감전 (안전전압초과)	탕비실내 전기포트, 전자레인지등 사용중 물기에 의한 감전 및 누전	기준규칙 제303조 (전기기계 기구의 적정설치 등)	물기가 상존하는 곳의 전기제품사용시 안전 표지	5×4	3	2	6
	2.1 감전 (안전전압초과)	사무실 내 전기기구 멀티콘센트 문어발식 사용으로 과부하 전기화재	기준규칙 제303조 (전기기계 기구의 적정설치등	열선기구 단독사용, 문어발식 사용 금지	5×4	3	3	9	충분한 전기적 용량 조건에 따라 설치 사용 공인된 인증기관 제품 사용	6
	5.4 근로자 실수(휴먼에러)	탕비실내 전기포트 전자레인지 등 사용중 뜨거운물체에 화상	법 제37조 (안전보건표지의 설치 부착)	화상주의 등 안전표지 미부착	5×4	3	3	9	화상주의 감전주의 안전표지의 부착	6
	6.6 조직 안전문화	구급용구의 미설치로 응급처치 지연에 의한 사고 위험	기준규칙 제82조 (구급용구)	사무실에 의료용 구급함이 설치됨.	5×4	2	2	4
	6.6 조직 안전문화	주기적인 건강진단 미실시에 의한 직업건강 발생 위험	법 제129조 (일반건강진단)	정기적인 건강검진을 실시함.	5×4	2	3	6
	1.1 협착위험 부분 (감김,끼임등)	사무실 세단기 사용시 고장이나 점검시 감김,끼임 등	기준규칙 제92조 (정비등의 작업시 의 운전정지 등) 법 제37조 (안전보건표지의 설치 부착)	기계의 비정형작업시 안전수칙 준수	5×4	3	3	9	감김, 말림주의 안전표지의 부착	6
위험성평가

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

공정명	마을자치지원센터		위험성 평가						평가일시:	2022-11-25
세부작업 내용	유해·위험요인파악		관련근거	현재의 안전·보건조치	평가 척도 (5×4)	현재위험성			위험성 감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	위험발생상황 및 결과	법적기준			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
사무업무 (컴퓨터) 문서작성 문서보관 중량물 (문서보관 박스)등 ↓ 이동대차 이용 세단기 사용	5.9 불안정한 작업자세	장시간 앉은자세로 근무로 인한 허리 어께 요통 유해 위험	기준규칙 제659조 ( 작업환경개선)	근골겨계질환 예방프로그램 실시 및 인간공학적 설계 의자 설치	5×4	2	3	6
	6.5 작업시간	장시간 업무에의한 직무스트레스 발생 가 능성	기준규칙 제669조 (직무스트레스에 의한 건강장해 예방조치)	적절한 휴식시간부여, 재택근무, 유연 근무 제 실시	5×4	3	2	6
	5.10 작업 (조작)도구	문서박스등 자재 이동시 이동대차 이용으로 이동시 부딪힘, 물건의 떨어짐 무너짐 등	기준규칙 제393조 (화물의적재) 기준규칙 제173조 (화물적재지시의 조치)	이동대차 사용전 점검 바퀴의 이상유무 등	5×4	2	2	4
	3.8 화재/폭발 위험	소화기를 정위치에 보 관하지 않아 초기 화 재 진압 실패위험.	법 제37조 (안전보건 표지의 설치부 착)	사무실 전반 소화기 표지의 부착 점검	5×4	3	3	9	소화기 표지가 있는곳에 정위치 배치	4
	5.4 근로자 실수(휴먼에러)	사무실내 전기기구 접속기 꽂음으로 이동전선 사용시 전선에 의해 걸려 넘어질 가능성	기준규칙 제303조 (전기기계기구 의 적정설치 등)	전기열선히터 이동통로 근처에서 사용 중	5×4	2	2	4
	5.7 중량물 취급작업	문서박스 등 들어올리는 작업시 근골격계 유해 위험	기준규칙 제661조 (유해성 등의 주지)	중량물 들어올리는 올바른 자세 숙지	5×4	2	3	6

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

공정명	마을자치지원센터		위험성 평가						평가일시:	2022-11-25
세부작업 내용	유해·위험요인파악		관련근거	현재의 안전·보건조치	평가 척도 (5×4)	현재위험성			위험성 감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	위험발생상황 및 결과	법적기준			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
사무업무 (컴퓨터) 문서작성 문서보관 중량물 (문서보관 박스)등 ↓ 이동대차 이용 세단기 사용	5.8 반복작업	장기간 반복적으로 P.C 작업 경우 근골격계질환 위험.	기준규칙 제667조 (컴퓨터단말기 조작업무에 대한 조치)	휴식시간 이용 스트레칭 실행 교육	5×4	3	3	9	손목터널증후근등 예방활동교육 및 스트레칭실행	4
	5.7 중량물 취급작업	선반 및 캐비넷 위 중량물 박스 적재 경우 반, 출입 작업 위험	기준규칙 제663조 (중량물의 제한)	중량물 박스가 캐비넷 위 적재되어 있음	5×4	3	2	6
	5.7 중량물 취급작업	선반 및 캐비넷 위 적재물품 떨어짐 위험	기준규칙 제14조 (낙하물에 의한 위험의 방지)	캐비넷 위 사무용품 불안전하게 적재	5×4	3	3	9	캐비넷 위 사무용품 다른장소 보관 및 안전하게 적재	4
	3.8 화재폭발 위험	문서보관실내 소화기 위치표지판 미부착	기준규칙 제243조 (소화설비)	소화기 위치표지 미부착	5×4	2	2	4
	6.3 공간 및 이동경로	문서보관실애 이동경로부족으로 안전통로미확보	기준규칙 제22조 (통로설치)	문서보관실 내 바닥 물품적재	5×4	3	3	9	문서보관실내 바닥 적재물품 제거 및 안전통로 확보	6
	5.10 작업도구	문서보관실 레일을 이동 시 무리한 힘으로 인한 요통	기준규칙 제666조 (작업자세)	문서보관실 내 공간 이 좁아서 무리한 힘 사용	5×4	2	3	6

5.8 반복작업					⇒	개선 후 사진
공정 (작업)명: 구의회사무실
유해·위험 요인	장기간 반복적인 퍼스컴[P.C] 작업으로 인한 손목터널증후군, 요통 등 근골격계질환 위험					관련근거/법적기준 산업안전보건 기준에 관한 규칙: 제667조 (컴퓨터단말기 조작업무에 대한조치) 1.컴퓨터 단말기와 키보드를 설치하는 책상과 의자는 작업에 종사하는 근로자에 따라 그 높낮이를 조정 있어야 한다. 2.연속적으로 컴퓨터 단말기 작업에 종사하는 근로자에 대하여 작업시간 중에 적절한 휴식시간을 부여 3.실내 직사광선이 들어오지않는 구조
위험성 결정	현재 위험성			현재 안전보건 조치		감소대책	개선 후 위험성
	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
5×4	3	3	9	휴식시간 점심시간 작업전후 스트레칭교육		손목터널증후군 등 근골격계 질환 예방활동교육 및 스트레칭실행	4

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

5.7 중량물 취급작업					⇒	개선 후 사진
공정 (작업)명: 구의회사무국
유해·위험 요인	선반 및 캐비넷 위 사무용품 및 적재물품 떨어짐 위험					관련근거/법적기준 산업안전보건기준에관한 규칙: 제14조 (낙하물에 의한 위험의 방지) 작업장의 바닥 통로 등에 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 경우 필요한 조치를 하여야 한다
위험성 결정	현재 위험성			현재 안전보건 조치		감소대책	개선 후 위험성
	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
5×4	3	3	9	캐비넷 위 사무용품 불안전하게 적재		캐비넷 위 사무용품을 다른 장소에 보관 및 안전하게 적재	2

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

6.3 공간 및 이동경로					⇒	개선 후 사진
공정 (작업)명: 구의회사무국
유해·위험 요인	문서 보관실 이동 경로 공간 부족으로 인한 안전 통로 미확보					관련근거/법적기준 산업안전보건기준에관한 규칙: 제22조 (통로의 설치) 작업장으로 통하는 장소 및 작업장내에는 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다
위험성 결정	현재 위험성			현재 안전보건 조치		감소대책	개선 후 위험성
	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
5×4	3	3	9	문서보관실내 바닥 물품 적재		문서보관실 바닥 적재물품은 다른장소에 보관하거나 제거해서 안전통로 확보	4

3-2 위험성평가표 (공정별)[예시]

4. 개 선 실 행 계 획 서[예시]

감소대책 수립 및 실행

사업장명:	성동구 마을자치지원센터

공정명: 의정/홍보/의사	작업명 :공공행정 (사무,컴퓨터 작업, 문서박스의 취급시 작업도구의 이용,세단기 사용 )

구분	분류	원인	유해위험요인	감소대책	현재의 위험성	개선 후 위험성	개선 확인일	담당자	비고
마을자치 지원센터	전기적 특성	2.1 감전 (안전전압초과)	사무실 내 전기기구 멀티콘센트 문어발식 사용으로 과부하 전기화재	충분한 전기적 용량 조건에 따라 설치 사용 공인된 인증기관 제품 사용	9	6		관리감독자
마을자치 지원센터	작업특성 요인	5.4 근로자 실수 (휴먼에러)	탕비실 내 전기포트 전자레인지 등 사용 중 뜨거운 물체에 화상	화상주의 감전주의 안전표지의 부착	9	6		관리감독자
마을자치 지원센터	화학물질 특성	3.8 화재/폭발 위험	소화기를 정위치에 보 관하지 않아 초기 화재 진압 실패위험.	소화기 표지가 있는 곳에 정위치에 보관	9	4		관리감독자
마을자치 지원센터	기계적 특성	1.1 협착위험 부분 (감김,끼임등)	사무실 세단기 사용시 고장이나 점검시 감김,끼임 등	감김, 말림주의 안전표지의 부착	9	6		관리감독자
마을자치 지원센터	작업특성 요인	5.8 반복작업	장기간 반복적으로 퍼스컴 [P.C] 작업 경우 근골격계질환 위험	손목터널증후근 등 예방활동 교육 및 휴식시간 점심시간 작업 전 후를 이용 스트레칭 실행	9	4		관리감독자
마을자치 지원센터	작업특성 요인	5.7 중량물 취급작업	선반 위,캐비넷 위 적재물품 떨어질 위험	캐비넷 위 선반 위 물품 다른장소 보관 및 안전하게 적재	9	4		관리감독자
마을자치 지원센터	작업환경 요인	6.3 공간 및 이동경로	문서보관실 이동경로 부족으로 안전통로 미확보	문서보관실내 바닥 적재 물품 제거 안전통로 확보	9	6		관리감독자