현 장 실 정 보 고 서

이준 100-42                                                      2014. 12.   .

수 신 :  강동 수도사업소장

참 조 :  시설관리과장

제 목 :  거여동 566-5호 CIP80mm 노후관 실정보고

• 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)

상기 공사를 예의 시공중 따로붙임과 같이 현장실정을 보고하오니 조사후 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 현장확인 점검내역 1부

2. 위치도 1부.

3. 현장사진 1부. 끝.

(주)  이 준 엔 지 니 어 링

감독대행자	오 의환 인

현 장 확 인 점 검 내 역
공 사 명	2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)
위 치	거여동566-5 호 앞
점검일자	2014. 12. 10.	점검자	오 의환
현장확인 점검내용 0 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기 계속공사) 와 관련하여 송파구 거여동 566-5호 (접수번호: 646) 와 관련하여 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다. - 아 래 - □ 현황 0 동 지번에 누수여부 굴착 및 절관 결과 CIP80mm으로 관내부에 관석(적수의 요인)이 다량 검출되고, 또한 통수단면 부족등으로 인한 수압저하 및 출수불량이 발생됨 ※계량기 철거 및 출수불량 육안확인(탐지반 요청분) 거여동 567번지(계량기20mm), 567-3호(계량기32mm) □ 감독대행자 의견 0 상기와 같은 실정으로 노후관 CIP 80mm에 대해서는 지역담당 이첩하여 현장을 면밀히 조사 후 처리함이 타당하다고 판단됩니다.
ㅜ

누수복구 현장점검 사진
	위치 (공사명)			거여동567-5								사진설명					관로확인(절관 중)
	위치 (공사명)			거여동567-5								사진설명					관 절관(CIP80mm)확인
														1