실 정 보 고 서

1		고장 보고

●  장     소 : #3유입동 초침 D계열 10지 ~ 16지 및 E계열 전체

●  설비종류 : 슬러지수집기, 스컴스키머, 수문

● 고장내용 : 베어링 소손, 플레이트 이탈, 감속기 불량 등으로 인해                             기계설비가 원활히 작동하지 않아 지배수 불가, 스컴적체 등의 문제발생

2		현장 사진

우측체인 절단	지드레인 상태	스컴스키머의 미작동으로 인한 스컴적체

3		조치 의견

● 전문업체를 선정하여 기계설비의 정밀진단 후 조치 요청

●  D계열 13지의 경우 안전진단업체와 협력하여 진행