실 정 보 고 서

1		고장 내용

●  #4침사지 세목제진기 1호·2호·3호 스크린의 철심이 휘어짐

●  철심이 휘어짐에 따라 레이크 이탈, 브라켓 고장 수시 고장 발생.

● 계열별 초침 미세목 제진기 전부 고장으로 협작물 처리 할수 없음.

●  #4처리장 초침 및 #1처리장 현대화 하수 공급이 어려움.

2		현장 사진

3		조치 의견

● 새로운 세목제진기 설치는 상당한 고가, 시간이 소요됨으로 개조 요청.

● 세목제진기 3대 하부 철심 전부 철거 및 3mm이상 철심으로 교환.

● 철심에 맞는 레이크 및 브라켓 제작 및 설치 요청.