2014년 서울형 장애물 없는 건물 인증제 심사기준표

1. 편의증진법상 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

2. 장애물 없는 건물 설치기준(25개 항목) 및 심사위원 현장심사의견 모두 충족하여야 함.

3. 서울형 장애물 없는 건물 설치기준(25개 항목)

◆ 단, 기존 시설물에 대해서는 「편의증진법」 제15조(적용의 완화) 규정을 탄력적으로 적용

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.5미터이상 확보
	∙ 접근로는 단차 없이 기울기 1/18이하로 설치
	∙ 접근로와 차도의 경계는 완전 분리하여 설치
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인전용주차구역 내 감시카메라(CCTV) 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치시 기울기 1/18이하로 설치
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 설치
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효폭은 1.2미터 이상 확보
	∙ 장애인용화장실 대변기의 유효바닥면적은 폭1.6미터*깊이1.8미터 이상 또는 폭1.4미터*깊이2.0미터 이상으로 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문은 자동문으로 설치
	∙ 장애인용화장실 세정장치는 광감지식 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상통화장치 설치
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착
기 타	∙ 화상전화기 설치
	∙ 전동휠체어 급속충전기(공기주입 일체형) 설치
	∙ 주계단실 손잡이 점자표지판 부착 및 점형블록 설치