계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 중랑천 상류 차집관거 성능개선 공사

□ 사업개요

위 치	중랑천 상류(노원교~상계교)
공사개요	○ 차집관거 성능개선 - 레진콘크리트관(D800) 부설 : L=1,548m - 아스콘포장 41.15a 등
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,224,530	천원
○	심사금액	:	1,856,637	천원
○	절 감 액	:	367,893	천원
○	절 감 률	:	16.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 유류, 자재단가 등

- 휘발유 : 1,399.0원/ℓ → 1,448.6원/ℓ(2015년 4월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,223.0원/ℓ → 1,284.7원/ℓ(2015년 4월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

◦ 내역서 및 일위대가 등

<토 공>

- 운반되메우기(관주위,관상단), 잔토운반(수도권매립지)

∙ 적재장비(백호우), 운반장비(덤프트럭) 작업효율, 버컷계수 등 조정(표준품셈10-5, 10-11 적용)

∙ 운반속도(수도권 매립지)  조정 : 서울형 개선품셈 및 2014년 차량통행속도 통계연보(도시교통본부) 적용

<관부설공>

- 레진관 접합 및 부설 : 인력품 조정 및 지수활제 삭제(표준품셈 19-1-1적용)

- 하수관수밀시험 : 사용水量, 인력 및 장비품 조정(표준품셈 19-2-3 적용)

<가시설공>

- 조립식간이흙막이공(H2.6*B2.0, H2.2*B2.0)

∙ 터파기 장비(백호우 0.7㎥) 버켓계수 등 조정

∙ 기재박기, 기재뽑기  준비계수, 박기계수 및 인력품 조정

<부대공>

- 자연석 쌓기 : 인력 및 장비품 조정(표준품셈 4-6-2 적용) △182,222천원

□ 그 밖의 사항

○ 관급자재비 등은 심사 대상 제외