2015년도 제6차

서울시 지방하천관리위원회 심의(자문)결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

안 건 명	우이천 상류 산책로 조성 사업
제출부서	도봉구청
심의결과	가 결
심 의 의 견
○ 여유고가 부족한 기설제방을 보축 후 산책로를 설치하는 것인지 단순히 산책로의 하단이 계획홍수위+여유고를 만족하는 것인지 명확하지 않음 ○ 본 사업을 시행하면서 여유고가 부족한 기설제방에 대해서는 여유고가 확보되도록 보축이 함께 이뤄질 필요가 있고, 여유고가 확보된 제방에 산책로가 설치되는 것이 합리적일 것으로 판단됨 ○ 일부 여유고가 부족한 구간에, Z블럭공법을 적용하여 계획홍수위 및 여유고 기준이상으로 설치된 PC Z블럭 결합설치시, 결합부에 누수가 되지 않도록 sealing을 하시기 바람. ○ 계획홍수위에서 여유고를 더하여 제방에 산책로를 설치하니 치수적 문제는 없으나, 적용한 공법의 구조적 안전성 확보 필요 - 단 이러한 구조로 산책로를 설치해야 하는 이유에 대한 논리 필요 ○ 환경생태 측면에서 바람직한 설계 및 시공이 될 수 있도록 하는 계획이 반영되도록 노력 바람 ○ Z형 옹벽 시공 시 기 설치된 지하매설물에 영향을 가지 않도록 사전에 철저하게 조치바람