특정제품 선정 심사위원회 심의 요청서
요청부서	시설관리과	요 청 일	2018. 3. 2
특정제품가격 (조당)	․ 고정장치 내장형 원형철개 : 395,000원/조당 ․ 높이조절 고정장치 내장형 원형철개 : 525,000원/조당
안 건 명	맨홀뚜껑 및 틀(원형철개) 특정제품 선정
자재사용 현황	○ 자재사용 : 강남수도사업소 관내 상수도공사용 자재 ○ 사업대상 : 연간단가공사 및 단위사업공사 시 반영 ○ 계약방법 : 사용량 구매의뢰 → 수도자재관리센타 구매(조달계약)
심의요청 내 용	○ 심의대상(심의안건) -『맨홀뚜껑 및 틀』 구매를 위한 특정제품 선정 ○ 특정 제품명 - 고정장치 내장형 원형철개 - 높이조절 고정장치 내장형 원형철개 ○ 심의요청 사유 - 기존 사용중인 원형철개는 「철개받침(틀) + 고정장치」로 분리되어 있어 시공 시간이 소요되고 번거로움이 있으며, - 분리된 고정장치 미시공으로 감사시 지적된 사례가 발생하여 시공이 간편하고 저가의 일체형 제품사용이 필요함.
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전검토서 1부.

특정제품 선정 심사위원회 심의 의결서

□ 안    건 :「맨홀뚜껑 및 틀(원형철개)」특정제품 선정심사

□ 일    시 : 2018. 3. 5(월). 14:00

□ 장    소 : 사업소 2층(소장실)

□ 의결사항 : 별 첨

2018.   3.   5.

서울특별시 수입물품 및 특정물품선정심사위원회

위원장   소        장         최 규 해 (인)

위  원   시설관리과장         박 은 선 (인)

위  원   급수운영과장         박 희 철 (인)

위  원   행정지원과장         김 인 웅 (인)

위  원   시설6급             이 승 우 (인)

위원(감리) 시설관리공리공단   손 성 국 (인)

㈜건양엔지니어링   김 영 주 (인)

간  사   시설6급             윤 복 철 (인)

특정제품 선정 사전 검토서

□ 심의제품 :『맨홀뚜껑 및 틀』 구매를 위한 특정제품

고정장치 내장형 원형철개		높이조절 고정장치 내장형 원형철개
특성 : 도로 경사도 5。미만에서 사용		특성 : 도로 경사도 5。이상에서 사용
제품용도	○ 상수도 공사(연간단가 상수도공사, 송배급수관 단위사업공사) 시 각종 제수변 맨홀 개․폐 용도로 원형철개를 사용 ○ 기존 원형맨홀 손상시에 교체 유지보수 용도로 사용
제품사양	○ 규 격 : Ø648 ○ 뚜껑 및 틀 : 구상흑연주철(GCD 500) ○ 고정용볼트/너트 : SS ○ 용도 : 각종변실 ○ 가격(원) - 고정장치 내장형 원형철개 : 395,000/조당 - 높이조절 고정장치 내장형 원형철개 : 525,000/조당
제품구매 필요성	○ 기존 사용중인 원형철개는 「철개받침(틀) + 고정장치」로 분리되어 있어 시공 시간이 소요되고 번거로움이 있으며고, ○ 분리된 고정장치 미시공으로 감사시 지적된 사례가 발생하여 시공이 간편하고 저가의 일체형 제품사용이 필요함.
제품구매 추진경위	○ 관련근거 : 본부 시설관리과-652(2015. 1. 30)호 - 맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매방법 개선(변경) 통보 ․ 필요 자재에 대해서 자체 심의위원회에서 결정 구매
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전검토서 1부.

□ 특정제품 원형철개와 기존 원형철개 비교

고정장치 내장형 원형철개		높이조절 내장형 원형철개	기존 원형철개(고정장치별도)
구 조	․ 부식방지 원형철개 받침에 고정장치 및 높이조절 장작된 일체형		․ 원형철개 받침에 철개고정 장치틀이 있어 고정시키는 분리형
뚜껑개방시 어려움해소	․ 틀의 상단 내측면에 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠를 삽입하여 부식 및 고착으로 인한 뚜껑 개방시 어려움 해결 및 소음방지		․ 변실내 외의 온도차와 이물질 빗물 유입 등으로 부식 및 고착 되어 뚜껑 개방에 어려움이 있음
시 공 성	․ 시공 공정이 간단하고 철개가 밀리지 않아 지반 침하 우려가 없음 ․ 유지보수 작업시 쉽게 작업이 가능하여 효율성 향상		․ 철개와 고정장치가 분리되어 작업 공정이 많아 작업시간이 많이 소요됨 ․ 유지보수 작업시 작업 효율성 저하
뚜껑이탈방지	․ 이탈방지 기능 있음		․ 이탈방지 기능 없음
예산절감	철개와 고정장치 일체형으로 가격이 저렴함 ․ 고정장치 내장형 : 395,000원(조당) ․ 높이조절 내장형 : 525,000원(조당)		철개와 고정장치가 분리되어 고가임 <가격 605,400원(조당)> ․ 원형철개 : 345,400원 ․ 고정장치 : 260,000원
종합의견	․ 시공성과 경제성이 우수한 철개고정장치 내장형 원형철개를 특정제품 선정심사위원회 심사대상으로 상정 심의코자 함.

심의위원 검토의견서

□ 안 건 명 : 특정제품(맨홀뚜껑 및 틀) 선정 심사

검토분야	검 토 의 견	비고

2018.  3.    .

심의위원 :              (서명)