제186차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자: 2019. 9.27.(서면심의)

□ 안 건 명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 별첨 위원별 심의 의견을 보완하는 것으로「조건부 채택」의결함.

【주요 심의내용】

❍ 건축구조기준이 2019.3. 일부 개정(국토교통부 고시 제2019-117호) 되었으므로 개정된 최신 기준이 설계에 반영될 수 있도록 내용 수정할 것

❍ ‘설계공모지침서’ 제출도서 중 설계도면(설계설명서 포함)에 친환경, 신재생에너지 사용 및 에너지절약계획, 무장애공간계획 등을 추가할 것

❍ ‘소방(전기)설비공사’ 및 ‘비상전원설비’에 아래 내용을 추가 할 것

- 지하주차장이므로 감지기는 연감지기로 검토하고 필요시 정온식, 차동식 및 기타 적정한 감지기로 설치

- 정전 등 비상발생시 발전기가 자동으로 절체되어 가동할 수 있도록 시스템을 구성

❍ ‘기본지침’에 통신분야 내용을 추가할 것

- 통신분야의 설계에 반영된 계산서를 추가 검토하고, 설계도서에 반영할 것

▪ CATV 공청설비시스템에 대한 각 실별 전계강도계산서

▪ 방송 AMP용량 계산서

❍ ‘식재설계’에 ‘미세먼지 발생의 저감 및 포집이 될 수 있도록 녹지대의 하부에 관목, 지피류 등으로 밀생 처리하여 지표가 노출되는 일이 발생하지 않도록 한다’는 내용을 추가할 것

첨부: 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	1. 1. 총칙 / 1.5 일반사항 / 7) 신기술 신공법의 도입 (5) 추가 신기술이나 신공법은 본 과업의 규모 대비 적합한 사례조사 등을 통해 검토하여야 하며 무분별한 검토를 배제하고 비용편익을 대비한 효과적인 기술적 검증을 통해 적용되어야 한다. 2. 2. 일반지침 / 2.1 공통사항 / 2) 발주기관, 설계자의 책임 및 업무 / (1) 설계의 목표와 추진절차 ⑫항 추가 설계자는 발주기관의 중간검토에 필요한 사항을 설계용역의 공정에 반영하여야 한다. 단, 과업수행계획서의 제출 전에 발주기관과의 사전 협의를 통해 충분한 검토를 거쳐야 하며 설계자는 중간검토에 필요한 제반서류를 제출하고 검토절차의 이행 후 다음 단계로 설계를 진행한다. 3. 3.2 분야별 설계 지침 / 3.2.1 건축계획 (10) 에너지 절약계획 (추가) 에너지 절약기술의 적용은 과업의 규모나 수준에 적합할 것으로 판단되는 기법이나 기술 등을 발주기관과의 충분한 사전 협의를 하여야 하며 절약기술 대비 절감효과나 비용편익 등을 계산하여 가장 효과적일 것으로 판단되는 기술을 적용한다. 4. 3.2.3 구조계획 / (5) 구조계산서의 작성요령 b. 구조계산서 작성 (추가) - 각층 구조하중의 분포 평면도 - 각층 건축평면도 및 구조평면도(상호일치) - 건축단면도 및 구조단면도(상호일치) - 구조해석 결과에 의한 각 부재별 설계 근거

2019년  9월 27일

심의위원: 우 지 환 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	【 설계공모지침서 】 1. 1.2.1 설계공모의 목적 건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 설계공모 방식을 통하여 시행하고 설계공모 응모작품을 평가, 우수한 설계안을 선정하고자 함. → 문구 수정 건축설계공모를 통하여 주변환경과의 조화와 창의성, 예술성 및 작품성을 갖춘 우수 설계안을 제시한 건축 설계자를 선정하고자 함. 2. 5페이지 도판번호 기재란, 글씨체: 한글(신명태고딕) → 신명 태고딕 (띄어쓰기 수정) 3. 3) 설계도면(설계설명서 포함) - 친환경/ 에너지계획 추가 - 무장애공간계획 추가 4. 도면에 칼라 표현되는지에 대한 내용이 포함되어야 함. 공모에 따라서 조감도만 칼라표현이고 나머지는 흑백으로 하라는 공모도 있음. 5. 설계 지침 위반 사항에 대한 감점 기준을 제시 하도록 함 【 과업내용서 】 의견해당 사항 없음

2019년  9월 27일

심의위원: 이 경 선 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
구 조	1. [13쪽] 1.6(4)건축구조기준은 국토교통부 2016년 기준으로 설계할 것 : 2019년 3월 건축구조기준이 일부 개정됨.(국토교통부 고시 제2019-117호) 개정된 내용이 반영될 수 있도록 ‘일부 개정된 최신기준’이 설계에 반영될 수 있도록 문구 수정바람. 2. 용어수정 (1) [46쪽] 3.2.3(4) f. ㉲ ~문제가 없음 증명할 수 있는 별도의~ → ㉲ ~문제가 없음을 증명할 수 있는 별도의 ~ (2) [43쪽,44쪽] 기준과 규준이 혼용되어 사용됨. : (1) 3.2.3 (2)a항과 3.2.3 (4)b항이 동일한 내용임. 3.2.3 (4)b항에 맞춰 3.2.3(2)a항 ‘규준’을 ‘기준’으로 정리바람. 3. [46쪽] 3.2.3(5)구조계산서의 작성요령 b.구조계산서의 작성요령 : ㉰ 구조설계기준(적용기준 명시) ㉱ 구조설계기준(SYSTEM) → ㉱ 구조시스템 - ㉰항과 ㉱항을 명확히 구분하기 위함. ㉱항은 구조설계기준에서 정의한 구조형식 및 구조시스템을 명기하는 것이 필요함

2019년  9월 27일

심의위원: 김 현 아 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
토 질 및 기 초	【 설계공모지침서 】 1. 2.1 설계목표에 과업부지배치 예시도 제공이 필요함. 12쪽 【 과업내용서 】 2. 1.1 과업의 명칭 1쪽 (1) ~ 설계용역 ~ 설계용역으로 구로구청 건축과를 “발주기관”이라하고 용역사를 “계약상대자”라 한다. 3. 2) 과업수행계획서 5-6쪽 (1) 설계자는 착수일로부터 15일 이내에 ~ → 계약상대자는 계약체결 후 14일 이내에 ~ (서울시 건설기술용역 관리편람) (2) ~ 공동발주기관 ~ → ~ 공동수급자 ~ (3) a. 설계자는 ~ → a. 계약상대자는 ~ (4) d. ~ 용역업자 ~ → d. ~ 계약상대자 ~ 4. 3)업무협의 및 공정보고 6-8쪽 (1) (1)설계자는 ~ → (1)계약상대자는 ~ (2) (3)항, (4)항, 4)의(1)항, (3)(4)(5)(6)항 → 설계자를 계약상대자로 수정 5. 5)설계검토 및 기술심의 8-9쪽 (1),(4),(5),(6)항 → 설계자를 계약상대자로 수정 6. 6)(2)항, 7)의(1)항, 10)의(2)항, 11)의(1)항 9-10쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 7. 13)항, 14)의(2),(3)항 11쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정

분야	채 택 의 견	비고
토 질 및 기 초	8. 1.6 적용기준 및 시방서 13쪽 (1) (3)항의 설계자를 계약상대자로 수정 (2) (4)항 건축구조기준은 국토교통부 2016년 기준으로 설계할것 → 건축구조기준은 국토교통부 최신 기준으로 설계할 것 (건축구조기준은 2018.8.3.일자로 개정됨) 9. 1.7 설계의 경제성 등 검토(VE) 13-14쪽 (3)항,(5)항,(6항),(7항) → 설계자를 계약상대자로 수정 10. 1.8 보안 및 비밀유지 1),2),3)항 14쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 11. 2.1 1)항의 (1),(3), 2)항 전체 14,16쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 12. (2) 착수 17쪽 (1) 설계자는 계약상대자로 수정 (2) 착수후 15일 이내에 설계자는 ~ → 계약후 14일 이내에 계약상대자는 ~ (서울시 건설기술용역 관리편람) 13. (3)의 ①, (4)의 ①, (7)의 ① ② ④ ⑤ ⑦, (8항) (9)의 ①, (10)의 ① ② ③, (11)의 ① ② a b c항 (12)의 ① ②, (13)의 ① ② a b c항, (14)의① ② ③ (15)의 ① ③ ④, (16)의 ④, (17)항 17-21쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 14. 2.2 1), 2) (2), (4), (5), (7)항 21-22쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 15. 2.3항, (1), (2), 2)의 (2)항, 6)의 (1) (3)항 24-26쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정

분야	채 택 의 견	비고
토 질 및 기 초	16. 2.4항, (1)항, 2)의 (2)항, 2.5항, (6)항, 2)항, 4)항, 5)항 6)항, 7)의 (1) (2)항, 8)의 (1) (2)항 26-31쪽 → 설계자를 계약상대자로 수정 17. 3) 적용기준 36쪽 건축구조기준(국토교통부고시,2016,대한건축학회) → 건축구조기준(국토교통부고시, 최신기준) (건축구조기준은 2018.8.3.일자로 개정됨) 18. (1) 일반사항 37쪽 ① ~ 설계자는 ~ → ~ 계약상대자는 ~ 19. 공사중 교통처리계획 수립 49-50쪽 (1) ~ (3)우회도로 조사 ~ → ~ 및 우회도로 조사 ~ (2) (4) ~ 지질조사보고서의 ~ → (4) ~ 지반조사보고서의 ~ (3) (17) ~ 가설공사 표준시방서(2016년,국토교통부) ~ → (17) ~ 가설공사 표준시방서(국토교통부, 최신기준) ~ (가설공사 표준시방서는 2018년에 개정됨)

2019년  9월 27일

심의위원: 오 해 진 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
기 계	【 설계공모지침서 】 1. 작성내용과 순서 (6p) (당초) - 기계설비, 전기 설비, 소방설비 등 계획 (변경) - 기계설비, 전기 설비, 소방설비 등 계획 - 친환경, 신재생에너지 사용 및 에너지절약 계획 2. 도면의 종류(7P) (당초) - 구조 및 설비(기계, 전기, 소방) 계획 (변경) - 구조 및 설비(기계, 전기, 소방) 계획 - 친환경, 신재생에너지 사용 및 에너지절약 계획 【 과업내용서 】 3. 관련기관 인허가 및 협조(8p) (당초) (2) 녹색건축물인증, 친환경건축물, 건축물에너지효율, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등 관련기준에 적합한 인증에 적합하게 설계하여야 하며 설계준공시 해당 인증서를 제출하여야 한다 (변경) (2) 녹색건축인증, 건축물에너지효율등급인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증, 지능형건축물(IBS) 인증 등 관련기준에 적합한 인증에 적합하게 설계하여야 하며 설계준공시 해당 인증서를 제출하여야 한다. 4. 신재생에너지 설비계획(28p) (당초) (4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조계산서, 공사비 내역서, ~

분야	채 택 의 견	비고
기 계	(변경) (4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 계산서(구조, 기계설비, 전기설비), 공사비 내역서, ~ 5. 실시설계단계(28p) (당초) ⑫ 에너지절약계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무 적용) (변경) ⑫ 에너지절약계획의 책정 및 신재생에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무 적용) 6. 과업범위(66p) (당초) ⑬ 기타(우수이용설비, 중수도 설비, 쓰레기처리설비, TAB 등) (변경) ⑬ 시험, 조정, 평가 (T.A.B) ⑭ 기타(우수이용설비, 중수도 설비, 쓰레기처리설비, 신재생에너지 설비등) 7. 신재생에너지(67p) (당초) ⑪ 신재생에너지설비는 유지관리성, 시공성, 효율성을 감안하여 지열원을 지양하고, 에너지생산성이 높은 연료전지 신재생에너지를 적극 반영하여 급탕 혹은 일부 전기 절감에 적극활용하도록 한다. (변경) ⑪ 신재생에너지설비는 유지관리성, 시공성, 효율성, 경제성을 비교 검토하여 설계에 반영하여야 한다. 8. 신재생에너지(68p) (당초) ⑳ 블랙박스1,2는 ~ 중략 ~ 반영한다 (변경) 삭제 (블랙박스 ???)

분야	채 택 의 견	비고
기 계	9. 적용법규 및 기준(68p) (당초) ⑱ 수도용 자재와 ~ 규칙(환경부령) (변경) ⑱ 수도용 자재와 ~ 규칙(환경부령) ⑲ 서울특별시 녹색건축물 설계기준( 제2019-42호 2019.1.24.) 10. 열원설비(69p) (당초) ① 열원공급은 ~ 되도록 하며, 특히 지열설비 선정시에는 ~ 받아야 한다 (변경) ① 열원공급은 ~ 되도록 하며, 특히 신재생에너지 선정시에는 ~ 받아야 한다 11. 냉 난방 공기조화설비(70p) (당초) ② 공기조화방식은 ~ 최적의 공조방식을 채택한다. (변경) ② 공기조화방식은 ~ 최적의 공조방식을 채택하고, 공조기내 열교환기 전단에 공기혼합기를 부착하여 열전달 효율울 향상토록 하여야 한다. 12. 환기설비(71p) (당초) ⑥ 다중이용시설등의 ~ 설비를 계획한다. (변경) ⑥ 다중이용시설등의 ~ 설비를 계획하며, 실내 초미세먼지 저감계획을 검토하여 에너지저소비형 시스템으로 설계에 반영한다. 13. 신재생에너지 설비(76p) (당초) c. 신재생에너지는 ~ (지열인 경우 한국에너지공단 신재생 에너지센터에 지열이용검토서, 설치게획서, 설치확인서)를 이행하여야 한다.

분야	채 택 의 견	비고
기 계	(변경) c. 신재생에너지는 ~ (한국에너지공단 신재생에너지센터의 신재생에너지이용검토서, 설치계획서, 설치확인서)를 이행하여야 한다.

2019년  9월 27일

심의위원: 정 남 기 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
전 기	1. 설계공모지침서 1.2.4 설계 공모 참가자의 자격 일부 수정 [권고] (현재) 건축사법에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한자[회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능] (권고) 내용 추가 ∙ 본 설계 공모는 서울특별시 소재인 업체가 참여 가능하며, 서울지역 이외의 업체가 참여하는 경우에는 서울지역 업체와 공동 도급으로 참여하여야 하며, 이 때 서울지역 업체 참여 비율은 40% 이상으로 한다. ∙ 서울시 심사위원, 전문위원, 운영위원 등 공모관계자 및 그가 속한 조직의 직원과 가족은 설계 공모에 응모 할 수 없다. ∙ 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역 계약 체결시 전기, 통신, 소방(소방전기, 소방기계)분야는 응모시 함께 참여한 업체와 분담 이행방식으로 계약하여야 한다.(단, 당선자가 해당 분야 자격 요건을 충족 시에는 예외) 2. 설계공모지침서 1.3.3의 3) 설계도면(설계설명서 포함) ○ 작성 내용과 순서에 다음 사항 추가 - 신재생에너지 설치계획 및 에너지 절감기기 계획 3. 설계공모지침서(2.1 설계목표) 및 과업내용서(1.4의 2)에 다음 내용 추가 ○ 전기실은 충분한 작업안전거리를 고려한 면적 확보 ○ 조명시설은 LED조명 100% 반영 4. 과업내용서 3.2.7 전기설비계획 설계지침 4) ①의 6)에 다음 내용을 추가한다 - 몰드변압기의 BIL값은 125kV로 설계한다. ⑩ 비상전원 설비에 다음 내용을 추가 2) 비상발전기를 설치 시에는 발전기 가동에 필요한 흡∙배기구를 충분히 확보하여야 한다.

2019년  9월 27일

심의위원: 신 형 철 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
조 경	< 내용의 수정 및 보완 > 1. ‘1) 일반지침 (10) 조경계획시 대기환경 개선 및 기후변하에 대응할 수 있도록 점적관수시설을 반영하도록 한다.’에서 관수에 대한 내용은 식재설계에도 있어 중복되고 위계상 일반지침의 내용에 넣기에도 세부적인 내용이므로 삭제함 (P60) 2. ‘1) 일반지침 (8) 조경설계시 서울시 건축조례 제24조~’는 세부적인 근거를 명시하게 되면 그 기준만을 확인하게 되고 상충하는 사항이 발생했을시 문제가 발생할 수 있는 바, ‘(8) 조경설계시 국토교통부 조경설계기준 및 조경표준시방서, 국토교통부 고시 조경기준, 서울시 건축 조례등 관련 법규와 기준에 적합하도록 설계하되, 상충하는 내용이 있을 시에는 가장 강화된 내용을 적용하도록 한다.’로 수정함 (P60) 3. ‘2) 현황조사분석 (1) 자료조사 ② 관련 법규를 면밀히 ~’는 ‘② 관련 법규 및 상위계획에 대해 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.’로 수정함 (P60) 4. 2) 현황조사분석 (1) 자료조사 ③항의 ‘a. 식생,생물상, 토양, 환경 등을 조사하여 식재 설계방향을 설정한다’에서 동식물상과 토양의 조사가 식재설계방향을 설정하는 것에만 적용되는 것이 아니므로 ‘a.동·식물상, 토양, 환경 등을 조사하여 필요한 조치를 하여야 한다.’로 수정함 (P60) 5. 3) 기본설계 ‘(6) 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을~’에서 미관 저해 구조물의 차폐는 식재만으로 처리할 수 있는 것이 아니고 담쟁이와 같은 덩굴식물은 인접한 수목에 피해를 줄 가능성이 있어 계획에 신중해야 함으로 ‘(6) 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재 또는 시설물 등으로 차폐가 될 수 있도록 설계한다.’로 수정함 (P61)

분야	채 택 의 견	비고
조 경	6. 5) 공종별 상세설계 (3) 시설물 설계에 ‘⑫ 수경시설 적용시 수경시설을 사용하지 않을 때에도 조형적 시설이 될 수 있도록 설계한다’ 추가함 (P61~62) 7. ‘5)공종별 상세설계 (4)식재설계 ⑧ 벽면녹화가 가능한 ~’에서 구조물에 대한 차폐는 기본설계의 내용과 중복되고 덩굴식물 선정은 신중히 선정해야 함으로 ‘⑧ 벽면녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고, 지지대 등 벽면녹화를 위한 식재기반시설 등의 조치를 하여야 한다.’로 수정함 (P63) 8. ‘5)공종별 상세설계 (4)식재설계 ⑩가뭄에 대비할 수 있도록~ ’에서 최근에는 기후변화로 지상부 및 옥상부에 반드시 관수시설을 설치해야 함으로 ‘⑩ 기뭄 등 환경변화에 대응할 수 있도록 지상부 및 옥상부 녹지대에 급수 연결시설 및 자동관개시설을 검토하여 설계한다.’로 수정함 (P63) 9. ‘5)공종별 상세설계 (4)식재설계에서 ⑪ 미세먼지 발생의 저감 및 포집이 될 수 있도록 녹지대의 하부에 관목, 지피류 등으로 밀생 처리하여 지표가 노출되는 일이 발생하지 않도록 한다.’ 추가함 (P63) 10. ‘7)옥상녹화 설계 ① 건축물 구조안전진단 및 ~’에서 세부적인 토심에 대한 내용의 표는 기준마다 상이한 부분이 있으므로 표는 삭제하고 내용은 ‘① 건물 구조안전진단 및 하중산출 값을 바탕으로 장기적으로 안정된 식물류 생육기반 조성을 위해 관련법규와 기준에 의거 생육을 위한 최소 토심 이상을 적용한다.’로 수정함 (P63) < 내용의 위계설정 및 중복 조정 > 11. (1) 자료조사 항목안에 모든 내용이 포함되어 있어 구분의 위계가 맞지 않으므로 (1)자료조사 ①, ②항과 (2) 현장조사 및 기타 조사사항 ①현장조사 및 실측 ②기타 조사사항으로 구분하여 정리함 (P60) 12. 2) 현황조사분석 (1) 자료조사 ④항의 ‘a. 대상지가 공장지역으로 토양~’은 토양환경조사와 필요한 조치를 해야 한다로 갈음하여 같은 내용의 반복이 생기므로 a.항목은 삭제함 (P60)

분야	채 택 의 견	비고
조 경	13. 5) 공종별 상세설계 (4)식재설계 ④항의 ‘지하매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지~’에서 토심에 관한 내용이 계속 반복되는 내용이므로 ④ 지하매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지 여건이 불량한 지역은 수목생육에 지장이 없도록 식재기반 개선대책을 강구하여 조치하여야 한다.‘로 수정함 (P62) 14. ‘7)옥상녹화 설계 ⑦ 옥상녹화 설계시 식재지의 토양 및 토심~’에서 토양 및 토심에 관한 내용이 앞부분에 이미 있어 중복됨으로 ‘⑦ 옥상녹화에 교목을 적용할 시 바람에 전도되지 않도록 수목지지대 등의 조치를 하여야 한다.’로 수정함. (P64)

2019년  9월 27일

심의위원: 전 우 태 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명: 항동복합행정센터 건립사업 설계용역

분야	채 택 의 견	비고
건 축	1. ‘(1) 과업범위’ 문구 수정(1p) ○ 기본(중간) 및 실시설계 → 기본(계획 및 중간) 및 실시설계 2. ‘1) 착수신고서 및 기타 제출서류’ ④항에 아래 내용 추가할 것(5P) - 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 한국건설기술인협회 경력증명서 - 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류 3. ‘2) 과업수행계획서’ 내용 수정 (5P) ○ ~ 과업수행계획서(건설기술용역 관리 편람)를 작성 제출하여~ → ~ 과업수행계획서를 작성 제출하여~ 4. ‘3) 업무협의 및 공정보고’ ⑥ 항 내용 수정 (7P) ⑥ 설계의 경제성(설계VE) 실시는 관련법(서울시 지침)에 의거 실시한다. → 설계의 경제성(설계VE) 검토시 5. ‘4) 관련기관 인․허가 및 협조’ (2)항에 녹색건축물인증, 친환경건축물, 건축물에너지효율 인증에 적합하게 설계하고 설계준공시 인증서를 제출토록 하였으나, 설계용역비 산출내역서에는 해당분야 추가 설계비가 반영되어 있지 않으므로 각종 인증 적용여부를 검토하고 적용시에는 설계비 추가 반영을 검토할 것 (8P) ○ (32p) ‘3) 관련 인증업무 수행’ 및 (33p) ‘(1) 친환경 설계요소 도입’의 녹색건축물인증, 에너지효율등급인증 내용도 같이 검토 6. ‘1.6 적용기준 및 시방서’ 내용을 아래와 같이 수정할 것(13P) ○ (1) ~ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-193호) 및 서울특별시 설계용역관리편람 제3권 건축부분(2014.8)을 준용 한다. → (1) ~ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호) 및 서울특별시 건설기술용역 관리편람(건축편)을 준용 한다.

분야	채 택 의 견	비고
건 축	○ ⑷ 건축구조기준은 국토교통부 2016년 기준으로 설계 할 것 → ⑷ 건축구조기준은 국토교통부 건축구조기준 총칙(KDS 41 10 05:2019) 기준으로 설계 할 것 7. ‘1.5 일반사항’에 「적용규정 및 설계기준」 항목을 추가할 것. ○ 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다. 8. ‘건축구조 기준’ 관련 아래 내용을 수정할 것 ○ 건축구조기준(국토교통부고시,2016.대한건축학회) (36P) → 건축구조기준 총칙(국토교통부고시, KDS 41 10 05:2019) ○ 구조물기초설계기준(국토교통부) (36P) → 구조물 기초구조 설계기준(국토교통부고시, KDS 41 20 00:2019) ○ ~ 건축구조기준(대한건축학회, 2016) ~ (43P) → ~ 건축구조기준 ~ ○ 건축구조기준(대한건축학회, 최신기준) ~ (44P, 45p) → 건축구조기준(최신기준) ~ 9. ‘㉰ 풍하중’의 ㈃ 을 삭제하고 풍하중과 분리하여 별도의 항으로 작성할 것 (45p) ○ ㈃ 적설하중은 서울지방 최대적설량 하중 및 풍량에 의한 편중 적설량 하중을 감안한다. → ㉵ 적설하중은 건축구조기준에서 제시하는 하중을 기본으로 하되, 기상청 최대적설량과 풍량에 의한 편중 적설량 하중을 감안한다. 10. ‘2) 성과품 종류 및 납품부수’에서 ② 중간설계 완료시 성과품 종류와 납품부수 등을 명기하고, ③ 실시설계 완료 후 최종납품시 문구를 추가할 것 (91p) 11. 문구 수정 ○ (85p) 설계용역관리편람 제3권 건축분야 (2014.8.서울특별시) → 건설기술용역 관리편람(건축편) ○ (85p) 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등) → 건설기술 진흥법 시행규칙 제43조(설계도서 작성 참여 기술인의 업무 수행내용 명기)

분야	채 택 의 견	비고
토 목	12. (p13) ‘적용기준 및 시방서’의 다음 내용을 수정할 것 ○ 건축구조기준은 국토교통부 2016년 기준으로 설계할 것 → 설계기준은 국토교통부 최신 건설기준 통합코드(설계코드 KDS, 시방코드 KCS)를 적용할 것 13. (p49) ‘토공사 및 흙막이 설계’에는 다음 내용을 추가할 것 ○ 구조물 공사 완료 후 되메움 불량에 따른 지반침하 또는 지반함몰 방지를 위하여 되메움 방법에 대해 면밀히 검토하여 되메움 시공관리방안을 제시하여야 한다 14. (p53, 54) 보도환경개선과 폐지·업무이관(`18.11.)에 따라 보도포장 관련부서명을 수정할 것 ○ 보행환경개선과 → 보행정책과
기 계	15. ‘기계설비계획, 4)설계기준’의 아래내용을 수정할 것.(p67) ○ ⑪ 신재생에너지 설비는 유지 관리성 ,시공성, 효율성을 감안하여 지열원을 지양 하고,에너지 생산성 이 높은 연료전지 신재생 에너지를 적극 반영 하여,급탕 혹은 일부 전기 절감에 적극 활용하도록 한다. → ⑪ 신‧재생에너지 적용계획은 시스템의 기술적 안정성, 경제성, 효율성 등을 종합적으로 검토하고, 특히 건축계획과 연관되는 사항에 대한 종합적 검토가 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 16. 기타 아래사항을 수정할 것. ○ 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(p9) 산업통상자원부 고시 제2018-125호 → 고시 제2018-244호 ○ 안전행정부 → 행정안전부(p19) ○ 저수조 설치기준 설치 기준(제9조2항)에 적합하도록 한다.(p67) → 저수조 설치기준(수도법 시행규칙 제9조의2)에 적합하도록 한다. ○ ⑳ 블랙박스1.2는 시공의 경제성 유지관리, 쾌적성을 검토하여, 중앙 공급 공조 방식 혹은 GHP 등을 검토 하여 반영한다.(p68) → ‘블랙박스1,2’의 의미에 대하여 구체적으로 제시하거나 오타일 경우 수정할 것.

분야	채 택 의 견	비고
전 기	17. ‘⑥ 소방(전기)설비공사’ 내용 중 다음 사항을 추가할 것.(P82) ○ 지하주차장이므로 감지기는 연감지기로 검토하고 필요시 정온식, 차동식 및 기타 적정한 감지기로 설치할 것. 18. ‘⑩ 비상전원설비’ 내용 중 다음 사항을 추가할 것.(P83) ○ 정전 등 비상발생시 발전기가 자동으로 절체되어 가동할 수 있도록 시스템을 구성한다. 19. ‘(1) 기본지침’ 내용 중 다음 사항을 추가할 것.(P84) ○ 통신분야의 설계에 반영된 계산서를 추가 검토하고, 설계도서에 반영할 것. - CATV 공청설비시스템에 대한 각 실별 전계강도계산서 - 방송 AMP용량 계산서 20. ‘(3)약전설비공사’ 내용 중 다음 사항을 추가할 것.(P84) ○ 옥내와 옥외 및 층별, 구간별로 방송할 수 있도록 설계한다. 21. ‘주차관제설비 설계지침’ 내용을 추가할 것. ○ 입출방식은 주차권발행기 방식, RF카드, 카메라인식 방식등으로 검토 한다. ○ 관리자 호스트 컴퓨터에서 각 주차장 현장 입출차 상태를 실시간 동영상으로 항시 모니터링 할 수 있도록 한다. ○ 입차 시 차량 이미지를 저장, 출차요금 정산 시 동일차량 출차 여부 확인 및 주차장 내에서 일어난 차량파손 여부를 확인할 수 있도록 한다. ○ 장애자, 경차 등 할인차량 이미지는 정산 후 저장하여 확인할 수 있도록 한다. ○ 관리자 컴퓨터에서 인터넷으로 각 주차장 요금 계산기에 접속하여 실시간으로 요금 정산 자료를 다운받아 수익금의 집계, 분석, 감시를 즉시 할 수 있도록 한다.
조 경	22. (3) 기타설계지침에 외부주차장에는 그늘을 제공 할 수 있는 수목 식재가 검토될 수 있도록 내용을 추가 할 것(p.41) 23. (4) 구조설계와 관련 중복되는 내용(h. 옥상녹화 ~)은 삭제할 것(p.46)

분야	채 택 의 견	비고
조 경	24. 녹색건축물 인증 우수등급 확보와 실내 공기질 정화, 미세먼지 저감을 위하여 실내조경 도입을 검토할 것(p.60) 25. 7) 옥상녹화와 관련 다음과 같이 수정할 것(p.64) ○ ⑦ 옥상녹화 설계시 ~ 기준을 적용한다.(식물이 정상적으로 ~ 이하내용 삭제) 26. 오자수정 ○ (8) 국토교토부 → 국토교통부(p.60)

2019년  9월 27일

심의위원: 기술심사담당관  권완택 (서명)