심장충격기 수리 지침서

수리대상 기기명 : 33병동 저출력심장충격기

(philips medical US/M4735A)

2. 수리내용 및 방법

▢ 고장내용 : 심장충격기의 기능 및 상태를 알려주는 오디오기능 정지

▢ 수리방법

○ 기기본체내 Processor PCA 및 Speaker Assy 교체

3. 기타사항

○ 수리기간 : 수리개시후 15일내

○ 해당 수리내용의 고장에 대한 무상 사후관리 보증기간 : 수리완료후 3개월