문서번호	토목부-16873
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
협 조
	도시고속도로과장
	토목총괄과장
	교량건설과장
	도시고속도로과장

싱크홀 대비 건설현장 안전점검 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

싱크홀 대비 건설현장 안전점검 시행

최근 잇달아 발견되는 싱크홀 및 공동(空洞)에 대한 시민들의 불안이 가중됨에 따라 우리 부 건설현장에 대한 특별 안전점검을 실시하여 공사장 관리 및 시민의 안전 확보에 최선을 다하고자 함

근 거

○ 싱크홀 대비 유사 건설현장 안전점검 결과 제출(국토부 도로안전과-3325호, 2014. 8.22.)

○ 싱크홀 대비 유사 건설현장 안전점검 결과 제출(도로관리과-12867호, 2014. 8.25.)

점검개요

○ 점검 대상 : 월드컵대교 건설현장외 27개소(별첨)

○ 점검반 구성 : 공사관리관, 책임감리원, 비상주감리원, 현장대리인

- 정밀점검이 필요시에는 관련 전문가 자문 및 합동 점검 실시

○ 점검 기간 : 2014. 8.29. ~ 9. 3.

점검체계

○ 공사장별 자체 점검반을 구성하여 전수점검 실시

○ 탐침봉을 활용하여 지반침하가 예상되는 지점 및 연약지반을 중점적으로 점검

중점 점검 및 조치사항

○ 상·하수관 등 지하매설물 손상 여부, 도로시공 상태 및 지하공사장 관리 상태, 굴착공사로 인한 지하수위 저하 등 점검

○ 굴착중인 터널에 대한 설계 · 시공 · 터널주변 관리 상태 등 점검

- 터널 굴진면의 안전성, 굴착 후 발생되는 토사관리, 지하수(부력) 관리, 터널굴진 중·후 침하관리, 주요 계측 Data, 공사장 주변 안전관리 등

○ 현장 및 현장관리자의 안전관리 실태 점검

- 건설공사시 시행하는 지반구조나 지하수 흐름에 대한 사전조사와 에방대책 수립 등 현행제도의 이행 실태 점검

- 채택공법의 적정성 점검, 굴진장비 등에 대한 적합성·정기점검 여부

○ 경미한 사항은 현장에서 조치하고, 문제가 있는 것으로 의심되는 현장은 물리탐사 전문가를 투입하여 정밀검사 실시

- 지표면 투과 레이더(GRP)탐사, 보링(Boring) 조사 등

향후계획

○ 싱크홀대비 건설현장 점검결과 보고(국토교통부, 서울시 도로관리과)

○ 점검결과 제출 : 2014. 9. 4.(목)

붙 임 : 1. 안전점검 대상 현장 1부.

2. 점검표 1부.  끝.