문서번호	시설관리과-2805
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협조	주무관
	주무관

아리수올림터 현판 교체 추진계획

2018. 4.

상수도사업본부

(시설관리과)

아리수올림터 현판 교체 추진계획

가압장 현판이 노후됨에 따라 현판 설치 세부기준을 마련하여 교체코자 추진계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 가압장 명칭변경 시행(시설관리과-1160, ‘18. 2. 7.)

□ 추진배경

❍ 현판의 노후화로 인한 도시미관 저해

❍ 현판 재질, 크기, 시설 안내문구 등이 사업소별로 상이

❍ 가압장 명칭을 아리수올림터로 변경

⇒ 8개 수도사업소 아리수올림터 현판을 통일된 규격 및 시설안내 문안으로 교체 필요

□ 현판 제작·설치 기준

※ 현판 재질, 크기, 글꼴, 글자크기 등 일원화 ⇒ 통일성 지향

❍ 재질은 유지관리가 용이하고 내식성자재인 스테인리스로 제작

❍ 현판 설치장소는 원칙적으로 출입문 우측 기둥이나 담장에 설치

☞ 단, 현장 여건상 우측 설치가 어려운 경우 좌측 설치도 가능

현판 제작 세부기준

구 분	규 격 (가로×세로,㎝)	글꼴	글자 색
①“아리수올림터”현판	30×120	·HY울릉도B	· 검정색 · 아리수로고(청색) ※ 부식 기법, 음각
②“아리수시설안내판”	42×30	·아리수올림터: HY울릉도B ·안내문안: 서울남산체B ·수도사업소장: 서울남산체EB

※ 현판 모형도(별첨 #1)

□ 교체 대상

❍ 독립 시설물로 운영중인 아리수올림터 : 40개소

- 배수지 내부의 부속 시설물로 운영중인 아리수올림터는 제외

〈 대상 시설물 〉

구 분	중부	서부	북부	강서	남부	강남	강동
대상수량	16	7	8	3	2	3	1
시설물명	삼청,평창1, 평창2,혜명,약수, 낙산,효자,정릉4 성북2,성북2-2 종암,인수,도원, 보광,경내,북악	만리,진관 창천,홍은3 녹신,현행 와우산	미아,상계 수유,우이 번동,쌍문1 쌍문2,중계	신정 온수 개봉	상도3 법원	내곡 일원본 우면산	거마

※ 추가 교체가 요구되는 시설은 사업소에서 자체 판단하여 설치

□ 행정사항

❍ “현판 제작·설치 기준” 수도사업소 통보 : 시설안전부

- 배수지 현판 교체(설치)시에도 본 기준 적용

❍ 아리수올림터 현판 제작·설치 : 수도사업소

- ‘가압장·배수지 등 시설물유지관리’ 예산 사업명 지출

붙임 : 1. 현판 모형도 1부.

2. 기존 현판 전경사진 1부