공병 제작도면 및 설명서

2018. 1

영등포아리수정수센터

[행정관리과]

'병물아리수' 공병제작 설계도면

구 분		350mL
용 기 설계도면
세부 규격	병 뚜껑	28∅
	바닥구경	56∅
	용기높이	198.80㎜
구 분		2.0L
용 기 설계도면
세부 규격	병 뚜껑	28∅
	바닥구경	100∅
	용기높이	309.20㎜

'병물아리수'공병 라벨제작 설계도면

구 분	라벨그래픽 이미지 및 용량별 규격
350mL 라 벨
	￭라벨규격 : 350mL ➠ 188.5㎜(가로)×73㎜(세로) 라벨표시 문구 등 일부 수정 될 수 있음
2.0L 라 벨
	￭ 라벨규격 : 2L ➠ 334.5㎜(가로)×128㎜(세로) 라벨표시 문구 등 일부 수정 될 수 있음

※ 라벨은 공병업체 선정 후, 라벨표시 문구 등 일부 수정 될 수 있음

병물아리수 공병 및 라벨 설계 설명서

1. 목 적

'병물아리수' 디자인에 따른 공병(라벨포함)을 구매하여 서울의 수돗물 '아리수'병물의   원활한 생산․공급을 목적으로 함

2. 병물아리수 생산 위치

영등포아리수정수센터(서울시 영등포구 노들로 11)

3. 구매개요

□ 구매 예정수량

구 분	계	350mL	2.0L	비고
구매수량	5,478,642병	5,398,260병	80,382병

□ 소요수량

구 분	계		비 고
계	PET병	5,478,642병	Pet병에 라벨부착
	라 벨	5,478,642매
350mL	PET병	5,398,260병
	라 벨	5,398,260매
2.0L	PET병	80,382병
	라 벨	80,382매

□ 규  격 : 규격 및 모양은 시제품(試製品) 생산과정에서 일부 변경될 수 있음

용량	재질 및 중량	규 격
		높 이	외 경
350mL	PETE, 19g±1	189.8mm	ø56.0mm
2.0L	PETE, 50g±1	309.2mm	ø100.0mm

※ PETE(Polyethylene Terephthelate), 투명 PET

․PCO-1810Neck(A-Dimension : 27.97±0.13㎜)기준 적합 하도록 함.

▷ 라  벨

용량	필름 재질	색 상	규 격
			길이	폭
350mL용	OPS40μ㎛수축필름	7°(Black,문안군청,띠핑크,Cyan,Magenta,Yellow,White)	188.5mm	73mm
2.0L용	OPS40μ㎛수축필름	7°(Black,문안군청,띠핑크,Cyan,Magenta,Yellow,White)	344.5mm	128mm

※ OPS(ORIENTED POLYSTYRENE)

4. 입찰 참가자격 : PET병 생산 공장을 보유한 업체

5. 구매 기준

□ 시제품(試製品)을 우선 생산하여 디자인 및 품질의 적정성을 검토하여 결점 발견시   보완하여 제품을 제작 한다.

□ 시제품(試製品)을 공병 설계에서 아리수페트병 생산 과정을 반복 시험할 수 있는 량으로 한다.

□ 용기제작(공병, 라벨포함), 현장지정장소 하차도, 생산시 성능 확인 등도 구매 기준으로 한다.

6. 구매기간 : 연간단가계약 체결일로부터 2018년 12월 31일까지.  끝.