아리수 소믈리에 점검결과(안)

□ 대상현황

○ 정수센터 :                ○ 배수지(가압장) :

○ 주   소 :      구       동(대로,로,길)    번지   호

□ 수도시설 점검내역

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
건축물	용 도	□ 아파트 □ 단 독 □ 연 립 □ 일 반 □ 주 상 □ 기 타 ( )
급수설비 상태현황	녹물출수 경험	□ 없 음 □ 있 음
	옥내배관 종류 및 상태	□ 내식성 : 동관, 스테인레스관, 기타( ) □ 비내식성 : 아연도강관 (양호, 교체필요)
	물탱크 사용여부	□ 미사용 □ 사 용	□ 지하
			□ 고가
	물탱크 재질	□ 콘크리트 □ 스테인리스 □ SMC □ FRP □ 기타( )
	물탱크 위생관리상태	□ 양 호 □ 관리필요(청소필요 등)

□ 맛․냄새 평가결과

맛․ 냄새 평가결과	□ 금속맛, □ 소독냄새, □ 호스냄새, □ 흙냄새, 곰팡이, □ 미끄덩한 맛 □ 기타 ( )
조치사항

□ 수질검사결과

구 분	검사항목/검출의미	수질기준	수질검사결과
			검사결과	판 정
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)	0.5 NTU이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	잔류염소 (소독제 잔류농도, 물의 안전성 지표)	4.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)	5.8 ~ 8.5		□ 기준이내 □ 기준초과
	철 (수도관의 노후상태)	0.3 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	구 리 (수도관의 노후상태)	1.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과