아리수 품질확인제 점검결과(안)

□ 점검현황

주 소	구 ( 아파트․빌라․연립 동 호)
성 명		전 화		행정동명
검사유형(사유)	▢ 검사신청 ▢ 계획수질검사			기 타

※ 아리수품질확인제 만족도 조사 및 수돗물 정책에 대한 의견수렴 목적으로 전화번호 수집 동의여부(□ 동의함, □동의하지 않음)

□ 수질검사결과 (20    년   월   일    시)

구 분	검사항목/검출의미	수질기준	수질검사결과
			검사결과		판 정
			1차	2차
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)	0.5 NTU이하			□ 기준이내 □ 기준초과
	잔류염소 (소독제 잔류농도, 물의 안전성 지표)	4.0 mg/L이하			□ 기준이내 □ 기준초과
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)	5.8 ~ 8.5			□ 기준이내 □ 기준초과
	철 (수도관의 노후상태)	0.3 mg/L이하			□ 기준이내 □ 기준초과
	구 리 (수도관의 노후상태)	1.0 mg/L이하			□ 기준이내 □ 기준초과
맛 ․ 냄새	□맛․냄새 없음,□금속맛,□소독냄새,□호스냄새,□흙․곰팡이 냄새,□기타( )
부적합원인	□물탱크체류시간과다 □옥내배관정체 □옥내배관노후 □물탱크 위생상태 불량 □기타
종 합 점검결과	□적 합 : 안심하고 음용하세요(차게 하여 마시면 더 맛있습니다) □잔류염소 부족 : 개선완료시까지 마시는 물은 끓여 드세요 □수질기준 초과 : 원인조사 및 정밀검사 실시 예정입니다
기타의견

□ 수도시설 점검내역

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
건축물분류	건물유형	□ 아파트 □ 단독(다가구포함) □ 연립, 빌라, 다세대주택 □ 근 생 □ 주 상 □ 기 타 ( )
	검사대상	□ 유치원 및 어린이집 □ 개량가구(옥내,직결) □ 사회보호 및 취약계층 □ 복지시설(노인정 등) □ 노후주택(94년 이전주택) □ 일반(기 타)
급수설비 상태현황	녹물출수 경험	□ 없 음 □ 있 음(초기, 1분이내, 1분이상)
	관의 종류 및 상태 (수질검사 부적합 시 진단)	□ 비내식성 : 양호, 교체필요 □ 내식성 : 동관, PB, 스테인레스관, 기타( )
	물탱크 사용여부	□ 미사용 □ 사 용	□ 지하
			□ 고가
	물탱크 위생관리상태 (수질검사 부적합 시 진단)	□ 양 호 □ 관리필요(청소필요 등)
아리수에 대한 불편사항이나 문의사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다. - 다산콜센터 ☎ 120 또는 강서수도사업소 3146-3800, 행정지원과 수질팀 3146-3848 ▣ 점검자 : 행정지원과 수질팀

서울시 상수도사업본부 강서수도사업소장

본 수질검사 결과서는 법정 수질검사 및 민･형사소송 등의 법적 효력이 없습니다