강변북로 구리암사대교 아천ic 확장공사 검토의견서

구 분

검 토 의 견

비 고

일반 사항

○ 공사로 인한 기존 시설물 손괴시 원상복구 시행

○ 공사로 인한 민원 및 사고 피해 발생시 시행자 부담으로 조치

○ 도로이용에 불편한 사항이 발생하지 않도록 안전관리 철저

○ 공사 전 홍보(현수막, 알림판 등) 철저

○ 교통정보 제공(VMS 등) 및 민원대응 차원에서 공사 당일 통제 시점 및 해제시점, 공사내용, 사고발생, 특이사항 발생시 자동차전용도로 상황실(02-2290-6112~3)로 즉시 통보

○ 공사완료 전 합동점검 및 공사현장 뒷정리 철저

○ 공사완료 후 도로관리기관에 인수인계 이행철저

서울시 도로시설과

박용화

(02-2133-1664)

도로 분야

▢ 도로분야 검토의견

○ 확장공사 구간 도로 관리 기관 지정 요청

- 구리암사대교 건설시 인가조건에 따라 구리시 구간에 건설된 아천IC에 대하여 서울시(서울시설공단)에서 관리중에 있음

- 해당구간의 본선은 현재 구리시에서 관리하는 도로로써 구리~포천 고속도로의 교통대책으로 확장되는 차로의 효율적 유지관리를 위하여 구리시에서 관리토록 협의 요망.

평면분할 개선안	기존 공단 램프 관리구역 공사 후 공단 관리 제외 구역(확장 구간)

○ 아천IC E램프 가감속차로, 강변북로 본선간 분리시설 보완

- 도로 확장시 도로표지병, 차선규제봉으로 아천IC E램프 기존 가감속차로와 본선을 분리토록 계획하고 있으나 시설 파손 등 위험성을 고려할 때 도로안전시설 및 관리지침에 의거한 차량방호울타리 설치 검토(차로 유효폭 등 시설 설치 여부 공간 확보 필요)

○ 도로표지 및 충격흡수 시설 이설시 기존 시설 철거

- 기존 시설 철거시 기초부까지 제거하고 이설 전·중·후 시공사진을 포함한 설계도서 등 현황자료 제출

○ 기존 도로와 확장 도로간 침하 발생 주의

- 기존 도로와 확장 도로간 침하·단차가 발생하지 않도록 정밀 시공 요망

○ 공사 실착공 전 세부시공계획 등에 대하여 서울시설공단 제출

서울시설공단

도로관리처

백대현

(02–2290-6594)

녹지 분야

▢ 녹지분야 검토의견

○ 수목 이식 및 제거시 서울시설공단 입회하에 시행

○ 공사 시행 후 변형된 도로구조와 이식수목 도면 제출

○ 지장수목 중 존치여부와 제거가 불가피한 경우에는 관련조례에 의거하여 조치   - 서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 제15조

○ 수목이식(복구)시 조경식재 면허소지업체 시행

○ 이식수목 관리 및 고사목 방지

- 필요시 수세회복을 위한 수간주사 주입

- 이식수목은 간단한 수목표찰 부착하여 관리

- 이식수목에 대하여 고사 및 하자가 발생할 시 이에 대한 하자담보 책임기간(2년)동안 원상복구 시행(동일수종 및 동일규격 식재)

서울시설공단

도로환경처

우종배

(02-3405-4589)

기전 분야

▢ 기전분야 검토의견

○ 해당 공사구간 등주 이설 시공 철저

- 시행자 : 서울북부고속도로 주식회사

- 가로등 케이블 손상시 해당 구간 타 가로등 전원이 차단될 수 있으므로이설시 절연보강 및 전선로 연결 철저.

- 가로등 선로(케이블)는 접속재등으로 배관내 접속금지.

- 선로 노출시 케이블 손상에 따른 인체 감전 등 안전사고 발생 우려가 있을 수 있으므로 반드시 배관을 사용하여 포설

○ 가로등 및 전선로에 대한 이설 및 배관, 배선 공사시 “ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정(‘11.9.22 훈령 제942호) 및 전기관련 법규를 준수하여 전기공사 등록업체로 하여금 시행

○ 가로등주 이설시 해당 가로등에 관한 대체등기구 설치로 자동차전용도로 기준 조도 및 휘도 저하 방지.

○ 공사 완료 후, 해당 공사구간 가로등 복구 시 가로등에 가해진 직접적 충격 및 2차 사고를 감안, 신품으로 교체할 것(케이블, 전선관, 전선관 지지대 등)

서울시설공단

도로시설처

송민기

(02-2290-6389)