공동주택 관리자를 위한 소방안전교육

강북소방서

Ⅰ		의정부동 대봉그린아파트 화재

화재개요

	〈 발생 개요 〉
의정부시 의정부동 대봉그린아파트 1층 주차장에서 화재가 발생하여 130명의 사상자(사망 4, 부상 126명)와 90억원의 재산피해가 발생한 화재임

일  시 : 2017.12.21.(목) 15시 53분

장  소 : 의정부시 대봉그린아파트 외 7개소

발화지점 : 1층 주차장 내 4륜 오토바이 부근

CCTV 분석결과 대봉그린아파트 1층 주차장에 50대 남자(병원입원 중)가 4륜 오토바이를 주차하고 건물 내부로 들어간 직후 발화되어 주변에 주차된 차량으로 급속히 연소되었으며, 스티로폼이 주성분인 드라이비트 재질의 가연성 외벽면을 타고 인근 건물로 불길이 확산됨

피해상황
❍ 인명피해 : 130명 [사망 5, 부상 125(입원 80, 귀가 45)]

❍ 재산피해 : 90억 원(부동산 : 60억 원, 동산 : 30억 원)

Ⅱ		소방안전에 관한 사항

출동로 확보

화재출동의 어려움

❍ 교통체증과 협소한 도로사정

☞ 소방차량의 원활한 출동을 위한 최소 도로폭 3.6m

❍ 소방차량 진입을 방해하는 문주 등 장애물

☞ 소방차량의 원활한 출동을 위한 최소 높이 4m

❍ 아파트 주차장을 가득 메운 주차차량

☞ 소방차량 최소 회전반경 12m

인명구조의 어려움

❍ 소방차량 도착  소방관이 계단을 이용 진입시도  갑작스런 화재확대

왜 그럴까요?

- 밀폐된 실내 조건에서 화재가 급속하게 증가하는 플래시오버(flash over)

⚛ 화재발생 10분이내 플래시오버 도달  다량의 유독가스 발생  피난불가

❍ 유독가스로 피난불가  베란다 창문으로 대피  인명구조가 늦어짐

왜 그럴까요?

- 최근 급증하는 1층의 조경시설 ⇒ 특수차량 주차불가

- 주차장을 가득 메운 주차차량

열기와 유독가스... 어떻게 하나요?

- 뛰어내리면 안됩니다.

- 3m만 내려오세요....................어떻게?

로프()를 이용하세요

□

안 전 확 보

아파트 출입구 Non-Stop 출동시스템 구축

- 소방차량 (구급차 포함) APT 입 · 출입 시스템* 확보

* 입 · 출입시스템 : 번호인식, 전자태그, 리모컨 등

공동주택 옥상 「생명의 문」 확보

- 대   상 : 2016. 2. 29 이전에 건축된 공동주택 옥상출입문

- 방    법 : 입주자 대표위원회 등을 통하여 자동개폐장치 설치

※ ’16. 2. 29. 이후 「주택건설 기준 등에 관한 규정」이 개정 (자동개폐장치 의무화)

◈ 비상문 자동개폐장치

▹ 동작원리

소방신호와 연동, 비상문 자동 개방

▹ 구    성 : 제어부(화재신호 분석) +

개폐부(비상문 개폐조절)

Ⅲ		공동주택 관리자가 준수하여야 할 사항

소방계획서 작성

❍ 주  관 : 공동주택 관계인(관리소장 등)

자위소방대 구성 / 운영실시

❍ 방  법 : 조직 및 임무 편성표 작성

❍ 내  용 : 현실적으로 가용한 인력과 자원을 대상으로 계획을 수립

□ 구성 현황(Type-III)
편성		주 간	☐ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 3명, 대원 19명) ☐ 조직구성(본부대) ☑ 지휘통제팀(4명) ☑ 비상연락팀(3명) ☑ 초기소화팀(3명) ☑ 피난유도팀(3명) ☑ 응급구조팀(3명) ☑ 방호안전팀(3명) ☐ 지구대 : 3대(백화점+마트+영화관)
		야 간	☐ A조(4명) ☐ B조(4명) ☐ C조(4명) ☐ D조(4명)
운영시간			☑ 주간편성(06~20시) ☑ 야간편성(20~06시) ☑ 휴일(공휴일)
□ 대원 및 임무현황
구 분				소 속	성 명	개별임무		비상연락체계
								사무실		개인
대 장				건물대표	홍대표	총괄지휘		02-2671-0000		*************
부대장(I)				소방안전관리자	홍안전	현장지휘
부대장(II)				보조자(1)	홍보조1	현장지휘(대리)
부대장(III)				보조자(2)	홍보조2	현장지휘(대리)
지휘	지휘통제			종합방재실	홍지휘1	업무총괄(팀장)
				종합방재실	홍지휘2	수신기 모니터링
				종합방재실	홍지휘3	자동설비 제어
				총괄운영과	홍지휘4	자동설비 제어
본부대	비상연락			입주사1	홍통보1	업무총괄(팀장)
				입주사2	홍통보2	대비방송
				입주사3	홍통보3	화재전파
	초기소화			입주사1	홍소화1	업무총괄(팀장)
				입주사2	홍소화2	초기소화1
				입주사3	홍소화3	초기소화2
	응급구조			입주사1	홍응급1	업무총괄(팀장)
				입주사2	홍응급2	응급구조1
				입주사3	홍응급3	응급구조2
	방호안전			입주사1	홍방호1	업무총괄(팀장)
				입주사2	홍방호2	설비제어(가스)
				입주사3	홍방호3	비상반출
	피난유도			입주사1	홍피난1	업무총괄(팀장)
				입주사2	홍피난2	피난유도1
				입주사3	홍피난3	피난유도2
지구1 (백화점)	비상연락			입주사4	홍지구1	비상연락1
					홍지구2	비상연락2
	초기소화			입주사4	홍지구3	초기소화1
					홍지구4	초기소화2
	피난유도			입주사4	홍지구5	피난유도1
					홍지구6	피난유도2
지구2 (영화관)	비상연락			입주사5	홍지구1	비상연락1
					홍지구2	비상연락2
	초기소화			입주사5	홍지구3	초기소화1
					홍지구4	초기소화2
	피난유도			입주사5	홍지구5	피난유도1
					홍지구6	피난유도2
지구3 (마트)	비상연락			입주사6	홍지구1	비상연락1
					홍지구2	비상연락2
	초기소화			입주사6	홍지구3	초기소화1
					홍지구4	초기소화2
	피난유도			입주사6	홍지구5	피난유도1
					홍지구6	피난유도2
초기대응체계				구 분	A조(야간)		B조(야간)		C조(휴일)		D(휴일)
					(20~6시)		(20~6시)		(06~20시)		(06~20시)
				운영책임자	홍야간1		홍야간2		홍휴일1		홍휴일2
				대 원	대원1(*) 대원2 대원3		대원1(*) 대원2 대원3		대원1(*) 대원2 대원3		대원1(*) 대원2 대원3
				(*) 종합방재실, 수신반 근무자로 편성

소 화 기

화재초기 소화기 1대는 소방차량 1대와 같은 역할

소화기 사용법

1. 안전핀 뽑기	2. 호스(노즐)빼기	3. 손잡이 움켜쥐기	4. 골고루 분사

소화기 관리요령

보기쉽고 편한곳에 보관	통행에 지장을 주면 안됨	습기, 직사광선 노출안됨	화기주변에 반드시 설치

옥내 소화전

소방차 도착 전 사용하면 피해를 줄일수  있습니다.

옥내소화전 사용법

소화전함을 열고 호스를 화재지점 가까이 전개	소화전 밸브를 시계 반대방향으로 돌려 개방	화점을 향해 방수	화재진화 후 소화전 밸브 잠금

옥내소화전 관리요령

❍ 소화전함의 문을 열고 닫을때에는 충격이 가지 않도록 한다.

❍ 소화전함 내부에 습기가 차거나 호스에 물이 들어있지 않도록 주의한다.

❍ 호스가 꼬이지 않도록 잘 막아서 보관한다.

경량칸막이 또는 대피공간 활용

공동주택 대피통로 기준(연혁)

❍ 인접세대 경량칸막이 설치 : ‘92.7.25(주택건설기준, 임의기준)

❍ ’05.12.2 발코니 확장 합법화에 따른 대피공간 또는 경량칸막이 설치 의무화 (건축법시행령 제46조)

※ 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우

❍ 하향식 피난기구 : ’08.10.29 발코니 바닥에서 아래층으로 향하는 피난시설

경량칸막이 또는 대피공간 설치위치

❍ 경량칸막이 : 파괴가 쉬운 경량구조의 칸막이로 설치 발코니 부분에 설치

⇰ 주민 대부분이 경량칸막이의 설치여부를 모르고 있으며 창고 등으로 사용

❍ 대피(피난)공간 : 세대별 확인

화재시 대피를 위하여...

❍ 비상 탈출로인 경량칸막이 앞에 물건이나 집기류 등 적재 금지

⇰ 강도에 따라 경량칸막이를 제거할 수 있는 장비 비치(망치 등)

❍ 경량칸막이 또는 대피(피난)공간에 스티커 부착

경량칸막이 제거방법

힘껏 발로차거나	망치로 부순 후	대피한다