1		아파트 화재 대응전략 수립을 위한 전술훈련 추진

아파트 화재발생 시 신속한 화점 도달을 통해 인명 및 재산피해를 최소화하고자 실시한 소방호스 전개전술 훈련 결과임

□ 추진배경

○ 소방활동 장애대상 화재안전 종합대책 추진

- 최근 3년간(14~16년) 공동주택 화재 증가추세(76건→71건→91건)

○ 아파트 고층부 화재시 신속한 진압을 위한 전술 마련 필요

- 다양한 소방호스 전개전술 훈련 실시로 확실한 전술 마련 및 활용

□ 훈련개요

○ 기 간: 2017.2.9.~2.14. (기간중 3회)

○ 장 소: 도봉구 신동아아파트 15/1층  *15층 옥상 가상화점 설정

○ 내 용: 6가지 방법에 의한 고층부 화점 방수훈련 및 시간 측정

① 옥내소화전 방수구 점유	② 연결송수관 점유	③ 계단 소방호스 수직전개
④ 로프 이용 달아내리기	⑤ 로프 이용 달아올리기	⑥ 도르래 이용 전개

① 옥내소화전 방수구 점유		② 연결송수관 점유		③계단 소방호스 수직전개

④ 로프 호스 달아 내리기		⑤ 로프 호스 달아 올리기		⑥ 도르래 이용 전개

□ 훈련 결과 및 분석

연번	측정 방법	압력(㎏f/㎠) (65㎜/40㎜)	소요시간 (3회 평균)
1	옥내소화전 방수구 점유 (60mm, 45mm 연결 측정)	13 (2/3)	4′36″
2	연결송수관 점유	13 (2/3)	4′40″
3	계단으로 소방호스 수직전개 (계단 사이에 공간 有)	15 (0/6)	5′06″
4	로프 이용 소방호스 달아내리기	15 (0/7)	7′34″
5	로프 이용 소방호스 달아올리기	15 (0/7)	7′54″
6	도르래 이용 소방호스 달아올리기	13 (0/7)	8′02″

※ 소요시간은 차량 하차 시부터 계단을 통해 옥상(화점층) 방수까지의 시간임

○ 옥내소화전 방수구 점유를 통한 방법이 가장 빠름

- 양용 카플링 활용을 통한 방수구 점유(연결송수관65㎜, 옥내소화전 40㎜)

○ 화점 직하층에서 호스 달아올리기 및 내리기는 7분 이상 소요

- 소방호스 달아올리기 방법은 달아내리기 방법에 비해 체력소모 큼

- 후착대 위주 전술로 활용, 시간 단축을 위한 장비개발 필요

□ 향후계획

○ 옥내소화전 방수구 점유 방식을 활용한 현장훈련 지속

- 전 진압대원 숙달능력 향상을 통한 실전 대비 및 적용

○ 아파트 대상별(복도식, 계단식) 맞춤전술 적용 훈련 실시

○ 반복 측정으로 데이터베이스화를 통한 표준화된 매뉴얼 마련

- 진압대원의 신체적 조건, 소방활동 여건 등의 변수 고려