우리나라의 주요 악취 센서 설치 및 운영 현황

지역	측정지점 (주소 명)	장비명 (모델명)	측정항목 (예 :복합악취, NH3, H2S, TVOC 등)	센서방식 (예 :전기화학식, 광이온화(PID), 반도체식(MOS 열선형 반도체식)	측정범위 (ppb) (예 : 0~3,000)	설치 년도	측정주기	비고 (국산, 수입 등)
(예시) 수도권매립지	수도권 매립지 (1~8 지점) ※ 그림1 참조	황화수소 분석기 1식 기상관측기 1식	H2S	자외선 형광법	-	2012. 12	약 1분 이내
	수도권 매립지 (9~14 지점)	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	-	2012. 12	실시간
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	-	2012. 12	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	전기화학식	-	2012. 12	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2012. 12	〃
	수도권 매립지 (15~20 지점)	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	-	2011. 12	〃
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	-	2011. 12	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	전기화학식	-	2011. 12	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2011. 12	〃

※ 측정지점 : 수도권매립지 악취센서 설치 지점 (예시)

그림 1. 수도권매립지 센서 측정기 및 황화수소 연속측정기 위치