서울지역 주요 악취 센서 설치 및 운영 현황

지역	측정지점 (주소 명)	장비명 (모델명)	측정항목 (예 :복합악취, NH3, H2S, TVOC 등)	센서방식 (예 :전기화학식, 광이온화(PID), 반도체식(MOS 열선형 반도체식)	측정범위 (ppb) (예 : 0~3,000)	설치 년도	측정주기	비고 (국산, 수입 등)
서남물재생센터	서남물재생센터 부지경계선 (1~4 지점) ※ 그림1 참조	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	0~5,000	2015. 12	실시간	국산
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	0~5,000	2015. 12	〃	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	광이온화(PID)	0~10,000	2015. 12	〃	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2015. 12	〃	〃
	서남물재생센터 분뇨처리시설 (5 지점)	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	0~5,000	2016. 8	〃	〃
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	0~5,000	2016. 8	〃	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	광이온화(PID)	0~10,000	2016. 8	〃	〃
		메틸메르캅탄 센서 1식	메틸메르캅탄	전기화학식	0~5,000	2016. 8	〃	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2016. 8	〃	〃
	서남물재생센터 분뇨처리시설 (6~24 지점)	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	0~5,000	2016. 8	〃	〃
탄천물재생센터	탄천물재생센터 부지경계선 (1~3 지점) ※ 그림2 참조	총 VOC 센서 1식	TVOCs	광이온화(PID)	0~20,000	2014. 10	실시간	국산
		기상관측기 1식	-	-	-	2014. 10	〃	〃

지역	측정지점 (주소 명)	장비명 (모델명)	측정항목 (예 :복합악취, NH3, H2S, TVOC 등)	센서방식 (예 :전기화학식, 광이온화(PID), 반도체식(MOS 열선형 반도체식)	측정범위 (ppb) (예 : 0~3,000)	설치 년도	측정주기	비고 (국산, 수입 등)
난지물재생센터	난지물재생센터 부지경계선 (1~4 지점) ※ 그림3 참조	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	0~5,000	2012. 7	실시간	국산
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	0~5,000	2012. 7	〃	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	광이온화(PID)	0~10,000	2012. 7	〃	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2012. 7	〃	〃
	난지물재생센터 분뇨처리시설 (6 지점)	황화수소 센서 1식	H2S	전기화학식	0~5,000	2012. 7	〃	〃
		암모니아 센서 1식	NH3	전기화학식	0~5,000	2012. 7	〃	〃
		총 VOC 센서 1식	TVOCs	광이온화(PID)	0~10,000	2012. 7	〃	〃
		기상관측기 1식	-	-	-	2012. 7	〃	〃
동대문구	동대문환경자원센터	황화수소 센서 1식 암모니아 센서 1식 총 VOC 센서 1식 복합악취 센서 1식 기상관측기 1식	H2S NH3 TVOCs 복합악취	전기화학식 전기화학식 PID 반도체식	0~50,000 0~100,000 0~20,000 1~3000배	2011.	5분	최종배출구 1곳

※ 그림 1. 측정지점 : 서남물재생센터 악취센서 설치 지점

그림  서남물재생센터 악취측정기 설치 지점

※ 그림 2. 측정지점 : 탄천물재생센터 악취센서 설치 지점

※ 그림 3. 측정지점 : 난지물재생센터 악취센서 설치 지점

그림 1. 난지물재생센터 실시간 악취 모니터링 시스템 악취 측정기 설치지점

표 . 난지물재생센터 실시간 악취 모니터링 시스템 악취 측정기 설치지점

연 번	구 분	설 치 지 점 명	비 고
1	부지경계	정화조 및 분뇨 투입동	풍향, 풍속계
2		축산농가 방향 부지경계	풍향, 풍속계
3		연못주변 (강매마을 인접 부지경계)	풍향, 풍속계
4		후문 (자유로 인접 부지경계)	풍향, 풍속계
5	내부 설치 장소	제1처리장 초침 및 포기조	-
6		제2처리장 초침 및 포기조	-
7		제1처리장 농축기동 및 소화조	-
8		제2처리장 농축기동 및 소화조	-
9		야적장 및 음식물 처리장	-
10		탈취시설 및 투입동	-

끝.