붙임 1	공동주택 관계자에 대한 협조 및 안내문(안)

1. 귀 아파트의 안전과 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 아파트 화재로 인한 인명피해가 다수 발생함에 따라 공동주택 피난       시설 등에 대한 안전관리의 필요성이 대두되어 아래와 같이 요청 및 안내       하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 공동주택 관계인(관리소장 등) 자율 안전점검 실시

○ 대 상 : 전 세대별 대피통로(피난공간)

○ 횟 수 : 분기 1회 이상/‘14. 1분기 안점점검은 1월중 추진

○ 방 법 : 관리주체(관리소장 등) 주관 세대별 설치된 대피통로(공간)

관리실태 점검·확인

○ 관련근거

- 주택법 제49조(관리사무소는 공동주택에 대한 안전관리계획 수립·시행)

- 주택법 제50조에 의거 주택관리사 등에 의한 안전점검시 점검 또는 안내의무 부여

- 인접세대 경량칸막이 설치 :‘92.7.25(주택건설기준.임의기준)

- 대피공간 설치 :‘05.12.2(발코니 확장 합법화 및 합법화에 따른 대피공간

또는 경량칸막이 설치 의무화(건축법)

- 하향식 피난기구 :‘08.10.29 발코니바닥에서 아래층으로 향하는 피난시설

□ 「공동주택 화재안전가이드」게시판 및 엘리베이터 내 부착

□ 공동주택 관리소 내 방송시설 이용 주민대상 교육·홍보 방송

○ 대 상 : 전 세대(전체 거주민)

○ 횟 수 : 매주 1회이상(내부적으로 일정시간 정하여 실시)

○ 내 용 : 『붙임』홍보방송문(안)

□ 입주민 전입 시 대피공간 및 안전시설 사용 등에 대한 교육

□ 소방서에서 운영하고 있는 “찾아가는 소방안전교육프로그램‘적극 활용

붙 임 : 공동주택 안전관리에 관한 홍보방송문(안)1부 . 끝

붙임 2	공동주택 소방안전관리에 대한 홍보방송문〈안〉

최근 아파트 화재로 미처 대피하지 못해 인명피해가 자주 발생하고 있습니다. 우리 아파트에는 화재발생시 대피 할 수 있도록

세대별로 대피공간이 마련되어 있습니다. 발코니 부분에 옆 세대와의 경계벽을 파괴가 쉬운 경량구조의 칸막이로 설치되어 있으니 화재발생시 칸막이를 파괴하고 대피해주시기 바랍니다.

○ 평소에 피난할 수 있는 출구 및 대피공간을 모든 가족이 확인하여 화재시 피난에 이용합시다.

○ 경계벽의 전 ‧ 후면에 붙박이장을 설치하거나, 세탁기 등의 장애물을 두지말고 창고용도 등으로도 사용하지 맙시다.

○ 세대 내에 대피공간이 있는 세대에서는 대피공간 내부에 물건을 쌓아 두는 등의 창고 용도로 사용하지 맙시다.

○ 눈에 잘 뛰는 곳에 소화기를 비치하고 복도에 설치된 옥내소화전 사용법과 심폐소생술(CPR)을 익혀 둡시다.

○ 소방차 전용주차 공간에 주차하지 맙시다.

○ 외출하기 전에는 가스, 전기 등 위험요소로 반드시 확인합시다

이상 ○○아파트 관리사무소에서 말씀드렸습니다.