등촌 지하차도
남부법원 → 오금교방향 지하차도내 1차선 통제
등촌지하차도 개요 및 시설물 현황
구간 :신정동 320		2열 터널 4차선			연 장 : 680m
환기설비	-	수전방식 : 3φ4W 22.9KV
설 비 명	수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기	30개	유도표시판		-	재방송설비	AM 6개 CH FM 19개 CH
소 화 전	-	비상콘센트		-	무선통신 보조설비	-
경보설비	-	화재탐지설비		-	정보표시판	-
환기방식	자연환기	배 수 방 식		75hp 3대	비상주차대	-
비상전화	-	조명등	상 행 180등	MH350W×70등 MH200W×110등	비상방송	-
			하 행 180등	MH350W×70등 MH200W×110등	연결통로 (방화문)	1개소
CCTV	상행 1대 하행 1대 입구부 2대
			비상등	110	비상전원 (발전기)	260KW