안내판 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 안내하고자 하는 내용을 소개하거나 알려주기 위해서 놓은 안내판으로 적용한다.

1.2 분류

NO	세부품명	규 격 명		용 도	재 질	인도조건
1	안내판	600×900mm	이용안내	시설안내	목재	현장설치도
2	안내판	650×550mm	이용안내	공원안내	포맥스	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

- 도로명주소 안내시설 규칙 [제199호 , 행정안전부 , 2008.09.29]

- 사설안내표지 표준디자인매뉴얼 [서울특별시 2008.09]

- 한국 관광안내표지 표준디자인 가이드라인[한국관광공사 2009.7]

- 문화재안내판 가이드라인 및 개선 사례집[문화재청 2009.12]

- 국가표준규격 [KS F 2198 목재의 기건밀도 측정방법]

- 국가표준규격 [KS F 2199 목재의 함수율 측정방법]

- 국가표준규격 [KS F 2206 목재의 섬유방향압축강도 측정방법]

- 국가표준규격 [KS F 2108 목재의 휨강도 측정방법]

- 국가표준규격 [KS D 3698 금속 재료  냉간압연스테인리스강판및강대  시험 방법]

- 국가표준규격 [KS B 0802 금속 재료 인장 시험 방법]

- 옥외광고물 등 관리법 및 시행령

3. 필요조건

연번	시공 두께/규격치수	자재소요량				비 고
		부위	재질	규격	수량
1	700×1200×H1600mm	안내판	목재	700x1200x 40mm	1ea	현장설치도
		주기둥	목재	120x120x 1600mm	1ea
2	1800×800×H1200mm	안내판	포맥스	600x120x5mm	4ea	뒷면 붙임

3.1.재료

※ 작성요령

규격치수 : 해당모델을 구성하는 본체의 크기를 기준으로 제품상세정보를 참고하여 작성

(단위는 mm, W×L×H 형태로 기입)

재질 : 해당 자재의 재질정보 (ex.목재, 금속, 플라스틱 등 대분류 기재)

규격 : 해당 자재의 세부규격 (단위는 mm, W×L×H 형태로 기입)

3.2 형태 (제품 사진 기재)

SP-14	SP-15

3.3.제조 및 가공

연번	식별번호 (모델명)	부위	재질	세부재질	관련근거	공정과정
1	22668018 (SP-16)	안내판	목재부	천연목재 (메타세콰이어)	KS F 2198 KS F 2199 KS F 2206 KS F 2208	디자인-재단-샌딩-방부처리-채색-도장
		주기둥	목재부	천연목재 (메타세콰이어)	KS F 2198 KS F 2199 KS F 2206 KS F 2208	디자인-재단-샌딩-방부처리-도장
2		이용안내	실사출력	포맥스	-	디자인-재단-실사출력(UV)

3.4.마감 및 외관

◆ 마감

○ 시설안내판, 구역안내판

가. 완성된 안내판을 부착하여 설치할 수 있도록 Steel 조형물에 조립한다.

나. Steel 조형물에도 디자인된 색깔로 분체 도장하여 표면처리를 한다.

◆ 외관

○ 안내판

안내판을 기둥에 조립한 후 기초Hbeam과 기둥을 조립하여 땅을 판 후 Hbeam을 매립하여 고정설치 하거나, 데크 등에 Hbeam을 부착하여 설치하는 형태로 보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 기둥 높이 조절이 가능하다.

3.5. 기타 설치사항

○ 종합안내판, 시설안내판, 구역안내판

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 않되며 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에

주변시설과 조화롭게 설치하여야 한다.

가. 공원유도안내판을 안전하게 지지할 수 있도록 Steel기초와 조립한다.

(Steel기초상단에는 ㄷ자형 철물을 용접하거나 안내판 크기에 맞도록 박스를 제작하여

안내판표면을 감싼 후 볼트를 이용하여 안내판과 Steel기초를 조립한다.)

나. Steel기초가 묻힐 수 있는 크기로 땅을 판 후 안내판을 세운다.

다. 안내판을 세운 후 안내판이 움직이지 않도록 Steel기초에 돌과 흙 등을 이용하여 단단하게

땅을 메워 안내판을 지지할 수 있도록 한다.

(현장여건에 따라 콘크리트 타설을 할 수도 있으며 Steel기초전체는 땅속에 묻도록

하며, ㄷ자형 철물이나 박스는 노출 시킨다.)

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1Lot로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

KS Q ISO 2859-1의 부표2-A(AQL=1.0)에 따라 시료를 무작위로 채취한다.

4.1.3 검사방법

완제품의 색상 및 겉모양은 육안으로 검사하되, 치수는 기구를 이용하여 측정하며,

4.2의 시험방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 로트를 합격으로 한다.

4.2 시험방법

시험항목		품질 기준		시험방법
목재부	천연목재 (메타세콰이어)	전건밀도	0.4(g/㎤) 이상	KS F 2198 KS F 2199 KS F 2208 KS F 2206
		휨강도	60(N/㎟) 이상
		함수율	15 % 이하
		섬유방향압축강도	30(N/㎟) 이상
금속부	스테인리스 (STS304)	인장강도	520(N/㎟) 이상	KS D 3698 KS B 0802
		항복강도	205이상(N/㎟)
		연신율	40이상(N/㎟)

5. 포장 및 표시

5.1 포장

완제품은 폴리프로필렌 포장용 랩을 사용하여 운반시 파손이나 흠집이 없도록 견고하게

포장하여야 한다.

5.2 표시

완제품은 다음 사항을 표시한 알루미늄 인쇄판 또는 스티커를 부착하여야 한다.

1) 품명  2)제조자명  3)모델명  4)제조자의 주소  5)A/S 전화번호  6) 기타 필요한 사항

6. 납품 및 설치

- 설치자는 설치 전, 설치 중, 설치 후 사진을 기록하여 검수 시 제출한다.

- 납품자는 관리자에게 제품의 취급 및 관리를 충분히 숙지시킨 후 점건 조치사항을 이행하도록 한다.

- 기타 관련 법규 또는 지침이 있는 경우 부합되도록 설치한다.