안전관련시설 외부전문가 기동안전점검 조치 결과

전기분야

연번	점검의견서	조치 전	조치 후
1	화장실 비데용 콘센트 누전차단기 부착형 으로 교체 (20EA)
2	실험실 물사용 근처 콘센터 방우형으로 교체 (30EA)
3	주방 물사용 장소 콘센트 방우형으로 교체 (11EA)

건축분야

연번	점검의견서	조치 전	조치 후
1	옥상층 파라펫 수직 균열에 대하여 V-cutting 후 Epoxy Mortar로 보수		현재 건축연간단가 업체에게 작업 지시함. 5.31일까지 완료 예정