제1장		강서수도사업소

1. 계획의 의의

가. 목  적

각종 재난 발생시 파손된 상수도 시설물을 신속하게 복구 또는, 비상 급수를 시행하여 시민의 기본생활을 보장하는데 그 목적이 있음

나. 개  요

○ 재해발생시 비상급수대책

○ 상수도 시설물 안전관리

○ 수질 오염에 따른 수질검사 실시

2. 재난관리대책

가. 재해발생시 비상급수대책

○ 기존 급수시설 최대한 활용

○ 기존 급수시설의 간이확장 및 음수대 배치공급(필요시 지원요청)

- 음수대(물탱크) 보유현황

∙이동식 물탱크(3ton)：30개(수도자재관리센터)

- 비상급수차 및 소방차

계	급수차(2.5T)	소방차	비 고
4	1대	3대	추가 필요시 지원요청

- 보유장비 및 차량현황

계	양 수 기	포터2(1T)	급 수 차	비 고
8대	4	3	1

○ 공급방법

- 소규모 재해발생시：급수차 운행 급수(급수차 부족시 지원 요청)

- 대규모 재해 발생시

∙상수도사업본부에 급수차 지원 요청

∙소방서 소방차 지원 요청

∙용차 활용

- 긴급복구반 편성 및 송･배수관로 안전관리

- 대  상

∙배수지 : 9개소

※ 유인：1(강서구지역：1, 양천구지역：0, 구로구지역 : 0)

※ 무인：8(강서：1, 양천：3. 구로 : 4)

∙가압장：15개소

※ 유인：1 (강서：1)

※ 무인：14(강서：2, 양천：5, 구로 : 7)

∙관  로 : 1,529㎞

※ 송･배수관로：1,177㎞(강서：459㎞, 양천：352㎞, 구로：366㎞)

※ 급수관로：352㎞(강서：129㎞, 양천：102㎞, 구로 : 121㎞)

나. 재난의 수급(대응) 대책

○ 시설물 안전점검 및 순찰 실시：급수운영과, 시설관리과

○ 긴급복구반 출동태세 확립：시설관리과

○ 비상급수대책 수립 및 운용：급수운영과

○ 세부추진대책

- 시설물 안전점검반 편성

반 장	반 원	비 고
급수운영과 시설관리과	시설물 안전점검 담당 3명	재해 예방을 위한 주요시설물 순찰(월 2회)
시설관리과 기전팀장	각 배수지 및 가압장 근무자 기전팀 4명	배수지 가압 현황(별첨)

- 긴급복구반 인력 및 장비 출동

구 분	복구인원	타이탄(1T)	콤프레샤	양 수 기	급 수 차	비고
수 량	8	3	1	4	1

- 긴급복구반 편성

				사업소장
				급수운영과장(양천,구로구) 시설관리과장(강서구)
송･배수관로 시설물						기전시설(배수지, 가압장)
시설관리과 누수복구 반원2명						시설관리과 기전팀장 반원 4명
∙ 복구업체 - 강서관내연간단가업체 - 주야비상 대기 (☏) 2696-2190 * 사업소담당 -복구담당(3146-4011)						∙ 복구업체 - 담당 : 3146-4016

※ 긴급 누수복구반 활용 24시간 대기

○ 비상급수반 편성표

구 분	급수기능 일부 마비시	급수기능 완전 마비시
		사 업 소	동사무소
총 지 휘	사업소장	사업소장	동 장
반 장	급수운영과장	급수운영과장 시설관리과장 행정지원과장	팀장
반 원	1개조 12명(4개조)	1개조 12명(4개조)	반장 및 민방위대
담당지역	관내 전역	관내 전역	각 통단위
임 무	∙ 배급수계통 조절 ∙ 급수차 지휘	∙ 급수통제 ∙ 급수차 운영관리 ∙ 정호사용 ∙ 질서유지	∙ 통단위 정호급수 통제 ∙ 급수차 운영 질서유지

다. 수질오염에 따른 수질검사

○ 평상시：수요가 요청에 의거 실시

○ 재해 발생시：재해 발생지역 중점 수질검사

○ 수질검사반 편성

총 괄	반 장	반 원	비 고
행정지원과장	수질관리팀장	4명	재난발생 시 4개조로 편성운영

라. 행정사항

○ 재해 발생시 유관기관(강서구청,양천구청,구로구청,강서소방서, 양천소방서,구로소방서)과 유기적인 협조로 신속 대처

[ 상수도 주요 시설물 현황 ]

시 설 물	시 설 물 명	규 모	점 검 반	비 고
배 수 지 (9)	목동	60,000㎥	급수운영과	무인
	신정	50,000㎥	〃	“
	신월	40,000㎥	〃	“
	성아	500㎥	〃	“
	개봉	500㎥	〃	“
	오류2	120㎥	〃	“
	온수2	500㎥	〃	“
	우장산	30,000㎥	시설관리과	유인
	화곡1차	12,000㎥	〃	무인
가 압 장 (유인 01) (무인 14)	신정	30HP×2대	급수운영과	무인
	법무	10HP×2대	〃	〃
	해운	10HP×2대	〃	〃
	신월	20HP×2대	〃	〃
	목동 131	3HP×2대	〃	〃
	개봉	60HP×2대	〃	〃
	온수	15HP×2대, 20HP×2대	〃	〃
	육본	30HP×2대	〃	〃
	성아	3HP×2대	〃	〃
	오류1	10HP×2대	〃	〃
	오류2	5HP×2대	〃	〃
	궁동	20HP×2대	〃	〃
	등촌	7.5HP×2대	시설관리과	〃
	화곡1차	20HP×2대	〃	〃
	우장산	400HP×2대 10HP×2대	〃	유인
현 수 교	오류육교 현수관로	D=400㎜,L=40m	급수운영과
공 동 구	목동공동구(수도관)	D=80~800㎜ L=9.5㎞	급수운영과

1. 배수지 수질관리(총 9개소)：유인 1개소, 무인 8개소

2. 가압장 수질관리(총 15개소)：무인 가압장 14개소, 유인 가압장 1개소

3. 가압장 순찰：현장 직원 1일 1회 순찰점검, 사무실 직원, 주1회 이상 순찰점검

4. 배수지 순찰：근무자 일2회 이상 순찰 점검