도로공사장 안전관리 철저

∘ 도로상에서 시행하는 각종 상수도공사시 “관이나 사업체위주의

공사가 아닌 시민위주의 공사시행 정착“

※ 공사관련 직원의 의식 전환 필요

∘ 시민에게 불편한 사항이 예상될 경우에는 이에 대한 대비책을 강구

후 공사 시행

∘ 공사 시행전에 해당 주민에게 충분히 홍보 후 시행

⃞ 지시사항

∘ 공사안내 간판 및 현수막 설치

- 공사안내 간판

⋅ 공사안내 표지판 규격 및 내용문구를 통일하여 제작 설치

⋅ 이면도로 공사시 도로 양측입구에 안내간판이나 안전휀스를 설치

하여 공사장에 차량이 진입한 후 되돌아 가는 사례 방지

⋅ 급수공사, 시설물정비공사, 누수복구공사 등 소규모 공사현장에도

안내간판 및 안전휀스를 철저히 설치

- 현수막 설치

⋅ 공사기간이 10일 이상인 모든 상수도공사 현장에는 현수막

제작 ∙ 설치

⋅ 공사기간 표시는 당해 공사구간의 실제 소요기간을 표시

⋅ 공사내용을 간결하게 표시하고 시행기관, 불편사항 연락처를 표시

하여 모든 시민이 쉽게 인식할 수 있도록 할 것

⋅ 간선도로는 현수막형, 이면도로에는 입간판으로 설치할 것

⋅ 상수도공사 현수막은 하늘색 바탕에 검은 글씨로 제작 ∙ 설치

⋅ 교통이 정체되는 지점과 공사연장이 긴 경우에는 2~3개소 설치

⋅ 공사개시 3일전에 설치하여 공사 종료시에는 철거하여 주변

환경을 정리할 것

∘ 교통안전시설 설치

- 간선도로에서 시행하는 각종 상수도공사 시행시 『도로공사장 교통

관리 실무요령』에 의한 교통안전시설을 설치하여 교통소통 원활

및 안전사고 발생 방지

∘ 도로점유 최소화

- 교통소통 및 보행에 지장이 없도록 굴착토사는 즉시 반출하고

공사용 자재, 환토재 등이 장시간 방치되는 사례가 없도록 하고 도로

점유율이 최소가 되도록 공사장 관리

∘ 우회도로 확보

- 공사현장 여건상 부득이 도로가 완전 점유되거나 통행이 어려운

경우에는 우회도로를 확보하고 시민통행에 지장이 없도록 유도

표지판 및 안내인을 배치토록 조치

∘ 양해문구 삽입

- 각종 공사시행으로 교통체등, 통행에 불편을 끼치는 모든 공사의

홍보자료 및 안내간판 등 시민에게 알리는 모든 표지판에는 양해

문구를 삽입

∘ 감리직원 교육

- 감리직원에 대한 사전교육을 철저히 하여 현장점검 및 관리에

만전을 기하도록 할 것

⃞  행정사항

∘ 시청에서 감사부서를 포함한 관계부서 합동점검반(4개조 13명)을

편성하여 매일 점검 후 점검결과를 시장님께 주1회 보고 예정

∘ 본부 조사과에서 점검반(1개조 3명)을 편성하여 매일 점검 후 점검

결과를 본부장님께 주1회 보고 예정

∘ 사업소장은 자체계획 수립 운영(자체점검반 편성 등)

∘ 점검결과, 공사현장 점검소홀 및 시민불편사항 적발후 시정조치 미흡

등 지도감독을 소홀히 한 공무원과 감리 문책 병행

∘ 상하반기 공사장 관리실태를 평가하여 우수기관 및 직원표창 등 격려

∘ 각종 상수도공사시 계약특수조건에 배수58442-114(2001.2.1)호로 기

통보한 「공사장안전관리」 항을 명시 계획하여 불이행시 관련 법규

에 의하여 제재 등의 조치 시행

⃞ 관련 참고 공문서

∘ 배수58710-1194(2000.6.7) 도로공사장 공사안내현수막 계첨계획 통보

∘ 배수58442-10706(2000.10.24) 도로공사장 관리 철저

∘ 배수58442-10792(2000.11.09) 도로공사장 안내표지판 등 설치 철저

∘ 조사16070-10725(2000.12.18) 공사장 관리실태 점검계획 시달

∘ 조사16070-80(2001.1.29) 안전감사 주요 지적사례 통보

∘ 배수58442-114(201.2.1) 공사장 안전관리철저 이행을 위한 관련사항 조치

※ 추후 유관기관과 협의예정