c

안전사고 발생 사례 및 대책

안전사고 발생 사례	안전사고 방지 대책
◎ 소화전을 점유하기 위해 지하식 소화전을 열어 놓은 상태에서 사람이 추락해 부상당할 수 있다.	- 현장안전 요원을 배치하여 사고를 막을 수 있다. - 통제선, 주차콘 등을 활용하여 소화전으로의 접근을 막아 사고를 예방할 수 있다.
◎ 고층건물 또는 아파트 화재시 창문 유리를 파괴할 때 유리 파편 낙하물에 의해서 지상층 또는 하층부에 있는 사람이 부상을 입을 수 있다.	- 하층부 또는 지상부에 통제선을 설치 사람을 통제함으로써 안전사고를 예방할 수 있다. - 무전교신으로 지휘차량에서 차량 방송으로 위험상황을 전파한다. - 통제 인력을 현장주변에 배치하여 위험상황을 차단할 수 있다.
◎ 장시간 방수 중 수원 부족 등으로 방수 휴지기 이후 보수완료를 통한 재방수 시 관창 등이 튀어 대원이 사고를 당할 수 있다.	- 수원 부족으로 인한 방수 중지 시 피스톨 관창을 필히 닫아야 한다. - 일정한 지점에서 장시간 방수 시에는 개인로프 등을 이용하여 수관을 방수위치에 고정시킨다.
◎ 화재진압을 위하여 간이 문이나 간이 파티션 등을 파괴 후 진입 해야할 시 내외부 공간의 높이 차이로 대원이 추락 할 수 있다.	- 소방활동 자료조사 등을 통해 진압환경을 미리숙지하고 2인 1조 행동을 철저히 한다. - 파괴 진입시 진입공간에 낙차가 존재할 수 있음을 인지하여 보조자를 두어 파괴자의 신체를 보호하여 추락 등을 방지한다.(로프결착 이나 지지점 확보)