○○ 구(사업소) 해빙기 안전점검 결과보고

□ 점검 개요

○ 총평

- 점검개요, 실적, 문제점 대책 요약(간단히)

○ 점검기간 :

○ 점검인원 :         개반,     명

- 공무원, 전문가, 학계 등

□ 안전점검 결과

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	점검 대상 (①+②)	안전 (①)	불안전
			소계 (②, ②=③+④)	응급조치완료 (③)	향후조치대상 (④)
계

※ 불안전 지역 조치사항 및 조치계획 별도 작성

□ 응급조치 내역

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	계 (③)	배수로 정비	천막 피복 덮기	안전시설 및 간판설치	마대쌓기	기타
계	000개소

※ ③은 안전점검 결과 불안전 시설로 응급조치 완료 개소의 조치내역임.(기타, 주민대피 등 특이사항 기재)

□ 불안전시설 보수․보강 계획

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	계 (②)	보수.보강공법	낙석방지책	지정‧고시 등
계	000개소

※ ②은 안전점검 결과 불안전 시설에 대한 보수․보강 계획 내역임.

□ 관리상 문제점 및 개선방안

○

○

□ 수범사례

○

○

□ 애로 및 건의사항

○

○

점검결과 조치사항 조서

시군구명	지역명 (위 치)	점검결과 불안전(위험) 내용	조치사항 및 조치계획	조치 구분
				1. 완료 2. 3.31까지 3.(월 일)까지

급경사지(옹벽) 사진현황

전경사진(정비전)

정비 사진이 없을 경우 현황(점검)사진으로 보고 요망

전경사진(정비중·후)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2016. 2.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 휴대폰

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
	ㅇㅇ 과장