안전점검시 착용 및 소지 장비규정

■ 관련규정

○ 시특법 제13조(안전점검 및 정밀안전진단지침)에 따라 안전점검 장비에 관한 사항과 안전점검 종사자의 안전규정을 한국시설안전공단이 작성한 세부지침에서 정함

■ 안전규정(3.5 안전점검 및 정밀안전진단시 안전관리)

○ 안전점검 종사자

- 보호구 착용 : 안전벨트, 안전모, 안전화, 방진마스크, 방독마스크, 보안경,                  귀마개, 구명장구, 비상로프, 조끼, 우의, 장화, 장갑, 기타                  보호장구 등

- 안전수칙 준수

▸ 안전점검 표지판, 교통신호수 배치, 위험작업시 특별교육

▸ 충분한 밝기의 조명시설 갖추고 작업자간 연락을 취할 수 있도록 함

▸ 산소결핌, 위해가스발생 및 잔류가 예상되는 장소는 적절한 조치를 취함

■ 안전점검 장비(안전점검 종류에 따른 점검장비)

○ 정기점검

- 점검수준 : 시설물의 기능적 상태를 판단하고 현재의 사용요건을 계속 만족               시키고 있는지 확인하기 위한 관찰(중대한 결함 발견)

- 점검도구

▸ 청소도구

․ 비 : 바닥부나 측벽의 이물질 청소에 사용

․ 드라이버(Driver) : 패인곳, 공동부, 확인등 광범위하게 사용

▸ 점검도구(보조도구)

․ 주머니칼

․ 긴 쇠막대 : 배수구 덮개를 열거나 바닥의 퇴적물 조사시 사용

․ 망원경 : 원거리에서 구조물의 전체적인 상태를 파악할 때 사용

․ 손전등 : 박스내부, 터널과 같이 어우둔 곳에 사용

․ 점검용 망치 : 콘크리트 라이닝이나 타일 등의 표면을 타격 점검

․ 확대경 : 균열검사

▸ 측정도구

․ 여러종류 자(5m, 50m 줄자)

․ 점검추 : 갱문, 옹벽 수직도 등 부재의 수직선형 측정

․ 균열자(Crack Gauge) : 균열폭 측정

▸ 기 타

․ 필기도구(점검시트,소형보드판,분필,매직,펜,현장수첩) - 기록용

․ 교통통제 기구(신호봉 또는 수기, 라바콘) : 차량유도 및 안전신호용

․ 사진기 : 손상부위 촬영

○ 정밀점검

- 점검수준 : 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기                위한 면밀한 외관조사와 간단한 측정 시험을 실시

- 점검도구 및 장비(한국시설안전공단 유지관리 매뉴얼)

▸ 점검도구 : 정기점검과 동일

▸ 측정도구

․ 캘리퍼스(calipers) : 중성화 시험 등의 결과 측정

․ 균열경 : 정밀한 균열폭의 측정

․ 온도계 : 구조물 주위의 온도 및 상부구조물의 온도 측정

․ 수평대(Carpenter Level) : 측정장비의 수평유지 등에 활용

▸ 측정기기 : 트렌싯, 레벨, 폴대, 스타프 등을 이용하여 기준점을 설정하거나               부재의 정확한 위치를 설정할 때 필요

▸ 비파괴검사 장비

․ 슈미트 햄머 : 콘크리트 강도 측정

․ 초음파 시험기 : 콘크리트의 품질평가와 필요시 균열깊이 측정

․ 중성화 시험기 : 콘크리트 중성하 정도 측정

․ 철근 배근탐사 : 철근의 배근상태(피복두께,철근간격)를 평가