놀이터명		시민의숲 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정	김 태 순
																															부	장 진 국
놀이기구명		조합놀이대																										점 검 자			장 진 국
점검항목				주기	(3)월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
고장,파손된 곳은 없는가				M																							○
구조물이 흔들리지 않는가				M																							○
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손				M																							○
미끄럼틀 계단의 파손				M																							○
도착지점의 흙 및 물의 존재				M																							○
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																							○
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M																							○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M																							○
기구 및 시설의 도장상태				M																							○
돌출부나 거칠음				M																							○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M																							○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		시민의숲 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정		김 태 순
																															부		장 진 국
놀이기구명		건너는기구																										점 검 자			장 진 국
점검항목				주기	(3)월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31
시소의 무게 균형의 정확성(좌우변형편차 140mm를 넘지 않아야 한다)				M																							○
지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성				M																							○
시소가 좌.우로 흔들림				M																							○
손잡이가 흔들림				M																							○
신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새				M																							○
금속부분의 녹슴,목재부분의 부식				M																							○
기구의 금이 간 곳				M																							○
페인트의 칠이 벗겨짐				M																							○
돌출부나 거칠음				M																							○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M																							○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명		시민의숲 공원 어린이놀이터		주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자			정		김 태 순
																															부		장 진 국
놀이기구명		무당벌레아지트																										점 검 자			장 진 국
점검항목				주기	(3)월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				M
																											○
기구 및 시설의 베어링의 윤활				M
																											○
기구 및 시설의 도장상태				M
																											○
유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기				M
																											○
돌출부나 거침음				M
																											○
손잡이가 흔들림				M
																											○
신체부위(손,발,머리)가 낄 수 있는 틈새				M
																											○
금속부분의 녹이나 목재부의 부식				M
																											○
볼트나 너트 등의 나사풀림				M
																											○
기구 및 시설의 도장상태
																											○
점 검 결 과 범 례	양 호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고